구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	01
장비명	동력절단기 날	모델명	K-650				예상 가격	130,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조현장에서 콘크리트 및 철재 절단			필요성		- 교체용
제원 (규격)	- 주요제원 ▶기기모델 : 파트너 K-650 ▶날 규격 : 12인치 다이아몬드 날
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	02
장비명	체인톱 오일	모델명	허스크바나 2행정 오일				예상 가격	36,000원
보유기준		보유수					필요 수량	3점
보강사유	보충	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 2행정 사이클 장비 주유시 오일 혼용			필요성		- 혼합유 오일
제원 (규격)	- 주요제원 ▶ Husqvanar 2행정 오일 (50:1용 고급 2행정 오일)
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	03
장비명	체인톱 날	모델명	허스크바나 체인톱 날				예상 가격	60,000원
보유기준		보유수					필요 수량	3점
보강사유	교체	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 재난 현장에서 목재 절단시 사용			필요성		- 체인톱날 마모로 인한 교체 필요
제원 (규격)	- 주요제원 ▶ Husqvanar 21번 36날
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	04
장비명	리벳건	모델명	B.R.T 핸드리벳건				예상 가격	11,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조작업시 필요			필요성		- 구조작업 고정
제원 (규격)	- 주요제원 ▸전장 : 260 mm 이상 ▸중 량 : 400 g 이하 사용리벳심 : 4가지 규격 2.4mm/3.2mm/4mm/4.8
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	05
장비명	니퍼	모델명	48-22-6108 밀워키				예상 가격	20,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조작업			필요성		- 구조작업시 절단
제원 (규격)	- 주요제원 ▸재 질 : 탄화철
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	06
장비명	볼트커터	모델명	AL-350 MCC				예상 가격	50,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조작업시 절단			필요성		- 반지 및 소형물 절단
제원 (규격)	- 주요제원 ▸작업능력: 5 mm ▸길이 : 313 mm ▸중 량 : 0.46 kg 이하 ▸재 질 : 고강도 알루미늄
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	07
장비명	파이프렌치	모델명	SMATO-12“				예상 가격	8,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조활동시			필요성		- 파이프 연결 및 해지
제원 (규격)	- 주요제원 ▸전장: 27cm ▸ 사용범위 : 6cm ▸중 량 : 895 g ▸재 질 : 고강도 스틸
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	08
장비명	펜치	모델명	HO-519M/9’ HERO				예상 가격	16,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조작업 문개방			필요성		- 문개방시 동선 및 철선절단 혹은 집는작업
제원 (규격)	- 주요제원 제품크기:8“/220mm 제품무게:0.5kg 원산지:일본
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	09
장비명	양용드라이버	모델명	TO-300SD6 3M				예상 가격	10,000원
보유기준		보유수					필요 수량	2점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 구조현장 사용			필요성		- 구조현장 다용도로 사용
제원 (규격)	- 주요제원 ▸길이 : 262 mm 재질:CR-V 6inch/106g
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	10
장비명	공구함	모델명	DS-14 대성				예상 가격	10,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유		사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	-구조작업시 필요			필요성		- 필수 공구 신속히 이동
제원 (규격)	- 주요제원 355(L)X190(W)X130(H)mm 중량:0.5kg
현 모델 선정사유	-
기타	-