구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	1
장비명	허스크바나 가든용장갑	모델명					예상 가격	각22,400원
보유기준		보유수	미보유				필요 수량	12개
보강사유	부족	사용부서	쌍문				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 체인톱 e-series 450			필요성		- 현장 사용 용
제원 (규격)	- 주요제원 ① 방수처리된 송아지가죽과 늘어는 재질을 위에 처리함 ② 손목부근에 접착포로 고정
현 모델 선정사유	- 허스크바나 장비 사용 시 미끄러짐 없이 안전하게 사용할 수 있음
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	2
장비명	허스크바나 체인톱체인오일	모델명					예상 가격	각9,000원
보유기준		보유수	미보유				필요 수량	2통
보강사유	교체	사용부서	쌍문				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 체인톱 e-series 450			필요성		- 교체용
제원 (규격)	- 주요제원 ① 엔진톱 가이드바 체인톱날이 돌아갈 때 윤활유 작용을 함 ② 기존 오일보다 최대 40%적게 소모된 일반세제로 씻어냄
현 모델 선정사유	- 식물성 환경친화적으로 분해되는 체인오일
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	3
장비명	허스크바나 체인톱가방	모델명					예상 가격	56,000원
보유기준		보유수	미보유				필요 수량	1개
보강사유	부족	사용부서	쌍문				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 체인톱 e-series 450			필요성		- 보관용
제원 (규격)	- 주요제원 ① 16~20인치 공용 ② 간단한 정비용공구를 같이 보관할수 있음
현 모델 선정사유	- 톱 보관 및 이동시 안전하게 할 수 있음
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	4
장비명	고층(아파트) 구조용 로프가방	모델명	경도기업사 (개인물품가방)				예상 가격	각20,000원
보유기준		보유수	0				필요 수량	4점
보강사유	부족	사용부서	쌍문				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 고층화재시 로프 등 각종 구종장비 운반 시 사용			필요성		- 지상(펌프차)에서 발화층까지 구조장비 운반시 필요
제원 (규격)	- 주요제원 ① 사이즈 : 840mm X 400mm X 1800mm ② 색상 : 검정(“119로고” 적색) ③ 재질 : 폴리에스터
현 모델 선정사유	- 로프 및 구조장비 적재 사이즈에 적합
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	5
장비명	카라비너	모델명	오발테크 (매드락)				예상 가격	각10,000원
보유기준		보유수	미보유				필요 수량	12개
보강사유	부족	사용부서	쌍문				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 구조장비 결착용			필요성		- 현장 사용 용
제원 (규격)	- 주요제원 ① 100×56mm ② 알루미늄 ③ 중량 : 56g ④ 원산지 : 대만 ⑤ 상하강도 24KN, 좌우강도 8KN
현 모델 선정사유	- 가격에 비해 강도가 우수하여 장비 결착용으로 적합
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	6
장비명	송풍기에어필터	모델명					예상 가격	각12,000원
보유기준		보유수	0				필요 수량	2개
보강사유	교체	사용부서	쌍문				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 엔진식배연기(NT-520)			필요성		- 교체용
제원 (규격)	- 주요제원 ① 12㎝×9㎝×3.5㎝ (가로×세로×높이) ② 내원 직경 : 3.5㎝ ③ 재질 : 스펀지
현 모델 선정사유	- 장시간 사용에도 점도변화가 현저히 적음
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	쌍문119안전센터						우선 순위	7
장비명	가솔린엔진오일	모델명	GS칼텍스 Kixx PAO 5W30				예상 가격	각3,500원
보유기준		보유수	0				필요 수량	4통
보강사유	교체	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 엔진식배연기(NT-520)			필요성		- 교체용
제원 (규격)	- 주요제원 ① 합성기유 100% ② 가솔린 4cycle 엔진오일 ③ 용량 : 1리터
현 모델 선정사유	- 장시간 사용에도 점도변화가 현저히 적음
기타	-