도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(16차)

◉ 공사명 : 남서울아파트~강남성심병원간 송배수관정비공사

1. NO.2 작업구 버스정류장쪽(유출부) 테이퍼길이를 짧게하고 버스정류장 길이를 추가확보하기 바람.

2. 5단계 버스정류장 이전위치는 보행자 이동편의를 위하여 후방으로 이전하는 방안을 검토바람.

3. 각 작업구별 장비작업시 보도측 공간을 활용하여 작업하되 보도측에 보행자 이동 공간을 별도 확보하고 안전감시원을 배치하여 보행자 안전 및 작업안전을 도모하기 바람.

4. 용역 계약서를 첨부하기 바라며, 도로뷰 또는 사진으로 도로 현황을 사전에 설명하기 바람