도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(6차)

◉ 녹번2배수분구 하수관거 종합정비공사 : 조건부 시행

1. 임시 보도를 차로를 사용할 경우 보행자의 안전을 위해 H-빔등을 설치하여 차도와 보도를 구분하고, 야간 공사임으로 경광등 등 안전시설물을 강화하여 공사를 시행하기 바람

2. 공사시 가시설 등 안전대책을 강화하여 공사를 시행하기 바람

3. 14단계 등 보도 가림은 라바콘만 사용시 안전에 문제가 있음으로 안전시설물을 강화하기 바람

4. 11단계 공사시 EB 직진차로운영을 우회전 전용으로 변경하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)