관악구 봉천동 도로함몰 조치결과 보고

□ 발생개요

○ 일    시 : ’16.4.24(일) 14:46

○ 장    소 : 관악구 봉천동 944-28(봉천로)

○ 함몰규모 : 지름 0.4m, 깊이 0.7m

○ 진행경위

- 14:46 : 도로함몰 신고접수(시민→119상황실)

현장 Safe Line 설치 및 교통통제

- 15:17 : 도로함몰 접수사항 이첩(서울종합방재센터→도로관리과)

- 15:27 : 카톡방 설치 및 긴급출동반 투입 지시(도로관리과→남부도로사업소)

- 15:35 : 긴급출동반 현장 출동(남부도로사업소 시설보수과, 일상유지보수팀)

- 18:00 : 함몰원인 확인(하수박스 측면에 기존 개구부 발견)

- 19:12 : 함몰 굴착구간 도로포장 임시복구후 교통개방(남부도로사업소)

○ 언론 및 피해사항 : 없음

□ 위치도

함몰 발생 위치

□ 발생원인 : 하수박스(2x1.5m) 기존 개구부가 미 폐합되어 함몰 발생

□ 조치결과 : 남부도로사업소 시설보수과에서 포장복구후 교통개방

※ 하수박스내 개구부 조치 : 관악구 치수과에서 4월25(월) 하수박스 내부에서 기존개구부 폐쇄조치 예정

작 성 자	도로관리과장 : 배광환 ☎2133-8150, 도로관리팀장 : 최연우 ☎8152, 담당 : 최현 ☎8169

□ 현장사진

도로함몰 발생 당시 현황	도로함몰 깊이 측정(0.7m)
도로함몰 내부	하수박스 측면에 뚫린 기존 개구부
도로포장 완료(임시복구)	교통개방