로컬서버 점검 항목 및 방법

내 용		세부항목	점검방법	결 과
기능 시험	감시프로그램 (HMI)	측정값 표출	본부HMI와 측정값 비교	정상/이상
		점검신호	점검중 설정 후 본부HMI에 점검중 표출 확인 5분데이터 상태코드 확인	정상/이상
		경보음발생,	경보음 기준 설정 적정 여부	정상/이상
			HMI에서 경보음 기준 조정 팝업, 경보알람 발생 확인	정상/이상
		화면전환	재기동, 화면전환이 원활한지 ※ 재기동 소요시간	정상/이상 ( )초
		로그 확인	최근 한 달간 로그 확인 - 반복되는 특정 로그 분석	정상/이상 ※ 특정로그 기록
	통신드라이버	로그 확인	최근 한 달간 로그 확인 - 반복되는 특정 로그 분석	정상/이상 ※ 특정로그 기록
	데이터관리 (DBMS)	쿼리처리	최근 일주일간 데이터 조회 속도 ※ 쿼리처리 소요시간	정상/이상 ( )초
가동 환경	장애대비	백업	Mirror 시스템 정상작동여부	정상/이상
	자원사용	CPU 사용률	10분간 CPU사용율 모니터링 - 원인 불분명한 과부하 여부	정상/이상
		저장 공간분석	충분한 저장 공간 확보 여부	디스크 사용율( )%
		로그 정리	불필요한 과거 로그 삭제	완료 / 미완료
	통신상태	통신상태	통신장비와 ping-test 20회이상 - 응답시간이 일정한지 등 ※ 평균응답시간	정상/이상 ( )초
	백 신	최신버전확인	설치 버전 확인 및 업데이트	완료 / 미완료
청결 및 안전점검		먼지청소	청소상태 및 조치	양호/불량
		콘센트과부하	하나의 콘센트에 다수에 플러그가 연결되어 있는지	정상/이상
기타 특이사항 기록 (에러로그 등)

지 점 명
점 검 일 시		년 월 일
점검자	본 부	직 성명 (서명)
	관할사업소	직 성명 (서명)
	유지관리업체	직 성명 (서명)