자문 검토 의견서

○ 무학동 배급수관 정비공사(을지로 구간)

안  건

검 토  의 견

무학동

배급수관

정비공사

(을지로 구간)

1. 모든 구간, 단계의 도면에 제시된 교통처리계획표가 동일합니다. 각 구간-단계에 해당하는 교통처리계획을 구체적으로 제시바랍니다.

2. 각 단계내 세부 단계 중 이면도로, 횡단보도 등이 있는 경우, 각 세부단계의 도로 점용 형태를 제시하고 교통처리대책을 제시하기 바랍니다.

3. 전체적으로 차도에 보행공간을 마련하였는데, 세부단계별로 불가피한 경우를 제외하고 기존 보도 통행을 확보할 수 있는 방안을 검토 바랍니다.

4.  1구간-2단계 실제 작업차량 배치 등을 고려하여 교통처리대책을 재수립 하기 바랍니다.

5 . 2구간-1-8단계 을지로5길 교통처리방안을 제시바랍니다.

6. 2구간-4단계 을지로->을지로 7길 우회전차량이 용이하도록 점용형태를조정 바랍니다.

7. 2구간-4단계 을지로->을지로 7길 우회전차량이 을지로7길 교행으로 지체가 발생할 경우 버스정류장 기능이 저해되지 않는지 검토바랍니다. 필요시 대책을 제시바랍니다.

8. 4구간-2단계 하나은행(을지로기업센터) 옆 이면도로 전면 통제시 우회방안을 제시바랍니다.

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람

2019. 10. 14.