도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제1차)

◉ 북부간선고가교 방호벽 보수공사 : 조건부 시행

- 월별, 요일별, 시간대별 북부간선도로의 교통량을 검토하여 최적의 공사시간을 선정하여 공사 시간을 단계별로 제시하여 공사를 시행하기 바람

- 공사시 시간대별 교통량에 따른 북부간선도로의 정체가 다르므로 정보제공(VMS 등)을 통한 우회계획을 자세하게 제시하여 공사시 시행하기 바람

- 공사시 속도를 하향하여 시행하기 바람

- 공사시 하부도로의 낙하물 등의 안전대책을 수립하고 제시하기 바라며, 하부도로 점용시 이에 따른 교통처리계획을 제시하기 바람(분석 포함)

- 일부 단계의 분석에 오류가 있으므로 분석을 재검토하기 바람

- 1일 작업계획구간(230~280m) 내 작업장비 및 자재 배칙계획을 제시하고, 야간공사이므로 조명시설을 강화하여 공사를 시행하기 바람

- 내용 보완후 지정위원(*** 위원) 검토를 받기 바람