【별표 2】

분야별 주요 안전점검 사항

구 분	주 요 점 검 사 항	비 고
건축분야	◦ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ◦ 기둥, 보, 슬래브(바닥판) 등 주요구조부의 변형 및 균열상태 ◦ 주계단․벽체 변형 및 균열상태 ◦ 증･개축으로 인한 주요구조부 안전성 여부 ◦ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ◦ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위･변형･휨 상태 ◦ 외벽타일, 석재 등 마감재 균열 및 탈락상태 ◦ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 ◦ 옥상 물탱크･물건적치 등 과하중상태 ◦ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ◦ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 등
토목분야	◦ 교량, 터널 등 토목구조물의 손상상태 ◦ 교량, 터널 등의 노면 균열상태, 배수상태 ◦ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생 유무 ◦ 지하의 차수시설물 및 토류구조물상태 ◦ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등 ◦ 지하차도･터널시설물의 누수 및 벽체 변형 유무 등
전기분야	◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ◦ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ◦ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부 ◦ 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 ◦ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정 여부 ◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부 등

구 분	주 요 점 검 사 항	비 고
가스분야	◦ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ◦ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ◦ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정 여부 ◦ 가스보일러의 흡･배기구시설 설치상태 ◦ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ◦ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ◦ 가스관 부식 및 손상 여부 ◦ 가스사용 시 주의사항 등 안전표어 부착 여부 등
기계분야	◦ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 여부 ◦ 급수･급탕･공조시설 관리 및 안전성 여부 ◦ 오･폐수처리시설 가동상태 ◦ 기계식주차시설, 주차타워 등의 안전관리실태 ◦ 승강기 및 엘리베이터 안전검사필증 부착 여부 ◦ 비상시 승강기의 비상운전 작동상태 등
유지관리분야	◦ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ◦ 관계법상의 안전점검･검사이행 여부 ◦ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ◦ 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부 ◦ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관상태 ◦ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등
교량․도로시설분야	◦ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근노출 ◦ 강구조체의 휨, 좌굴, 변형, 도색의 노후 ◦ 트러스구조의 이음부 파손, 압축부재의 좌굴, 인장부재의 균열, 연결핀･볼트의 마모 및 파손 ◦ 와이어로프 파손･마모, 장착부 단면감소 ◦ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락･균열, 부동침하 ◦ 신축이음장치의 균열･파손, 단차발생 ◦ 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량 ◦ 노면의 평탄성 불량 ◦ 난간의 파손, 노후 등

구 분	주 요 점 검 사 항	비 고
유․도선분야	◦ “유선 및 도선 안전관리계획” 수립 여부 ◦ 유도선 사고가상 유형별 실제 훈련실시 여부 ◦ 성수기 대비 안전관리 지도점검 실시 현황(월 1회 이상)실시 여부 ◦ 선원, 인명구조요원 등 승무원 자격 여부 ◦ 인명구조용 장비의 확보비치 여부 ◦ 선체의 파손･부식 여부 ◦ 부식방지를 위한 도장상태 ◦ 갑판상 인화물질 등 위험물 적재 여부 ◦ 유도선사업자 보험가입 여부 ◦ 기타 운항 중 안전성 저해요인 방치 여부 ◦ 소화기 비치 여부 ◦ 소화기 사용가능 여부 ◦ 기관실 등 인화성물질 방치 여부 ◦ 정원초과, 과적운항 여부 ◦ 영업구역･영업시간 준수 여부 ◦ 비상연락망 비치 여부 ◦ 승선신고 이행 및 출입항 기록관리 여부 등 ◦ 승선원 안전장구 착용 의무화 여부
유원시설분야	◦ 비상구 유도등 작동여부 및 비상시 피난 안내도 설치 여부 ◦ 일일 안전점검의 매일 실시 여부 ◦ 기계고장 등에 대비한 예비부품의 확보 여부 ◦ 연 1회 정기 안정성검사의 적기실시 여부 ◦ 유기기구의 안전벨트, 안전 바 등 안전장비 부착상태 ◦ 수전설비, 예비발전기 확보, 각종 전선 등 전기시설 안전상태 ◦ 용접부위, 볼트연결 상태 등 접합부의 안전상태 ◦ 연중 안전관리계획수립 및 이행실태 ◦ 유기기구의 불법･무단증설 등 불법행위 여부 ◦ 유기기구의 부식 여부 및 도색 실시 여부 ◦ 안전장비 노후, 훼손, 고장여부(볼트연결 상태, 용접부위불량 여부) ◦ 내부시설의 방염기준 등의 적법 여부 ◦ 집중인파 대비 유도동선 확보 여부 ◦ 안전요원 배치 및 탑승인원 통제 여부 ◦ 기계식 주차시설·주차타워 등의 안전관리실태 ◦ 인명구조용 공기호흡기 설치 여부

구 분	주 요 점 검 사 항	비 고
삭도․궤도분야	◦ 면허내용과 현장일치 여부 ◦ 준공검사, 안전검사 미필운행 여부 ◦ 정기검사, 시설변경검사, 임시검사의 형식적 검사 여부 ◦ 운반기구 무단증설 등 구조변경 여부 ◦ 운전속도, 수송인력, 수송톤수, 기타 운전상황에 관한 기록 여부 ◦ 매일 운행 전 일상점검 및 순환 시운전 실시 여부 ◦ 삭도케이블의 노후화 및 처짐 등의 상태점검 여부 ◦ 기타 콘크리트 구조물(옹벽, 건축물, 삭도지주 등)의 균열 손상 등 방치 여부
건설공사장분야	◦ 낙하물 방지망 설치 유무 확인 ◦ 소음방지를 위한 가설방음벽 설치 여부 ◦ 배수시설 및 지하수 관리 시설 설치 여부 확인 ◦ 절취사면 등 붕괴우려 구간 안전시설 설치 여부 ◦ 주요 시설별 상시 안전점검표 배치 여부 ◦ 현장 내 자재 야적 및 정리정돈 상태 확인

※ 안전등급은「특정관리대상시설 안전등급 평가 매뉴얼」에서 정한 바에 따라 산정한다.