붙임 2.

사업소별 1단계(예비)경보 설정 현황

□ 설정기준 : 경보음발령기준(0.1mg/L 미만)보다 강화된 기준을 사업소 자체 설정

□ 설정방법

○ 배수지 등 수계별 대표지점 선정 ; 4개소(서부, 북부, 강서, 강동)

○ 전체 감시지점 : 4개소(중부, 동부, 남부, 강남)

사 업 소	운영대상	설정 값(mg/L미만)	적 용 시 기
중 부	배수지․수도꼭지	․지역배수지 : 0.25 ․1,2차배수지․수도꼭지 : 0.15	2015. 2.
서 부	수계별 대표지점	․홍은수계 –자하문(배) : 0.15 ․불광수계 – 삼우(배) : 0.17 ․백련수계 – 송죽원(꼭지) : 0.15	2015. 2.
동 부	배수지․수도꼭지	․지역배수지 : 0.25 ․1,2차배수지․수도꼭지 : 0.15	2015. 2.
북 부	배수지	0.15	2015. 2.
강 서	지역배수지	0.15	2015. 2.
남 부	배수지․수도꼭지	․지역배수지 : 0.25 ․1,2차배수지․수도꼭지 : 0.15	2014. 5.
강 남	배수지․수도꼭지	․지역배수지 : 0.25 ․1,2차배수지․수도꼭지 : 0.15	2015. 2.
강 동	배수지․가압장	0.15	2015. 2.