붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’17. 6.)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
광암	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05
구의	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05
뚝도	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
암사	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
영등포	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	6.97	7.02	7.06	6.98	7.04	6.99	7.01	7.08	7.01
광암	6.95	6.98	7.01	7.04	7.10	7.03	7.07	7.13	6.89
구의	7.02	7.06	7.02	7.05	7.06	6.96	7.02	7.06	6.96
뚝도	6.86	6.96	6.99	7.01	7.08	6.99	7.06	7.13	6.95
암사	6.90	7.00	7.01	6.99	7.06	7.00	7.05	7.08	7.02
영등포	7.11	7.21	7.08	7.09	7.19	7.04	7.10	7.18	7.07

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.49	0.44	0.48	0.27	0.25		0.27	0.23	0.22	0.24
광암	0.38	0.33	0.37	0.22	0.21		0.31	0.21	0.19	0.20
구의	0.40	0.36	0.42	0.26	0.25		0.27	0.20	0.19	0.18
뚝도	0.42	0.40	0.42	0.23	0.24		0.26	0.20	0.20	0.21
암사	0.43	0.42	0.41	0.26	0.26		0.26	0.21	0.20	0.21
영등포	0.49	0.47	0.48	0.27	0.27		0.28	0.20	0.22	0.18

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	159.77	172.90	157.20	168.58	187.30	166.79	176.67	188.98	168.35
광암	209.38	185.55	194.36	214.65	192.94	188.85	211.88	190.41	197.07
구의	155.41	175.64	153.89	233.91	202.46	164.21	223.53	190.97	165.16
뚝도	179.34	197.66	171.99	186.16	197.21	170.19	191.19	201.97	170.15
암사	124.95	130.40	125.76	181.82	197.58	173.59	192.56	203.51	173.31
영등포	152.27	168.89	169.71	179.64	203.38	184.78	181.06	207.67	180.96

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	22.42	18.62	21.76	22.55	18.95	21.38	22.65	19.11	21.73
광암	22.49	17.69	22.26	24.16	19.93	22.92	22.35	18.41	22.53
구의	22.33	18.76	21.35	23.40	19.49	22.19	22.75	19.03	22.40
뚝도	22.36	18.45	21.93	23.03	19.21	22.20	22.57	19.11	22.19
암사	24.40	20.54	23.35	23.63	19.73	23.04	22.55	19.07	22.56
영등포	23.79	19.78	23.49	23.82	19.89	22.14	23.38	19.55	22.99