붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’19. 4)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
광암	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05
구의	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
뚝도	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
암사	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
영등포	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.23	7.23	7.04	7.23	7.23	7.13	7.23	7.25	7.11
광암	7.30	7.30	7.19	7.13	7.15	7.27	7.29	7.31	7.24
구의	7.34	7.35	7.22	7.27	7.31	7.16	7.22	7.25	7.17
뚝도	7.10	7.17	7.11	7.19	7.25	7.12	7.20	7.26	7.12
암사	7.17	7.12	7.07	7.20	7.21	7.14	7.22	7.20	7.14
영등포	7.25	7.23	7.17	7.21	7.20	7.16	7.23	7.21	7.19

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.44	0.41	0.44	0.25	0.22		0.27	0.23	0.21	0.24
광암	0.28	0.28	0.35	0.22	0.26		0.25	0.18	0.21	0.23
구의	0.44	0.40	0.40	0.25	0.22		0.28	0.22	0.22	0.23
뚝도	0.39	0.36	0.40	0.22	0.21		0.21	0.20	0.20	0.19
암사	0.42	0.41	0.39	0.28	0.28		0.28	0.25	0.24	0.24
영등포	0.43	0.37	0.52	0.26	0.23		0.31	0.23	0.21	0.23

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	218.81	222.55	201.19	234.05	238.55	225.98	245.07	250.20	227.27
광암	261.86	252.33	220.68	229.68	230.94	221.04	228.79	229.74	219.55
구의	204.93	215.54	198.25	258.10	260.03	226.51	245.15	254.42	226.54
뚝도	221.61	231.01	205.62	241.46	247.18	228.07	236.42	239.39	223.75
암사	218.89	214.98	208.76	242.64	244.78	219.23	243.87	247.45	223.93
영등포	233.30	244.77	216.39	231.36	237.47	235.63	240.56	245.08	225.11

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	12.05	8.25	13.05	13.03	9.53	13.50	12.48	9.01	13.55
광암	12.01	8.15	13.32	12.85	9.23	13.78	12.91	9.46	13.33
구의	11.88	8.13	13.00	12.28	8.44	13.06	12.47	8.70	13.45
뚝도	11.79	7.97	12.96	12.75	9.20	14.05	13.47	10.56	14.23
암사	12.76	8.88	10.43	12.93	9.24	14.01	12.71	9.01	13.33
영등포	12.08	8.16	14.31	13.05	9.53	13.92	13.92	10.51	14.07