붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’19. 8)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
광암	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04
구의	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.05
뚝도	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
암사	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
영등포	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	6.85	6.92	7.10	6.92	6.97	7.00	6.94	6.97	7.02
광암	7.04	7.05	7.03	6.94	6.96	7.29	6.95	7.02	7.19
구의	6.91	6.93	7.07	7.00	7.00	7.06	6.94	6.96	7.06
뚝도	6.85	6.88	6.89	6.94	6.97	6.97	6.94	7.00	7.02
암사	7.03	6.96	7.07	7.06	7.04	7.08	7.01	7.03	7.08
영등포	6.95	7.03	7.02	7.02	7.01	7.05	6.98	7.04	7.01

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.65	0.58	0.62	0.30	0.28		0.31	0.24	0.23	0.25
광암	0.49	0.41	0.48	0.25	0.26		0.30	0.22	0.20	0.19
구의	0.72	0.63	0.64	0.31	0.28		0.28	0.26	0.24	0.21
뚝도	0.66	0.59	0.57	0.26	0.24		0.26	0.22	0.22	0.22
암사	0.62	0.57	0.50	0.32	0.32		0.30	0.25	0.24	0.23
영등포	0.62	0.57	0.74	0.33	0.31		0.34	0.23	0.22	0.23

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	141.75	162.27	182.59	148.45	170.04	197.49	154.75	172.46	198.64
광암	229.31	252.15	245.00	185.90	229.05	223.98	181.68	226.50	225.02
구의	133.70	147.12	172.55	159.20	176.48	194.64	158.93	177.04	195.23
뚝도	146.63	163.72	134.11	157.25	179.14	199.99	165.07	181.74	214.20
암사	148.05	173.20	129.65	157.67	180.63	192.10	161.15	184.72	201.82
영등포	149.10	171.74	183.16	150.06	174.93	189.05	157.72	182.48	198.26

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	25.85	24.48	29.03	26.36	24.92	28.83	26.08	24.73	28.10
광암	28.85	25.80	29.86	26.99	25.97	29.86	26.09	25.01	28.73
구의	25.88	24.40	28.67	26.77	25.52	28.81	26.38	24.96	28.29
뚝도	25.58	24.47	22.76	26.41	25.24	28.76	26.43	25.66	28.61
암사	23.42	23.42	23.42	25.90	25.17	29.44	26.19	25.08	28.38
영등포	26.40	25.73	29.73	26.74	25.77	29.68	27.08	26.11	29.14