유지관리 기관별 시설물 목록

공사명 : 장지지하차도∼동부간선도로간 연결로 설치공사

연번	구 분	시설물 내용			관리기관	비고
1	진입램프	교량	강교	SB-Arch 강합성교 522m	서울시설공단 도로시설처	동부 간선 도로
			토공	U-Type 옹벽 80m
		차도	아스콘포장	교면포장 : 2,844㎡
		가로등	LED가로등	12EA(175W), 11EA(100W) 제어반 1EA
		방호벽	콘크리트방호벽	923m
		교량받침	면진받침(양방향)	1750kN(H=157) 2EA 2000kN(H=162) 4EA 2000kN(H=222) 2EA 2500kN(H=168) 2EA 2500kN(H=216) 2EA 4000kN(H=162) 5EA 4500kN(H=162) 2EA 6000kN(H=177) 5EA 9000kN(H=192) 1EA 10000kN(H=201) 1EA
		신축이음	종뱡향 (단차수용형)	289m
			횡방향(핑거형)	No.100 4.621m No.120 6.070m No.160 6.070m No.200 6.512m
		점검시설	교량점검시설	10개소
		배수시설		1식
		시선유도봉		34EA
		안전표지	교통표지판	8EA
		미끄럼방지	전면식	560㎡
		영상검지기	VDS	1EA(이설), 1EA(신설)	서울시설공단 교통정보과

연번	구 분	시설물 내용			관리기관	비고
2	진출램프	교량	강교	SB-Arch 강합성교 416m	서울시설공단 도로시설처	동부 간선 도로
			토공	U-Type 옹벽 32m
		차도	아스콘포장	교면포장 : 2,235㎡
		가로등	LED가로등	8EA(175W), 9EA(100W) 제어반 1EA
		방호벽	콘크리트방호벽	719m
		교량받침	면진받침(양방향)	1350kN(H=193) 1EA 2000kN(H=207) 2EA 2500kN(H=184) 4EA 2500kN(H=216) 1EA 3500kN(H=157) 1EA 4000kN(H=162) 2EA 4500kN(H=162) 1EA 5000kN(H=167) 8EA 6000kN(H=177) 2EA
		신축이음	종뱡향 (단차수용형)	191m
			횡방향(핑거형)	No.120 6.070m No.300 6.512m
		점검시설	교량점검시설	9개소
		배수시설		1식
		갈매기표지		15EA
		시선유도봉		26EA
		충격흡수시설		1EA
		안전표지	교통표지판	7EA
		초기우수		1EA
		미끄럼방지	전면식	700㎡
		영상검지기	VDS	1EA(이설), 1EA(신설)	서울시설공단 교통정보과

연번	구 분	시설물 내용			유지관리 부서	비고
3	하부도로	도로	아스팔트포장	- 21,660㎡	동부도로사업소 도로보수과	탄천 동로
		충격흡수		- 4EA
		차선규제 블럭		32m
		도로표지	이정표지판	2EA
		안전표지	교통표지판	9EA
		시선유도봉		403EA
		도로표지병		164EA
		우수맨홀	D600mm	84m	송파구 치수과
		가로등		- 신설 5EA	동부도로사업소 기전과
		신호등		차량신호등 2주
4	송파구 견인차 보관소	사무실		1식(사무실 1층, 96㎡)	송파구 주차관리과
		주차장		85대, 카스토퍼 170EA)
		차량차단기		4EA
		비상벨		6EA
		화장실		1식
		CCTV 및 보안등		각각 24EA (통합형 지주)
5	탄천· 장지천	자전거· 보행자 도로		자전거·보행자도로 556m 보안등 5EA	송파구 치수과
		이동식 화장실		1식 (남여화장실 및 정화조)
		식재 및 시설물		양버들 96주 석재벤치 8EA 해설안내판 1EA	송파구 공원녹지과