도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(소위원회 3차)

◉ 신길역 주변 하수관 이설공사(변경) : 조건부 시행

1. 1단계 대안으로 제시된 노들길 진입램프 운영 계획으로 진입차량을 우회하기 바라며, 우회전 차량이 충분하게 회전할수 있도록 회전각을 확보하기 바람

2. 램프 합류부는 통제수를 배치하기 바람

3. 공사시 차로폭이 좁아짐으로 인해 사고 위험성이 있음으로 충분하게 운전자에게 사전에 인지할수 있도록 안내 및 홍보를 강화하기 바람

4. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)