도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제18차)

◉ 신안산선 복선전철민간투자사업(시흥대로, 신풍역) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사기간이 1,500일 이상 장기로 진행되는 작업구 단계의 경우 현재 제안한 차도상 보도공간 확보 보다는 보행자의 안전과 편의를 고려하여 “보도”로 설치하는 설치하는 방안을 적극 검토하기 바람

- 검토의견 10번 오폐수처리 앞 보행자통로를 차도가 아니라 보도재질로 바꾸도록 하기.

- 검토의견 12번 구로디지털단지 좌회전유도선이 잘못 되어있으므로 수정하기 바라며, 구로디지털 단지 주변 버스정거장 운영 전략에 대해 공사 완료시점에서 협의하기 바람(향후 복공철거 공사중 대책에서 구로디지털 단지 주변 버스정거장 운영 전략에 대해 심의 예정)