도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제12차)

◉ 이촌역 승강편의시설 설치공사 : 조건부 시행

- 보행자가 많은 첨두시간에는 공사차량 진출입을 억제하기 바람

- 5단계 공사시 반대편 보도를 일부 축소하여 차로를 추가 설치하는 방안을 검토하기 바람

- 단계별 적정 공사일수를 재검토 하기 바람

- 1, 2단계는 공사는 점유면적 및 교통처리계획이 동일하므로 통합하기 바람