화재피해 저감 제도개선(안) 제출서식(용산 후암)

구 분	세 부 사 항
제 목	화재피해 저감 제도개선(안) 제출(건축분야)
현실태 /문제점	○ 개구부의 문제점 - 많은 소방대상물의 출입문이 자동 미닫이문으로 되어 있음. 특히,불특정 다수인이 이용하는 영업장에 미닫이문 설치로 유사시 혼란을 야기 할수 있음. - 건축물의 미관등을 고려 통유리형태의 창문과 거실 제연설비가 미설치된 다중이용시설에 대한 자연배연에 대한 규정이 시급함.
개선방안	○ 개구부에 대한 규정 마련 - 자동 미닫이문에 대한 규정 마련 (원칙적인 여닫이문으로 개정) - 무창층, 고정된 창문 등이 설치된 다중이용시설은 소규모의 영업장 이라도 거실제연설비 설치에 대한 규정 마련
관련근거 (국내·외 사례 및 연구결과)	○ 금번 제천화재사례 - 2층에서 자동 미닫이문이 열리지 않아 많은 인명피해가 발생. - 창문구조가 붙박이 또는 통유리 구조로 요구조자 탈출 및 자연배기가 불가능 했음.

○ 작성자 : 소속  용산소방서 후암119안전센터  계급 소방위   성명 이 전