도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제9차)

◉ 중앙지사 열수송망 보강공사(2단계, 국회대로 및 이촌로): 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 국회대로

· 복구시 층다짐을 철저히 하기 바람

· 가로구간 주간 점유 사항을 추가로 제시하기 바람

· 모든 단계에 테이퍼는 안전을 위해 최대한 연장하기 바라며, 상위차로에서는 연속성 있게 진입이 가능하도록 테이퍼 위치를 조정하기 바람

· 1단계 우회전시 차로폭을 확대하기 바람(대형차량 회전 반경 확보)

· 10단계 좌회전 정지선을 조정하기 바람(앞으로 이동하여 회전 반경 확보)

- 이촌로

· 주변이 주거지역이므로 야간 공사시 소음 등 민원이 예상되므로 가로구간은 주간공사로 검토하기 바람(주간 공사는 소음, 진동 등이 수반되는 공사 시행 검토)

· 통제수 및 보행도우미를 추가 배치하여 공사를 시행하기 바람