도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(17차)

◉ 지하철 승강편의시설 설치공사 (신림역, 녹번역, 경복궁역, 혜화역, 총신대역) : 조건부 시행

1. 혜화역 공사시 작업차량은 B로 표시된 곳으로만 차량이 통행하여 보행자 불편이 발생하지 않도록 하기 바람

2. 혜화역 2단계 공사시 보도폭이 좁아 보행자 불편이 예상됨으로 유효보도폭을 확보하여 공사를 시행하기 바람

3. 녹번역 공사시 불광역에서 홍제역 방향으로 직진차량이 가시설로 인해 정체가 발생하지 않도록 차선폭을 확보하여 공사를 시행하기 바람

4. 신림역 공사시 신호현시 및 주기 변경은 서울지방경찰청 신호실과 협의하기 바람

5. 보도 공사시 보행도우미를 배치하여 보행자 안전에 유의하여 공사를 시행하기 바람

6. 신림역 공사시 교통섬 철거 및 재설치 공사 단계를 포함하기 바람

7. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)