태풍 대비 특별 점검표

□ 점검일 : 2018.  8.   .  점검부서 :                 점검자 :

점 검 사 항	점 검 내 용	점검결과		조치여부
		양 호	불 량	현지시정	미조치
◈ 역사 중점관리개소 상태 - 저지대(캐노피 미설치) 역사 외부 출입구 - 배수펌프실, 비상방수문(하저구간), 차수문, 외부환기구 등
◈ 배수로 상태 - 외부 출입구 주변 빗물받이 준설상태 - 내부 계단 밑 대합실 등 배수로 상태
◈ 수방자재 확보 및 기능 유지ㆍ 비치 상태 (차수판, 모래주머니, 갈퀴 등)
◈ 공사장 안전관리 상태 (굴착 및 인접 공사장) - 공사관계자 및 담당직원 연락체계 - 강품(결박상태) 및 호우(배수) 대비
◈ 역 시설물 안전점검 - 외부출입구 낙하 위험물 및 시설물 - 지상역 유리창 및 각 종 부착물
◈ 비상연락체계 - 피해 발생 역 신속 지원 체계
◈ 기타 사항 - 분야별 취약시설물 이상 유무