도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(3차)

◉ 판교~강남 연계 열배관공사 3구간(방죽마을~숯내교) : 조건부 시행

1. 4단계 우회전시 공사중이라는 안내 표지판을 설치하기 바람

2. 9단계 직진2개차로를 유지하여 유도선을 추가하고, 마지막 차로는 우회전으로 변경하여 공사를 시행하기 바라며 주간공사로 검토하기 바람

3. 17단계 좌회전 대기공간을 추가로 확보하기 바람

4. 18단계 공사시, 강남보금자리입구사거리 교차로 동측 공사구간은 남→북 방향 직진차량의 안전이 확보될 수 있도록 측방여유폭을 확보하기 바람