[붙임 2]

태양광 미니발전소 보급 지원 사업 현장방문 점검표

□ 기본정보

현 사용자		설치 주소
연락처		설치 일자
설치 업체		설치 용량

□ 기본정보 변경 현황

변경 전		변경 후

□ 설치효과

현재 발전량	kWh	누적 발전량	kWh

□ 시설현황

구 분	이전(以前) 고장 이력	금번(今番) 고장 및 점검 내용
주요 수리 및 점검 내역
세부 원인
고장 구분	□모듈 □배선 □인버터 □지지대 □기타( )	□모듈 □배선 □인버터 □지지대 □기타( )
A/S 조치 결과 (사용상황이 고장인 경우만 작성)

상기 작성한 모든 내용은 사실과 다름없음을 확인합니다.

20    년     월     일

신청자 (사 용 자) :                        (인)

확인자 (설치업체) :                        (인)

□ 태양광 발전 설비 사진

설치 전경 사진 (설치장소포함)	설비 명판 사진
설비 전체 사진	주요 설비사진

[ 붙임 ] 태양광지원센터 활용

베란다형 태양광 발전 설비 점검 매뉴얼

연번	점검 사항	점검 결과
1	인버터가 정상 작동하는가? (실시간 발전량 확인)	□ 양호 □ 불량
2	市에 등록한 설비 용량으로 설치되었는가?	□ 양호 □ 불량
3	패널을 거치한 난간 자체가 흔들거리지 않는가?	□ 양호 □ 불량
4	패널을 거치한 난간 자체가 부식 되지 않았나?	□ 양호 □ 불량
5	패널이 흔들리거나 이상한 소리가 나는가?	□ 양호 □ 불량
6	거치대 구조물이 부식되거나 녹이 발생하였는가?	□ 양호 □ 불량
7	거치대 연결(조임) 볼트가 느슨해지거나 빠졌는가?	□ 양호 □ 불량
8	패널 유리 등 표면에 금이 가거나 셀이 탈락하였는가?	□ 양호 □ 불량
9	패널 유리 등 표면에 오염 되었는가?	□ 양호 □ 불량
10	패널 가변 프레임이 부식되거나 녹이 발생하였는가?	□ 양호 □ 불량
11	모듈과 연결하는 인버터 접속 케이블이 손상되었는가?	□ 양호 □ 불량
12	콘센트와 연결하는 인버터 케이블이 손상되었는가?	□ 양호 □ 불량
14	인버터에 이상 과열이 있거나 작동 시 이상음이 나는가?	□ 양호 □ 불량
15	인버터 외함에 부식이나 손상이 있는가?	□ 양호 □ 불량
16	인버터가 바닥에 떨어져 있거나 바닥에 설치하였나?	□ 양호 □ 불량
17	문어발식 콘센트를 사용하고 있지 않은가?	□ 양호 □ 불량
18	자가 점검 매뉴얼을 배부하였는가?	□ 예 □ 아니요

참고 1

[ 점검 결과에 따른 조치 방법 ]

1. 태양광 발전이 안 되는 경우

⇨ 설치업체를 통해 종합적인 점검 요청 (원인 파악 및 보수 처리)

2. 모듈 또는 인버터 자체 손상 또는 결함

⇨ 설치업체를 통해 제조사에 수리 또는 교환 요청

(품질 보증 기간 여부 등에  따라 무상 또는 유상 수리 가능)

3. 거치대에 녹이 발생하였거나 조임 볼트가 빠지거나 느슨한 경우

⇨ 설치업체에 통보하여 거치대 교체 등 신속한 처리 요청 (처리 결과 확인)

4. 연결 케이블이 벗겨졌거나 손상된 경우

⇨ 설치업체에 통보 케이블 교체 등 신속한 처리 요청 (처리 결과 확인)

참고 2

[ 모듈 구조도]