진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	1
장비명	고층건물용휴대가방	모델명	DUFFEL 85				예상 가격	240,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	2
보강사유	-	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 고층건물 화재진압시 소방호스, 스패너, 관창등을 휴대함			필요성		- 고층건물 화재진압 및 소방훈련시 사용
제원 (규격)	- 중 량 : 1550g - 크 기 : 70*40*32㎝ - 권장 작업 하중 : 35㎏ - 최대하중 : 70㎏ - 재 질 : 폴리프로필렌, 스틸, 나일론
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	2
장비명	로프가방	모델명	AP-S047AA00				예상 가격	32,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	3
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 고층 및 중층 건물 화재진압시 로프를 휴대하는데 사용			필요성		- 고층, 중층 건물 화재 및 각종 훈련시 로프를 휴대하는데 사용
제원 (규격)	- 색 상 : 블랙 - 중 량 : 105g - 최대하중 : 3㎏ - 재 질 : 폴리에스터
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	3
장비명	방화담요	모델명	1.0 * 1.0m 1.2 * 1.8m 1.8 * 1.8m				예상 가격	13,500 18,000 35,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	각 3개
보강사유	-	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 화재시 화재진압용 불덮개로 사용 - 화재탈출시 신체보호덮개로 사용			필요성		- 분신자살시 진압대원 및 구조대상자 안전을 위함 - 작은 화재시 질식소화로 필요
제원 (규격)	- 규 격 : 1.0 * 1.0m - 규 격 : 1.2 * 1.8m - 규 격 : 1.8 * 1.8m - 재 질 : E-Glass
현 모델 선정 사유	- 작은 화재 및 분신자살의 경우 대응할 수 있는 장비 또한 구조대상자를 소방담요를 이용하여 이동할 수 있음
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	4
장비명	야슬이	모델명	18종 쇠줄세트				예상 가격	30,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	1
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 소방호스 숫커플링 나사선 마모시 사용			필요성		- 소방호스 및 진압장비 나사선 마모시 사용
제원 (규격)	- 제 원 : 금속, 목재, 가죽등 재질에 사용가능 - 대형 쇠줄 : 평판 1개, 반달 1개, 원형1개, 삼각1개 - 정밀 쇠줄 : 평판 4개, 반달 3개 삼각 3개, 사각 1개
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	5
장비명	오일 혼합통	모델명	하야부사 3L				예상 가격	8,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	3
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 동력절단기 및 체인톱 혼합유를 만들며 보관하는데 사용			필요성		- 동력절단기 및 체인톱 혼합유 보관에 사용
제원 (규격)	- 용 량 : 3L - 재 질 : 플라스틱
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	6
장비명	정밀드라이버	모델명	12pcs K-Micro Set				예상 가격	70,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	1
보강사유	-	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 생활안전 출동시 각종 시건개방에 사용			필요성		- 생활안전 출동시 작은 피스 등을 푸는데 사용
제원 (규격)	- 제 원 : 스크류드라이버 12pcs
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	7
장비명	방청윤활제	모델명	WD-40				예상 가격	5,500
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	5
보강사유	-	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 소방호스 암커플링 수커플링 녹 제거 나사선 작동을 원할히 해줌			필요성		- 화재진압 장비 및 소방호스의 녹제거 및 작동을 원하게 함
제원 (규격)	- 용 량 : 360ML - 용 도 : 방청윤활제 - 주성분 : 광유계오일
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	8
장비명	차량용비상탈출망치	모델명	CAR-ES10				예상 가격	3,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	10
보강사유	-	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 차량화재 및 차량시건시 창문을 개방하는데 사용			필요성		- 차량화재시 창문파괴시 사용
제원 (규격)	- 무 게 : 18g - 기 능 : 비상탈출 해머, 운전벨트커터기 - 색 상 : 옐로우/블랙
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	9
장비명	안테나 접이식 거울	모델명	반사거울 사각				예상 가격	10,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	2
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 생활안전 출동시 내부 확인 및 시건개방용으로 사용			필요성		- 생활안전 출동시 시건개방용으로 사용
제원 (규격)	- 재 질 : 금속 - 사이즈 : 90*348*22(㎜) - 무 게 : 140g
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	10
장비명	개인로프6㎜	모델명	Ap-R046AA00				예상 가격	300,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	2개
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 화재진압 및 훈련시 사용			필요성		- 화재진압시 개인로프 및 소방훈련시 사용
제원 (규격)	- 직 경 : 6㎜ - 길 이 : 120m - 중 량 : 24g/m
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	11
장비명	로프8㎜	모델명	에델리드				예상 가격	250,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	2
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 화재진압 및 훈련시 사용			필요성		- 화재진압시 개인로프 및 소방훈련시 사용
제원 (규격)	- 직 경 : 8㎜ - 중 량 : 41g/m - 인장강도 : 16.4kn - 길 이 : 100m
현 모델 선정 사유	-
기타	-