진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	1
장비명	지렛대 고정 자석	모델명	네오디움(네오듐) 자석				예상 가격	3,200원(단가)
보유기준		보유수	0				필요 수량	20
보강사유	-	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 등지게에 지렛대(빠루) 고정			필요성		- 지렛대(빠루)를 등지게에 고정함으로써 손으로 들고 다녀야하는 불편함을 개선하고, 현장활동 시 양손을 자유롭게 사용할 수 있음
제원 (규격)	- 네오디움 사각 자석(희토류) (40mm * 20mm * 5mm)
현 모델 선정 사유	- 등지게에 고정 시 사이즈가 적절함
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	2
장비명	소방호스걸이	모델명	소방호스걸이 WS-119_40				예상 가격	55,000원(단가)
보유기준		보유수	4개				필요 수량	2개
보강사유	수량 부족	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 소방호스 견인 및 고정			필요성		- 소방호스를 옥외에서 매달아 올려 방수해야 하는 경우 난관 등에 소방호스를 고정함으로써 안전성을 확보
제원 (규격)	- 40mm(알루미늄) * 재질: 알루미늄 * 무게: 100g 내외 * 크기: 140mm
현 모델 선정 사유	- 가볍고 휴대하기 간편함
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	3
장비명	소방호스걸이	모델명	소방호스걸이 WS-119_65				예상 가격	57,200원(단가)
보유기준		보유수	4개				필요 수량	2개
보강사유	수량 부족	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 소방호스 견인 및 고정			필요성		- 소방호스를 옥외에서 매달아 올려 방수해야 하는 경우 난관 등에 소방호스를 고정함으로써 안전성을 확보
제원 (규격)	- 65mm(알루미늄) * 재질: 알루미늄 * 무게: 155g 내외 * 크기: 210mm
현 모델 선정 사유	- 가볍고 휴대하기 간편함
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	4
장비명	소방호스용 스패너	모델명	호스40A-65A 겸용 (한국소방공사)				예상 가격	16,500(단가)
보유기준		보유수					필요 수량	5
보강사유	-	사용부서	현장대응단 진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 소방호스 개폐 용도			필요성		-
제원 (규격)	- 알루미늄 소재
현 모델 선정 사유	- 가벼운 무게와 가격이 저렴 함
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	5
장비명	카라비너	모델명	PETZL (AP-M39ASL)				예상 가격	35,200원(단가)
보유기준		보유수					필요 수량	5
보강사유	수량 부족	사용부서	현장대응단				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 낙하 방지 - 장비 고정			필요성		- 로프 등 활용하여 현장활동 시 낙하 방지 및 장비 고정
제원 (규격)	* 중량: 45g * 상하 강도: 23kN * 좌우 강도: 8kN * 열린 상태: 7kN * 개폐구 열림: 20mm * 재질: 알루미늄
현 모델 선정 사유	- 가볍고, 장갑을 낀 상태에서도 조작이 용이함 - 스크류 락 잠금 상태 확인이 용이함
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	6
장비명	다기능렌치	모델명	SL-64FS (신라파이어)				예상 가격	22,000(단가)
보유기준		보유수					필요 수량	5
보강사유	-	사용부서	현장대응단 진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 소화전, 소방호스, 흡수관호스 등 개폐 및 맨홀 개방 시 사용			필요성		-
제원 (규격)	- 460mm / 2.1kg - 주철
현 모델 선정 사유	- 다용도로 사용할 수 있고, 가격이 저렴 함
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	7
장비명	소화기	모델명	K급 강화액소화기				예상 가격	77,000원
보유기준		보유수					필요 수량	3
보강사유	수량부족	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	-유류화재 사용			필요성		-유류화재에 필요함
제원 (규격)	- 형식번호 : 수소17-42 - 약제용량 : 4.0L 강화액 - 능력단위 : A, B, K급 - 총중량 : 5.9Kg - 방사거리 : 3~5m - 방사시간 : 60ch - 사용압력 : 0.97MPa - 사용온도 : -20℃ ~ 40℃
현 모델 선정 사유	-
기타	-

진압장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단						우선 순위	8
장비명	수관고정 벨크로	모델명					예상 가격	개당 9,900원
보유기준	해당없음	보유수					필요 수량	10
보강사유	-	사용부서					장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 화재진압 수관정리			필요성		- 화재진압 현장활동 및 훈련시 아코디언방식 수관적재시 수관고정용
제원 (규격)	- 제 원 - 길이 80cm 폭 5cm
현 모델 선정 사유	- 경량 / 내마모성 / 사용 편리성
기타	-