환경영향평가 협의내용 이행사항 작성 양식

1. 사업개요

사  업  명

사업자

사업승인기관

사업승인일

◦최초/변경 승인일 작성

영향평가

협의기관

평가(보전방안)

협의일자

◦협의내용 변경일 포함

사업착공

(예정)일

사업준공

(예정)일

협의내용

관리책임자

◦성명:

◦소속:

◦지정일자:

◦자격사항:

위치

사업내용

◦사업계획 변경 승인 등이 이루어진 경우 변경계획 포함

구분	평가시	환경보전방안검토시
사업면적
대지면적
연 면 적
…

금회 주요

공사내용

(예시)

◦공정율 : 84.01%(2018년 11월 0일 현재 기준)

- 각 동 APT 옥상층 골조 공사 시공(PH1 ~ PH2층) 및 마감공사(조적, 방수, 미장, 내장 목공사 外) 작업 진행 중

민원사항

◦사업장 또는 행정기관 등을 통해 접수된 민원사항 및 처리현황

◦시정(조치)사항, 과태료 부과내역 등

2. 협의내용 및 저감방안 이행사항

(1) 대기질

평가항목	협 의 내 용
대기질	○ 비산먼지 발생 억제를 위한 세륜․세차시설, 주기적인 살수(스프링클러 등), 비산방진망(가설방음판넬상부에 1m), 속도제한 등 공사 단계별 저감대책을 이행하여 비산먼지로 인한 영향을 최소화하여야 함
	○ 대기환경보전법 제43조 및 같은법 시행규칙 제58조 제4항 [별표14]｢비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준｣을 준수하여야 함
	○ 대기오염물질 저감대책 - 비산방진망 설치 - 세륜세차시설 설치 및 차량 덮개 실시 - 차량운행속도 규제(20km/hr 이하)

일 시	이 행 사 항	비고
00.00.00	○ 비산먼지발생사업 신고 완료	-
00.00~ 현재	○ 가설방음판넬 상단 비산방진망 1m이상 설치 ○ 세륜세차시설 설치 …	-
관련사진 및 자료

평가항목	협 의 내 용
대기질	○ 공사시 질소화합물 저감을 위해 7년 이상의 노후 건설기계 사용을 자제하고, 사후환경영향조사와 연계하여 공사시 건설장비 사용현황을 관리하여야 함
	<제1차 환경보전방안서> ○ 공사 시 대기오염물질을 최소화하기 위하여 건설장비는 친환경 건설기계를 사용하여야 함

일 시	이 행 사 항	비고
00.00 ~ 현재	○ 건설기계장비 사용현황 관리대장 작성 - 전체 투입대수 000대 대비 000대(75%) 친환경 건설장비 사용	-
관련사진 및 자료

<이하 생략>

첨부 : 환경영향평가(보전방안) 협의의견(공문포함) 1식