oo 한강공원

작성시 양식 및 글자크기등 서식변경 금지!!!

1

일 반 현 황

1. 관할구역

□ 구  간 : oooo ~ oooo (00㎞ )

※ 인접구청 : oo구청

□ 면  적 : ooo㎡

2. 인   력

□ 정규직 : oo명 (행정 oo, 기술 oo, 운영 oo)

□ 기타인력 : oo명

○ 공무직 : oo명(청원경찰 oo, 시설․녹지관리원 oo)

○ 기타직 : oo명(사회복무요원 o, 기간제‧공공근로 oo)

3. 주요시설 ․ 장비

□ 하천․접근시설

구분	관리구역 (km)	나들목 (육갑문)	도로 진출입로	경사로	계단	보도육교 (브릿지)	E/V	도 로(km)
								자동차	자전거	보행자
수량

□ 편의시설

구 분	주차장	화장실(개소)			음수대 (개소)	매점(개소)		휴지통 (개소)	그늘막(동)		의자(조)		공원등	기타
		부상	이동	부상		부상	이동		고정	이동	고정	이동
수량	4개소 (571면)	2	11	2	7	2	-	4	71		204	-	1,411

□ 조경시설

구 분	잔 디 밭	수 목		꽃단지	자연형 초지	기타
		교 목	관 목
면적 (수량)	138,839㎡	6,379주	137,800주	49,690㎡	393,524㎡	피크닉장 : 생태습지원: 57,600㎡ 생 태 섬: 14,000 숙근초 일년초

□ 체육시설

구 분	수영장	물놀이장	축구장	족구장	농구장	야구장	테니스장	배구장	국궁장	배드민턴
면,개소		1	1	1	1	1
구 분	인라인	게이트볼	우드볼	다목적운동장	체력 단련장	어린이놀이터	민속 씨름장	산악 자전거	파크 골프장	기타
면,개소						1				익스트림장 1 기타

□ 수상시설

구 분	선박					선착장
	관공선	유람선	수상택시	공사선박	기타	관공선	위탁관리	협회,소방서
개소(척)	-	-	-	바지선5 예인선1	모터보트 요트 등	-	1	-
구 분	유․도선장	유람선 선착장	수상택시 승장장	도하장	-	-	기타	기타수상시설
개소(척)							물고기길 선박검사소 수상스키장	물빛무대1 수상컨벤션1 훈련장1

□ 청소시설 (적환장)

구 분	위 치	면 적	콘테이너	청소차	기타
자 체	-	120㎡	2동	-

□ 관리시설

구분	센터 사무실	청경 초소	자전거	주차장	공원등	볼라드	안내 표지판	체육시설	기타
수량	1동	1개소	1개소 (관리소)	1개소 (요금소)	143등	22개소	32	수영장 테니스장 등등	창고 3 여름파출소 캠핑장 헬기장 등

□수방장비․자재

구 분	임차장비	경운기	양수기		손수레	마대(매)	차량 및 장비	기타
			양수기 (이동식)	엔진펌프 (경운기부착용)
수 량	지게차1	4	2	1	2		청소전기차 2 순찰전동차 1 소형화물차 2 가로보수차 1 굴삭기 1 스키로더 1 트랙터1	말 뚝 : 20개 비닐,덮개 : 2타래 밀대 뻘삽 오삽 기타등등

□ 공사장 현황

공 사 명	공사 기간	시공사	감리단	시행부서	콘테이너 (개소)
oo공사	16.2.28 ~20.4.21	승일토건 *************	동일 02-3780-0677	한강사업본부 시설관리과	-
-	-	-	-	-	-

2

시설물 대피계획

□ 대피대상 시설물 : 센터 o개/동, 유관기관(위탁운영) o개/동

구 분	계	관리 시설	유관기관	위탁시설	수상시설	기타
대피	89				-	-
부상‧결박	5	1	1	2	1	-

합 계	안내센터 (37)	위 탁 운 영(52)
		-	-	-	-	-	-	-	기타
89	이동화장실 20 안내초소 6 창고 3 컨테이너 7		화장실6 기계실3 컨테너4	관리동6 자전거)	여름 1 해양 1	콘테이너 7	매표소 2 쓰레기함 1	-	창고2

□ 주요시설물 대피 장소

구 분	위 치	대피시설물	비고 (대피장소표고:m)
대피소 1	난지교 진입로	캠핑장사무실1, 캠핑장탈의실6, 캠핑장차량화장실2, 가양대교차량화장실1, 국궁장사무실1, 국궁장창고1, 적환장5	계획홍수위 : 13.25 대피장소 : 14.5
대피소 2	복합연결통로 진출로	제2공원안내소1, 야구장창고3, 차량화장실3, 여름파출소1, 주차요금소2	계획홍수위 : 13.25 대피장소 : 14.5
대피소 3	중앙연결 브릿지 (하늘다리)	강변물놀이장2, 휠터차량1, 차량용화장실1동,자전거창고 조각공원화장실2, 이색자전거보관소2, 캠핑장주변화장실3,	계획홍수위 : 13.25 대피장소 : 14.5
대피소 4	공원 진입로 상단	주차요금소1, 거울분수화장실2, 공원안내소1, 녹지창고5, 환경대기실2, 제설창고2, 차량용화장실2동, 119구조대1, 주차장사무실1	계획홍수위 : 13.25 대피장소 : 14.5

□ 대피 장소 위치도

□ 대피장비 업체현황

구 분		대피장비 현황		장비업체
		장비명	수량	업체명	연락처	주소
안내센터		지게차 트럭	1대 1대	성심중기	*************	영등포구 영등포동 94-119 리버타워 504
		견인차	1대	강서견인차	************ *************	강서구 양천로 6길 28 1203동 1503호(도시개발공사A)
민간업체	c& 글로벌	지게차 트럭	1대 1대	상암동 지게차	02-712-4440 ************	마포구 상암동245-76
	무궁화매점	견인차	1대	한양종합중기	*************	양천구 신정동163-14
	자전거대여점	지게차 견인차	1대 1대
	기타	지게차	1대	동일중기	323-6666 *************
청소대행업체	평아(주)	지게차	1대	성심중기	*************	마포구 성산동 275-11
공사장	oo공사	콘테이너			*************
		바지선				성산대교하류
		포크레인
		기타	-	-	-	-

※ 지게차 계약조건 : 연락후 1시간 이내 도착

□ 대피(관리) 책임자

직 책	성 명	작 업 인 원	대피시설물
안내센터장	안흥순	총 괄	총 괄
서무담당	한상우	6명(평아환경), 3명(사회복무요원)	화장실·선별장
시설담당	오은경	상황대기 및 관리시설 14명(공공안전관,시설기간제)	관리시설
녹지담당	심규태	12명(공무직, 녹지기간제)	관리․편의․체육시설· 기타시설

□ 대피시설물 책임자 및 장비지정

구분	시설명	수량	대 피 주 체			대피 방법	현재 시설물위치	대피 지역	안내센터 책임자
			소유자	담당	전화번호
계		52
관리 시설 (30)	공원안내소	2	난지안내센터	송하균	3780-0612	지게차	제1주차장 부근 야구장 앞	B	최상순
	신형화장실	9	난지안내센터	송하균	3780-0612	지게차	거울분수옆 물놀이장앞 조각공원 캠핑장 상류 캠핑장 하류	A B B C D	이양우 최상순 최상순 전평환 전평환
	창고.대기실(녹지)	5	난지안내센터	전평환	3780-0611	지게차	안내센터옆	B	최상순
	수방.제설물품창고	2	난지안내센터	전평환	3780-0611	지게차	안내센터옆	B	최상순
	창고.대기실(환경)	2	난지안내센터	송하균	3780-0612	지게차	안내센터옆	B	최상순
	야구장사무실.창고	3	난지안내센터	전평환	3780-0611	지게차	야구장앞	B	최상순
	적환장 대기실.창고	5	웅비용역	김진현	*************	지게차	가양대교하류	D	송하균
	차량형화장실	2	난지안내센터	송하균	3780-0612	견인차	국궁장앞 야구장앞	D C	송하균 전평환
유관 기관 (1)	119구조대	1	마포소방서	마포소방서	715-2119	지게차	월드컵대교밑	A	이양우
	여름파출소	(1)	마포경찰서	마포경찰서	375-9446	(부상)	캠핑장앞	-
위탁 시설 (21)	주차요금소사무실	4	주)GS	박성룡	*************	지게차	진출로 안내센터하류	B	최상순
	매점	(2)	미니스톱		303-2024	(부상)	거울분수앞 물놀이장앞	-
	캠핑장 사무실	1	난지캠핑장	김기백	*************	지게차	캠핑장	C	전평환
	캠핑장 탈의실	6	난지캠핑장	김기백	*************	지게차	캠핑장	C	전평환
	캠핑장 차량형 화장실	2	난지캠핑장	김기백	*************	견인차	캠핑장	C	전평환
	자전거대여소	3				지게차	엠티비체험장	B	최상순
	물놀이장 매표소.창고	2	공원기획과		3780-0847	지게차	정수원하류	B	최상순
	물놀이장 휠터차량	1	공원기획과		3780-0847	견인차	정수원하류	B	최상순
	국궁장사무실.창고	2		이재선	*************	지게차	가양대교	D	전평환
수상 시설	상암선착장	(1)	이랜드크루즈	조민호	*************	(부선)	거울분수앞	-
	상암마린랜드	(1)	수상스키중앙회	박명철	*************	(부선)	안내센터앞	-
	요트보관소	(1)	수상기획과	이규원	3780-0825	(부선)	안내센터앞	-
	조종면허시험장	(1)	서울조종면허시험장	박은철	*************	(부선)	잔디광장앞	-
	청소선	(1)	난지안내센터	송하균	3780-0612	(선박)	호안가	-

【대피준비 : 팔당댐 방류량 oooo ㎥/sec】  【대피시기 : 팔당댐 방류량 oooo㎥/sec】

□ 팔당댐 방류량별 임무

팔당댐방류량 (㎥/s)	임 무
10,000	∘ 공원내 안전사고 예방 및 시설물 순찰 강화
9,000	∘ 공원내 안전사고 예방 및 시설물 순찰 강화
8,000	∘ 공원내 안전사고 예방 및 시설물 순찰 강화
7,000	∘ 공원이용 제한 안내방송 실시 ∘ 공원내 안전사고 예방 및 시설물 순찰 강화
6,000	∘ 시설물 3점 대피 완료 : 대피시설물 점검(안전조치) 및 상황유지 ∘ 침수상황 확인 ∘ 공원이용 제한 안내방송 실시 ∘ 공원내 안전사고 예방 및 시설물 순찰 강화
5,000	∘ 시설물 대피(안내센터 뒤 올림픽대로) - 안내센터 시설물 1점(안내소 1점) - 위탁시설물 2점(자전거대여소 1점, 주차요금소 1점) ∘ 공원내 안전사고 예방 및 시설물 순찰 강화
4,500	∘ 각종 시설물 대피준비(위탁업체 포함) ∘ 수방자재 및 대피장비(지게차) 대기 ∘ 주차장 차량 대피 및 차량진입 통제 ∘ 선박운항 중지 및 대피 ∘ 둔치로 공급되는 전원차단 ∘ 대피장소 확보 및 차량유도(강서경찰서 협조) ∘ 안내방송시작, 전직원 비상소집, 공공안전관(청원경찰) 순찰시 침수상태 수시 파악
4,000	∘ 주차장 차량통제 안내방송 실시 ∘ 위탁업체 시설물 대피 준비 연락 ∘ 직원 비상연락망 가동 ∘ 공원내 순찰 강화
3,000	∘ 공원이용 및 주차장 제한 안내방송 실시 ∘ 공원내 순찰 강화
2,000	∘ 강우량, 팔당댐 방류량 및 수위확인 ∘ 둔치‧지천 합류부 등 침수 확인 및 조치 ∘ 공원 이용제한 안내방송 실시, 유관기관 등 상황전파

□ 단계별 근무 기준

구 분	상 황 기 준	근무체계	주요조치
평 시 (관심)	∘ 상황유지, 예방활동 필요 시 ∘ 강우 예보 30㎜/일 이상 시	∘근무자	∘ 기상예보접수 및 시달 ∘강우량 수위(행주대교, 잠수교) ∘팔당댐 방류량 확인 ∘한강홍수통제소(www.hrfco.go.kr) ∘기상청(www.kma.go.kr) ∘인터넷사이트를 통한 기상정보 숙지
보 강	∘ 호우주의보 발령 시 - 6시간 70㎜이상 예보 -12시간 110㎜이상 예보 ∘ 팔당댐 2,000㎥/sec 방류 예고 시	∘주간(근무자) ∘야간 (공공안전관 근무조)	∘강우량, 팔당댐 방류량 및 수위 확인 ∘유관단체, 공사업체 등 상황전파 ∘집중호우에 따른 한강이용시설 자체방송 ∘둔치, 지천 합류부 등 침수 확인 및 조치 ∘공원 내 시설물 점검 순찰
1단계 (주의)	< 수위 상승시 > ∘ 팔당댐 3,000㎥/sec 방류 예고 시 ∘ 잠수교 수위 4.5m 도달 시 < 수위 하강시 > ∘ 잠수교 수위 4.5m 이하 하강 시 ∘ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 -12시간 180㎜이상 예보 ∘ 태풍주의보(풍속14m/s이상)	∘직원 1/4 (공공안전관 근무조)	∘기상예보(강우량, 방류량) 파악 및 유관단체 위탁업체, 공사장 등 상황전파 ∘시설물 대피장비 업체 현상황 알림 ∘둔치 진입차량 통제 ∘주차차량 대피유도 ∘선박운항 중지 및 대피 ∘유실법면 모래+마대. 비닐덮개 응급조치 ∘공원 내 시설물 점검 순찰
2단계 (경계)	∘ 팔당댐 5,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 잠수교 수위 6.5m 이상 유지시 ∘ 태풍경보(풍속21m/s이상)	∘대피준비시기 (직원 1/2) ∘시설물 대피시 (전직원)	※ 강서안내센터는 팔당댐 방류량 4,500㎥/sec시 대피준비 ∘각종 시설물 대피준비(대피)(위탁업체 포함) ∘수방자재 및 대피장비(지게차) 대기 ∘주차차량 대피유도 및 차량진입 통제 ∘선박운항 중지 및 대피 ∘육관문 관할구청에 폐쇄준비 연락 ∘둔치로 공급되는 전원 차단준비(차단) ∘대피장소 확보 및 차량유도(강서경찰서 협조) ∘침수예상지역 순찰강화
3단계 (심각)	∘ 팔당댐 15,000㎥/sec 이상 방류시 ∘ 태풍 등으로 심각한 재해발생 예상시	∘직원 1/2	∘대피 시설물 점검 및 상황유지 ∘침수피해 상황 확인 ∘시설물 피해 복구 계획 - 복구장비 및 인력동원 - 복구장비 지원요청 ※ 뻘 제거 및 청소 우선순위 1) 차량도로, 주차장 2) 자전거도로, 나들목 3) 산책로, 가족피크닉장 4) 잔디밭

3

기타 일반사항

□ 단전 조치방법

○ 단전시기 : 2단계

- 팔당방류량 및 지류천의 강우량, 한강 수위 수시 확인 후 결정

○ 단전방법

- 본부 기전설비과 ‘이균형’팀장(전화 3780-0672)에게 상황설명 후 지시받아 조치

- 상황 급박시, 우선 단전조치 후 본부 연락하여 안전조치 여부 확인

- 공원등 및 전기 사용 공원시설물 동시 단전조치 (매점 등 연락)

- 화장실 대피 시, 단전조치(차단기 분리) 및 단수조치(밸브잠금)

□ 시설물 대피 및 이동시 주의사항

○ 견인차 및 지게차 마포주차장에 대기시킨 후, 단전 및 단수 준비

○ 이동 시, 우선적으로 시설물에 대한 전기 차단 후 작업 개시

○ 화장실 전기 및 수도 안전조치 여부 재확인 및 분뇨관 봉함 확인

○ 대피시설물 출입문 잠금 여부 확인 (이동시 안전 및 노숙예방)

○ 대피장소에서는 시설물 손상되지 않도록 균형 맞추어 고정

○ 대피 완료 후, 대피시설물임 알 수 있도록 앞뒤에 안내판 설치

- 점멸등 등을 확보하여 시설물에 설치

□ 행정사항

○ 센터 내 전 직원, 시설물 대피계획 및 비상근무체계 숙지

○ 단계별로 본부 및 유관기관과 유기적 연락체계 확립

○ 한강수계 및 강우량 등에 따른 사전 조치사항 이행 철저 등