붙임 2

상수도 공급계통 수질사고 대응

가상훈련 결과보고서

대    상 : 00수도사업소

훈련일시 : ’20. 6.   . 00:00~00:00

훈련현황

① 민원접수 및 전달경로

구 분	최초	1차	2차	3차	4차
신 고 자	000
접 수 자
접수시간
출 동 자
출동시간

◦ 적정여부 :

-

② 비상상황실 설치 및 운영

연번	내 용	구분	적 정 여 부
1	전화기 설치대수	설치
2	복사기 설치대수	설치
3	PC 설치대수	설치
4	현황도(배관망도)	설치
5	저수조 관리대장(관리자 휴대전화번호)	운영
6	SNS 방 개설 및 관계자 초대, 상황공유	운영
7	현황도(민원발생지역, 퇴수지역, 자체 수질검사지역 등 구분관리)	운영
8	필요 시 유관기관 협조요청(통반장 상황안내 등)	운영
9		운영

※ 운영 내용은 상황에 따라 필요한 내용을 기재

◦ 적정여부 :

-

③ 비상상황실 근무자 명단(명령시간 00:00)

연번	소속	직급	성명	담당업무	응소시간	지연, 불참사유
1
2
3
4
5
6
7

※ 참고사항 : 불참자 인적사항은 응소자 하단에 기재, 지연 응소자는 사유 기재

◦ 적정여부 :

-

④ 상황일지 작성

일 시

내   용

비고

2020.00.00.

00:00

○ 00아파트 000동 000호 붉은물 출수 민원접수

- 신고자 : 000,   ************

- 접수자 : 000

00:00

○ 수질사고 처리팀 민원안내

- 상황접수자 : 00과 000,   ************

00:00

○ 수질사고 처리팀 현장도착

00:00

○ 상황보고(상황접수자→00과장) 및 상황전파(SNS 활용)

- 00과장, ************

- SNS방 개설 및 관계자 초대 : 본부 안전총괄과장, 총무과장, 배수과장, 본부 및 사업소 관련 직원

- 아파트 저수조 수질검사 결과 부적합, 원인 파악 및 저수조

퇴수조치

00:00

○ 00아파트 00번지 00 호앞 퇴수

- 책임자 000,   ************

00:00

○ 1차 수질검사 결과

- 아파트 00개소 중 00개소 검사 00개소 부적합(저수조)

- 검사자 000, *************

00:00

○ 00아파트 저수조 청소

- 000 청소업체, 책임자 000,   ************

00:00

○ 00아파트(240세대) 병물아리수 지원 2ℓ 480병

- 00길 27(00동 00) 관리소장 000,   ************

- 병물지원 직원 000( ************)외 0명

00:00

○ 급수차 00아파트 지원 명령

- 운전자 000, *************

00:00

○ 수질검사 6개조(2인 1조) 00아파트로 이동

- 책임자 000, *************

00:00

○ 병물아리수 지원 : 1,000병

지 원 장 소	세대수	병물아리수	비고
00초등학교		300	2ℓ
00아파트	200	400	2ℓ
0000아파트	70	140	2ℓ
000아파트	80	160	2ℓ

※ 지원 후 보유현황 : 2ℓ 1,000병, 350㎖ 1,500병

00:00

○ 급수차 0대 00아파트 지원 요청

- 본부 수신자 000, *************

00:00

○ 급수차 0대 00아파트 출동 요청

- 00사업소 운전자 000, *************

- 00사업소 운전자 000, *************

00:00

○ 급수차 0대 00아파트 현장 도착

- 00사업소 운전자 000, *************

- 00사업소 운전자 000, *************

◦ 적정여부

-

⑤ 예방 및 대비 활동 (자체 점검하여 훈련 전에 제출)

연번	내 용	적 정 여 부
1	병물아리수 : 보유장소, 2ℓ 000병, 350㎖ 000병
2	비상급수대 : 보유장소, 00대(수도꼭지 개)
3	비상급수팩(5ℓ) : 보유장소, 00개
4	과속방지턱 : 보유장소, 규격(000×000×000㎝) 00개
5	소방호수(구경65mm) : 보유장소, 00개
6	천막 : 보유장소, 0개
7	당직실 비치 : 비상근무자 명단, 매뉴얼, 배관망도, 급수구역도, 저수조 관리대장, 유관기관 비상연락망
8	비상근무복(조끼) : 보유장소, 00벌
9	휴대용 수질측정기 : 보유장소, 수량, 점검일자
10	급수탑 관리 : 퇴수 및 수질검사 일자, 결과
11	급수차 관리 : 세척일자
12	취약지역(노후관로, 수질발생지역) 점검․관리
13	상수관망 중점관리지점(환경부) 집중 관리 : 월2회 수질검사, 6개월 단위로 분석 및 조치(배관교체 우선 등)

◦ 적정 여부

-

붙임 : 상황보고 각 1부.

위와 같이 상수도 공급계통 수질사고 가상 훈련을 시행하였음

2020.   .   .

00수도사업소 0 0 0 0 과	과 장		□