검 토 의 견 서

기 심의일자

2023. 2. 16.(목)(서면심의)

안 건 명

도봉구 방학동 717-6번지 일원 주상복합 신축공사

대지위치

도봉구 방학동 717-6번지 일대

위 원 명

(인)

【검토내용】

□ *서면심의 조치결과의 적정 여부

*서면심의 내용

- 기존 건물의 지하층이 완전히 철거 되지 않은 상태이고, 지반조사 결과가 부족하므로 기존 건물의 철거 이후 신축 건물의 코어 설치 위치에 추가 다운홀 테스트를 3곳을 실시 한 후 해당 지반조사결과에 따른 기초변경계획을 제시하기 바람.

- Rc슬래브 영역과 D-Deck구간을 구분한 이유를 제시하기 바람.

- D-Deck의 Topping Concrete가 110㎜ 정도이므로 지하 토압에 따른 정방향, 부방향, 토압 저항방식에 대해 검토하기 바람.

- D-Deck 적용에 따른 슬래브 평균 두께가 어느정도 되는지 제시하고, 지하층 축력의 변화를 확인하기 바람.

- 강재 Elev Pit의 하부에 승강기 관련 구조물 앵커 설치 시 구조 반력에 대한 응력과 용접이나 타공 부위의 방수를 고려하여 설계하기 바람.

○

2023. 6.  .

서울특별시 건축위원회