검 토 의 견 서

기 심의일자 / 결과

2023. 4. 20.(목)(‘23년 6차 구조) / 조건부(보고)완료

안 건 명

은평구 연신내구역 도시정비형 재개발사업(보고)

대지위치

은평구 불광동 305-3번지 일대

위 원 명

(인)

【검토내용】

□ *심의사항 이행의 적정 여부

*심의사항

○ 기초설계(전단보강)에 대한 근거를 보완하기 바람.

○ 기초 전단재로 쓰인 제품에 대한 재설명이 필요하고, 일반설계로 진행 시 보다 신기술을 적용 시 역학적인 개념을 바탕으로 감소 효과 및 구조적 효율성을 설명하기 바람.

○ 도면에서 기초 두께별 구간을 확인하기 어려우므로 기초 두께를 별도로 표기하고, 신기술 적용에 따른 전단보강 전, 후의 값을 비교하기 바람.

○ 구조도면(S38-011) 및 구조계산서(P.320, ‘1F~4F 경사 쌍기둥 상세’)에서 지상 1, 2층은 합성기둥, 지상 3층은 RC기둥으로 설계되었고, 4층(피트층) 전이보까지 연속되어야 하는데 전이보는 RC보이므로 이에 대한 접합상세를 검토하고, 경사기둥 사이의 2, 3층 거더에 추가되는 축력을 고려하여 설계되었는지 확인하기 바람.

○ 기초설계는 해칭 표기로 인해 기초 단면 및 배근을 알아볼 수 없으므로 기초평면도와 배근도(기초설계)는 분리하여 작성하고, 매트 구간과 내수압슬래브 구간도 구조설계의 확인이 가능하도록 도면을 작성하기 바람.

○

2023. 9.  .

서울특별시 건축위원회