공공미술작품 점검표

작 품 명
관리번호				유 형	도시갤러리 / 동상 / 기념비 / 기타
작 가 명				설 치 자	또는 시공사
설치위치	서울시 구 동 번지 (상세주소 명기 : 공원, 광장, 입구, 출입구, 주변건물 등)
용지구분	(시유지 / 국유지 /구유지) ※ 용지가 여러 필지인 경우 필지별로 구분 작성함
설치연도				규격(cm)
재료□기법 (해당란에 ■표시)	□철재 □부식강 □동합금 □알루미늄 □스테인레스 □목재 □석재 □합성수지 □도토기 □유리 □시멘트 □기타 (세부정보 : )
작품설명
작품구성				조명설치여부
관리기관□부서명				관리담당□연락처	(☏ )
손상내용 (해당란에 ■표시)	□ 1. 먼지에 의한 오염(타르, 먼지 등) □ 2. 생물학적 공격(곰팡이, 해충공격, 새 배설물 등) □ 3. 표면손상(박락, 변색, 긁힘, 낙서 등) □ 4. 화학적 퇴락(부식, 중합체 파손 등)			□ 5. 경미한 구조손상(휨, 천공, 장식탈락, 크랙 등) □ 6. 전시적 장치 고장(조명, 미디어장비 등) □ 7. 중심구조 불안정(중심구조물 파손) □ 8. 보수∙유지 곤란 상태(철거검토 필요)
상태구분 (해당란에 ■표시)	□ 가. 상태가 깨끗하고 손상부위가 없어 주변 환경정비 정도만 필요한 작품 □ 나. 비교적 양호하며 부분적인 세척처리 및 일부 보수가 필요한 작품 □ 다. 전체적으로 노후화 진행되어 보존처리 또는 보수가 필요한 작품 □ 라. 안전성이 의심되어 철거검토 및 안전사고 예방을 위한 응급조치 예산이 필요한 작품
보수처리우선순위 (해당란에 ■표시)	□ A. 시급 □ B. 보통 □ C. 불급 □ D. 철거 검토
관리 및 보수 등 처리방안(의견)	긴급	○ ○ ○
	일반	○ ○ ○
	기타	○ (작품 위치의 적절성에 대한 의견 또는 신규 위치 제안 필요성 검토) ○ (작품 생애주기를 고려한 철거 필요성 검토 등)
중점관리사항 및 향후계획	(작품 상태구분 ‘다’, ‘라’ 등급의 경우 향후 보수계획 등 기재 / 철거검토 중인 경우 철거 예정시기 등 기재)
작품사진 및 세부상태 사진	정면			작품위치(지도 – GPS 좌표 또는 상세주소 포함)
				작품후면
	작품설명판(확대)
				작품측면(우)
	작품측면(좌)
				경관(주변환경 포함)
	경관(주변환경 포함)
	문제 발생 또는 보수 필요 부위(확대)			문제 발생 또는 보수 필요 부위(확대)
	사진설명			사진설명
	문제 발생 또는 보수 필요 부위(확대)			문제 발생 또는 보수 필요 부위(확대)
	사진설명			사진설명
관리기관(부서)			조사자 (서명)			확인자 (서명)