과  업  내  용  서

□ 용역명 : 서울시 상수도관 방식효과 측정․분석을 통한  대도시

방식시설 설치 및 유지관리기준 수립 용역

2 0 1 6 . 3.

서울특별시상수도사업본부

목 차

Ⅰ. 과업개요

Ⅱ. 일반사항

Ⅲ. 세부지침

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명

서울시 상수도관 방식효과 측정․분석을 통한 대도시 방식시설 설치 및 유지관리기준 수립 용역

2. 과업 목적

본 과업은 기존 상수도관에 설치된 전기방식시설의 방식효과를 분석하고, 개선대책을 도출하여 서울시에 적합한 상수도관 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준을 마련하는데 그 목적이 있다.

3. 과업범위

3.1 서울시 상수도관 전식방지시설 및 상수도관로에 대한 방식효과 측정 및 분석

3.2 서울시 상수도관 부식 및 방식상태 평가 및 방식구간 산출

3.3 개선사항 도출 및 “방식 전위관리 블록”(이하 방식블록) 설정

3.4 IT원격감시제어를 포함한 유지관리기준 및 대도시형 방식시설 설치기준 수립

3.5 정류기 설치기준 수립(정류기 표준안, 정류기 지중화)

3.6 상수도관과 가스관의 간섭 해결방안

4. 과업수행기간

4.1 본 과업의 기간은 착수일로부터 7개월로 한다.

4.2 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며 다음의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

4.2.1 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

4.2.2 발주자의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

4.2.3 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 될 때

4.2.4 기타 과업과 관련하여 통념상 인정되는 부득이 한 사유가 발생 되었을 때

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위

본 과업내용서는 서울시 상수도사업본부의 “서울시 상수도관 방식효과 측정․분석을 통한 대도시 방식시설 설치기준 수립 용역”을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 상수도본부의 상수도공사 기본 일위대가표, 제 규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독원과 협의하여 수행해야 한다.

2. 법규 우선 준수

계약상대자는 본 과업내용서에 "전기설비기술기준은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 본 과업지시서에서 같다.)의 규정에도 불구하고 이 항에서 정하는 바에 따른다."라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 과업내용서의 내용이 대한민국 관련법규와 상호 모순 될 경우(과업 수행 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

3. 용어 정의

1) “발주부서”라 함은 이 사업을 발주한 상수도사업본부장 또는 그 위임을 받은 자를     말한다.

2) “계약상대자”라 함은 발주부서부터 이 사업을 수급 받아 시행하는 자를 말한다.

3) “주관부서”라 함은 계획수립, 설계 및 계약체결 후 용역시행에 관한 업무를 총괄    하는 본부를 말한다.

4. 용어해석의 우선 순위

4.1 본 과업내용서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선 순위에 따라서 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

4.1.1 계약문서(본 과업지시서를 포함한다.)

4.1.2 건설기술 진흥법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙

4.1.3 기타 건설관련 법규

4.1.4 공사 종류별 용어사전

4.1.5 국어사전

4.2 본 과업내용서 상에 용어해석의 차이가 있을 경우에는 발주부서와 계약상대자는  상호 협의하여 결정하여야 한다.

5.  발주부서의 권한

5.1  발주부서의 용역감독

발주부서는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

5.1.1 기술인력 동원현황

5.1.2 용역도서 작성현황 및 업무수행상태

5.1.3 기타 확인이 필요한 사항

5.2 용역점검

발주부서는 용역품질 확보를 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

5.3 부진공정에 대한 조치

제출된 추진계획에 대비하여 공정이 지연될 때는 계약상대자로 하여금 부진사유분석,     만회대책 및 만회공정표를 작성 제출토록 하고, 필요시 부실벌점 부과 등의 조치를 취     할 수 있다.

6. 계약상대자의 책임

6.1 책임한계

6.1.1 발주부서의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

6.1.2 계약상대자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 책임을 져야한다.

6.1.3 계약상대자는  발주부서에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

6.2 지시의 이행

발주부서의 용역업무 수행에 관하여 사업책임기술자에게 지시부를 통하여 지시한 경우 사업책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

6.3 관계기관 협의

과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 필요할 시 계약상대자는 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 하고 협의문서 및 회의록 등 협의자료를 정리하여 용역준공시 제출하여야 한다.

6.4 공정관리

6.4.1 계약상대자는 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검관리하여 잔여과업기간 부족하지 않도록 하여야 한다.

6.4.2 계약상대자는 서울시 상수도사업본부의 사업추진 일정을 감안하여 공종별 세부 잔여 과업량 및 소요일수 등을 작성하여 발주부서에게 보고하여야 한다.

6.5 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항,  발주부서의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며,  발주부서의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

6.6 재조사

이 과업을 수행함에 있어  발주부서의 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 하고 이에 따른 비용은 계약상대자의 부담으로 하여야 한다.

6.7 안전관리의 의무

계약상대자는 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 측정 등 제반작업 수행시 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 지며,  안전사고 예방을 위해 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1) 계약상대자는 작업자에 대해 항상 작업 전 안전수칙을 주지시키고, 주기적인         교육을 실시하여야 한다.

(1) 법정안전교육(정기교육, 작업내용 변경 시 교육 등)

(2) 신규 참여기술자에 대한 현장 OJT(On The Job Training) 교육

2) 업무수행 중 안전수칙 준수 및 안전 보호 장구 착용

(1) 밸브실 출입시는 감독자의 승인 후 출입하도록 한다.

(2) 밸브실 내부 출입 전에는 반드시 “산업안전보건법 제24조와 42조, 산업안전  기준에 관한 규칙 제296조“규정에 의하여 산소농도 측정을 실시하고, 유해가스 환기 및 출입 가능한 산소농도를 확인 후 안전한 상태가 되었을 때 출입하여야 하며, 작업자가 맨홀 내에서 작업시에도 급배기를 계속 실시하여 질식에 의한 안전사고를 예방한다.

(3) 도로상에서 작업은 반드시 안전요원 및 교통신호수를 배치하고, 안전시설을 설치하여 교통통제, 안전사고를 방지한다.

6.8 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

7. 주요 업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에  발주부서의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

7.1 계획서 및 착수신고서의 내용변경

7.2 주요 작성내용의 변경

7.3 기타  발주부서의 요구하는 사항

8. 용역수행자의 교체

본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

9. 제출물

9.1 계약상대자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

9.2  발주부서의 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업지시서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

9.3 계약상대자는 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체 없이 재작성하여 제출하여야 한다.

9.4 계약상대자는 과업수행과 관련하여 서울시 상수도사업본부, 지자체 또는 다른 관계기관과 협의한 사항에 대하여는 회의록 및 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

9.5 계약상대자는 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 계약상대자는  발주부서의 검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

10. 착수신고서 및 기타제출

☞ 계약상대자는 과업을 착수한 즉시 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

10.1 착수계

10.2 책임기술자 선임계

10.3 책임기술자 사용인감계

10.4 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

10.5 참여기술자 명단(이력서 및 기술자격증 사본) 및 장비투입계획서

10.6 예정공정표

10.7 용역실명제 준수각서

10.8 안전관리계획서

10.9 기타 발주자가 요구하는 사항

☞ 계약상대자는 필요시기에 다음의 제반서류를 제출하여야 한다.

10.10용역기성부분 검사원

10.11 준공기한 연기원

10.12 준공 검사원

10.13 하도급 통지 도는 하도급 승인요청

10.14 하자보수 준공 검사원

10.15 기타  발주부서가 요구하는 사항

11. 과업수행 보고

11.1 착수보고

계약상대자는 계약체결일 이후 3일 이내에 작업을 착수해야하며, 착수 전에 착수계, 과업수행계획표, 대리인계, 용역수행자명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하고, 용역추진방법은 계약체결 후 10일 이내에 감독원에게 제출한다.

11.2 단계별 보고

계약상대자는 용역 진행 단계별로 보고회의 또는 자문회의를 개최하여야 한다.

- 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회를 실시한다.

12. 협의와 조정

12.1 계약상대자는 의견조정 시 중요사항은  발주부서와 협의하여 결정하여야 하고, 회의록을 작성하고 참석자들의 날인을 받은 후  발주부서에게 제출하여야 한다.

12.2 계약상대자는 협의완료 후에 계획 등의 변경으로 재협의 또는 협의내용변경 등이 필요할 경우  발주부서와 소요비용, 기간 등에 대하여 협의를 거쳐 재협의 또는 협의내용변경 등의 후속조치를 취하여야 한다.

13. 용역중지

계약상대자는 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

14. 용역의 부분준공

본 사업추진과 관련하여 추진계획 변경 등에 따라 용역과업의 계속 수행이 불가능하거나 불필요할 경우에는 발주자의 필요에 따라 부분준공 할 수 있으며, 부분준공시의 정산기준은 국가계약법에 따른다.

15. 보안 및 비밀유지

15.1 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 주관부서에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

15.2 계약상대자는 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 계약상대자의 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역 참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

15.3 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 발주부서의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

15.4 계약상대자는 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

15.5 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

15.6 용역의 정․부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

15.7 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주부서와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

15.8 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실 이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

15.9 계약상대자는 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 주관부서의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

15.10 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리 하여야 한다.

15.11 매월별 용역수행자에게 사업책임기술자가 직접 보안교육을 실시하여야 한다.

15.12 기타 용역 수행과정의 보안사항 이행은 주관부서의 보안업무 실무편람 등을 따른다.

16. 기타사항

16.1 과업내용서에 명기되지 않은 경미한 사항 및 부대업무와 관련법규 등 개정으로 인한 소요업무에 대하여는 계약상대자 부담으로 처리하여야 한다.

16.2 용역 준공 후에도 미비사항이 발견될 경우 계약상대자는 이를 보완하여야 한다.

17. 설계변경

발주부서는 다음 각 호의 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

17.1 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인한 과업범위 변경시

17.2 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

17.3 계약상대자는 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

17.4 사업 추진계획 변경에 따른 사업규모 등이 변경될 경우

18. 성과품 작성시 유의사항

18.1 성과품 작성시 서술원칙

18.1.1 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피한다.

18.1.2 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

18.1.3 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

18.1.4 정확한 문법으로 기재할 것

18.1.5 예측보다는 직설적으로 기술할 것

18.1.6 모순된 항목은 배제할 것

18.1.7 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

18.1.8 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

18.1.9 KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

18.1.10 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

18.2 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

18.2.1 한글 맞춤법 (교육부)

18.2.2 외래어 맞춤법 (교육부)

18.2.3 기본 외래어 용어집

18.3 성과품 작성에 사용하는 문장구성

18.3.1 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

18.3.2 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

18.3.3 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

18.3.4 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

18.4 성과품 작성에 사용하는 용어

18.4.1 계약조건에서 정의, 사용한 용어

18.4.2 KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

18.4.3 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

18.4.4 정부제정 제기준 용어

18.4.5 기타 국어사전에서 정의, 사용한 언어

18.5 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

18.5.1 애매한 표현 배제

- 「원칙적으로」, 「대체로」, 「충분한」, 「관련○○」등의 애매한 표현을 최대한 배제

18.5.2 주어의 명확화

- 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여「누가」, 「무엇을」, 「어떻게」해야 하는지를 명확하게 기술

- 「계약상대자는」, 「발주부서」등 주어 명시

18.5.3 약어사용

- 가능한 약어를 사용하지 말 것

- 약어사용이 불가피한 경우 다음에 따른다.

가. 사전에 수록되어 있는 약어

나. KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

다. 약어는 원단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 숫자로 구성

18.6 성과품의 납품

18.6.1 계약상대자는 성과품을 작성기준에 따라 작성․제출하여야 한다.

18.6.2 성과품 작성 시 가능한 모든 자료는 전산화하여 성과품 제출 시 CD로 제출하여야 한다.

- 성과품 원본은 성과품 납품 시 함께 제출하여야 한다.

- 보고서 작성은 그 내용, 순서, 편집방법, 도면규칙 등을 벌주부서와 사전 협의한다.

Ⅲ. 세부지침

1. 주요과업내용

1.1 서울시 상수도관 전식방지시설 및 관로에 대한 방식효과 측정 및 분석

1.1.1 외부전원 전식방지시설 주변 관로 분극, 전위 등 측정 및 효과분석

- 570개소(외부전원 및 배류기(190개소) + 주변 밸브실(190*2개소)) 분극변위 및 관대지 전위 측정

- 지하상가, 주변 건축물 변압기 등의 영향력 검토

- 주변 상수도 관망(닥타일 주철관 포함)과 연계한 개선사항 검토

< 외부전원(정류기) 현황 >

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
외부전원 (정류기)	169	7	14	21	1	26	47	22	31

1.1.2 배류기 주변 분극변위 및 전위측정 및 효과분석 – 존치 필요성 재검토

< 배류기 현황 >

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
배 류 기	21	5	4	5	1	1	1	3	1

1.2 서울시 상수도관 부식 및 방식상태 평가 및 방식구간 산출

1.2.1 희생양극 구간에 대한 방식상태 재평가 및 방식구간 산출

- 기존 상수도본부 자체 전위 측정자료를 활용하여 방식구간 재평가

<희생양극 측정함 현황 >

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
배 류 기	159	15	20	32	10	12	24	31	15

1.2.2 외부전원방식 구간에 대한 방식상태 재평가 및 방식구간 산출

- 금회 용역 측정자료 및 기존 상수도본부 자체 전위 측정자료를 활용하여 방식구간 재평가

1.3 개선사항 도출 및 “방식전위 관리블록” 설정

1.3.1 기존시설의 문제점 분석 및 개선방안 수립

- 선형식 관리구간 방식으로 설계 설치된 기존 방식시설의 문제점 분석

- 전기적 절연구간이 없는 격자형 관망에 대한 방식시설 개선안 도출

- 대도심의 지하상가, 지하철 등 주변 시설물의 영향력 분석 및 개선안 도출

1.3.2 서울시 상수도관망 특성분석 및 “방식전위 관리블록”(이하 방식블록) 설정

- 서울시 상수도관망 및 주변 지형지물 분석

- 적정한 “방식블록”을 선정하고, 방식블록별 설치․관리기술 마련

1.4 IT원격감시제어를 포함한 유지관리기준 및 대도시형 방식시설 설치기준 수립

1.4.1 기존시설에 대한 문제점 도출 및 개선사항 마련

- 희생양극의 기존 설치방법의 문제점에 대한 개선기술 도출

- 심매식 외부전원 방식시설을 설치하기 어려운 구간에 대한 대안 마련

1.4.2 도출된 개선사항 및 “방식전위 관리블록” 도입과 연계하여 서울시에 적합한 보완된 “설치 및 유지관리기준 개선안” 마련

- IT원격감시기술 기술기준 마련

- 개선사항이 반영된 “설치 및 유지관리기준 개선안” 마련

1.5 정류기 설치 기준 수립

- 정류기 표준안 마련

- 정류기 지중화에 대한 문제점 및 설치 기준 도출

1.6 상수도관과 가스관 전위 간섭 해결방안 마련

- 상수도관과 가스관의 전위간섭 해결방안

※ 미시행 과업내용은 추후 정산 처리

2. 일반 및 세부지침

2.1 본 과업수행에 참여하는 기술진은 전기방식 업무에 대한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

2.2 본 과업수행을 위하여 미국방식협회(NACE)의 제 규정 및 서울시 상수도 관망의 특성 등을 충분히 검토하여 대도시 상수도관망에 적합한 방식시설 설치 및 관리기준 수립에 문제점이 없도록 하여야 한다.

2.3 성과품의 작성

2.3.1 성과품은 초안 작성 후 지시된 날짜에 제출하여 감독원의 검토 완료 후 인쇄하여야 한다.

2.3.2 도면, 도표 등을 작성함에 있어 비교 및 구분에 편리를 도모한다.

2.3.3 국∙한문 및 영문 혼용표기를 원칙으로 하고 특수한 전문용어나 뜻이 애매한 용어에 대해서는 영문 또는 한문으로 보충표기하며, 설명이 필요한 용어에 대해서는 별도의 주석을 단다.

2.3.4 용역 성과품 제출

가) 단위과업에 대한 성과품 제출

계약상대자는 과업 중 별도의 성과품이 작성될 수 있는 단위과업에 대한 성과품은          서울시와 사전 협의하여 해당 단위과업 완료와 동시에 감독원에게 제출하여야          한다.

나) 과업 수행과정의 활용자료

과업수행 과정에서 수집되고 직․간접적으로 과업수행에 활용된 자료는            감독원의 지시에 따라 용역성과의 부속도서에 포함시키거나 별도로 서울시에          제출하여야 한다.

다) 도면 등 관련 자료 작성

도면 등은 이해가 쉽도록 상세하게 작성하여야 하며, KS제도 규정 등 제반 규정을           따라야 한다.

2.3.5 성과품 납품목록

가) 상수도관 전식방지시설 및 관로 전위 측정 및 분석 보고서 10부, CD 10식

나) 서울시 상수도관 방식상태 평가 보고서 10부, CD 10식

다) 개선사항 및 “방식전위 관리블록” 설정 보고서 10부, CD 10식

라) IT원격감시제어를 포함한 설치 및 유지관리기준 제안서 10부, CD 10식

라) 현황조사 사진첩(천연색 사진) 3부

마) 기타 관계기관 제출자료 및 주간부서가 요구하는 자료 5식

보 안 각 서

(수급인용)

본인은    년    월   일 귀 공사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역수행전에 용역참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역시행부서에 제출할것임.

2. 본인은  물론  당 회사 직원이  보안사항을  외부에  누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을것임

년     월       일

소속 :

직위 :

성명 :                     (인)

( 계약시 사용인장을 사용할 것 )

서울특별시장  귀하

보 안 각 서

(용역참여자용)

본인은    년    월   일 귀 공사와 계약체결한 용역을 시행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을  외부에  누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                       (인)

서울특별시장  귀하

용역실명제 준수 각서

용역명 : 서울시 상수도관 방식효과 측정․분석을 통한 대도시 방식시설 설치기준 수립 용역

본인 및 과업종사자들은 상기 용역과업을 수행함에 있어 과업내용서에서 정한 실명제 관련 사항을 성실히 준수할 것을 서약하며 이에 각서를 제출합니다.

년    월    일

주     소 :

상     호 :

대표자성명 :                   (인)

서울특별시장  귀하