과 업 내 용 서

(서울로에서 보는 야간경관 개선계획)

서 울 특 별 시

(도시빛정책과)

- 목   차 -

1		용역설명서

3

2		과 업 내 용

제1장 과업의 내용

1. 과업의 명칭	4

2. 과업의 배경 및 목적	4

3. 과업개요	4

4. 과업의 내용	5

제2장 일반사항

1. 주요업무 사전승인	8

2. 착수, 과업수행 및 보고	8

3. 용역 감독 등	10

4. 계약상대자의 책임	10

5. 관계기관협의 및 인허가	11

6. 건설기술심의위원회	11

7. 신기술 도입	12

8. 보안 및 비밀유지	12

9. 타 계약 상대자와의 업무한계	12

10. 과업 내용변경	13

11. 용역수행자의 교체	13

12. 용어의 해석	13

13. 설계 등 손해배상	15

14. 계약상대자의 시정요청	15

15. 설계 성과품의 품질관리	15

16. 발주기관의 제공자료	15

제3장 기술사항

1. 적용규정 및 설계기준	16

2. 과업 수행지침	16

3. 특기사항	18

4. 성 과 품	18

서울로에서 보는 야간경관 개선계획 수립

용역 설명서

1. 과 업 명 : 서울로에서 보는 야간경관 개선계획 수립 용역

2. 과업목적

○ 서울로에서의 아름다운 야간경관 연출을 위한 개선계획 수립

○ 야간경관 관광자원 확보로 체류형 관광객 증대 등 관광산업 활성화에 기여

3. 과업개요

가. 과업방향

○ 야간경관 랜드마크 발굴 및 주변 조명과의 차별화

- 역사․문화 시설, 철길 등 야간경관 개선을 통한 관광자원 확보

○ 원근별, 방위별, 시설별 특색있는 야간경관 연출

- 미디어벨트 형성, 빛의 스카이라인 형성, 철길 야간경관 특화 등

○ 현란하고 과도한 빛을 내는 광고조명의 휘도 하향 조정

○ 서울로에서의 야간경관에 어울리는 조명 밝기 및 색온도 마련

○ 민․관 협력을 통한 아름다운 야간경관 연출

나. 과업범위

○ 공간적 범위

- 서울로에서 보이는 경관 및 그 경관 주변 일대(서울시)

○ 시간적 범위

- 기준년도 : 2018년

- 목표년도 : 2020년 ~ 2024년

○ 내용적 범위

- 공간적 범위에 대한 야간경관 기초조사 실시

- 근경, 중경, 원경별 및 방위별 야간경관 형성 개선계획

- 경관 시설 및 조명 유형별 야간경관 개선방안 마련

․ 경관 시설 : 도로(철길 포함), 빌딩, 아파트, 공원 등

․ 조명 유형 : 공간조명(가로등, 보안등, 공원등), 장식조명(미디어파사드 포함), 광고조명(조명이용 간판, 전광판, 디지털싸인 등)

- 민관 협의를 통한 민간소유 조명개선방안 및 지원방안 마련

- 야간경관 형성 실행방안 및 로드맵 제시

다. 과업규모 : 서울로에서 보는 야간경관 개선계획 수립

라. 과업내용

『서울로애서 보는 야간경관 개선계획 수립』을 위한

① 과업 관련 국내․외 주요 야간경관 사례 및 제도 조사/분석

- 야간경관 개선 관련 제도 및 절차 등 조사

- 국내․외 야간경관 우수도시 현황 및 주요 개선 사례조사

- 야간경관 수준향상을 위한 경관조명 연구사례 조사

- 야간경관 수준향상을 위한 조명 유형별 조명기술 및 적용 사례 조사

- 조사 내용 분석 및 적용 검토 등

② 서울로에서 보이는 경관구역 및 그 구역 주변 기초조사/분석

- 대상지역 도로, 시설, 공원, 각종 민간시설 등 기초조사

- 대상지역 공간조명, 광고조명, 장식조명 현황조사

- 대상지역 조명 특성 조사/측정(조도, 휘도, 색온도 등 광학특성)

- 조사 분석 종합 및 문제점 제시 등

③ 서울로에서 보는 야간경관 계획과제 도출 및 기본 구상

- 야간경관 계획과제 도출

․ 원근별, 방위별, 시설별 야간경관 수준향상을 위한 계획과제

→ 미디어벨트 형성, 빛의 스카이라인 형성, 철길 야간경관 특화 등

․ 기타 서울로에서의 야간경관 수준향상을 위한 계획과제

- 계획과제별 야간경관 형성 기본 구상 제시

․ 계획과제별 정체성, 역사성, 상징성, 관광활성화 등이 포함한 기본 구상

④ 야간경관 계획과제별 개선계획 수립

- 근경, 중경, 원경별 야간경관 형성 개선계획

․ 원근 경관별, 시설별 야간경관 형성 개선계획 마련

- 파노라마(방위별) 야간경관 형성 개선계획

․ 남쪽 : 서울역 ~ 서울스퀘어 방향

․ 북쪽 : 북부역세권 ~ 연세빌딩 방향

․ 서쪽 : 만리동 ~ 중림동 일대

․ 동쪽 : 퇴계로 일대

- 시설별 야간경관 개선방안 마련 및 특화 경관 발굴

․ 도로(도로, 골목길, 철길 등) : 공간조명(가로등, 보안등), 장식조명

․ 건물(빌딩, 주택 등) : 장식조명, 미디어파사드, 광고조명

․ 공원(소공원, 남산 등) : 공간조명, 장식조명

․ 숭례문 등 랜드마크 : 장식조명

․ 기타 야간경관 수준향상을 위한 시설물 야간경관 개선 등

- 관광명소화를 위한 빛축제(페스티벌), 빛의거리 등 야간경관 특화 발굴

․ Media Art, Media Street, Laser조명, 사운드시스템 연동 등

⑤ 계획 실현을 위한 민간소유 조명개선방안 및 지원방안 마련 등

- 민간조명 개선 등 야간경관 수준향상을 위한 민관협력 방안

- 민간조명 개선 지원방안, 제도개선방안 등

⑥ 개선계획의 지속가능한 실천을 위해 연차별 세부사업 마련

- 사업비 산출 및 로드맵 제시

마. 과업기간 : 착수일로부터 365일간(1차분 : 착수일로부터 2018.12.31.)

과업내용서

제1장 과업의 내용

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “서울로에서 보는 야간경관 개선계획 수립 용역”(이하 “기술용역”이라 한다)이라 한다.

2. 과업의 배경 및 목적

가 과업의 배경

○ 세계 선진 도시들은 시민 여가 및 관광객 유치 등을 위하여 야간경관 활성화에 대한 투자와 정책 집중을 증가하고 있음

- 국제적으로 유명한 관광도시들은 어김없이 아름다운 도시야경 소유

○ 서울로를 관광명소로 자리매김하기 위해 야간 관광자원 확충 필요

- 서울로에서 바라보는 야경은 대로변의 자극적인 광고조명과 밋밋한 조명환경으로 둘러져 있어 낙후된 도시경관을 보는 듯함

- 전광판 등의 높은 휘도는 시감을 불쾌하게 하여 편안한 관광 저해

- 관광객을 이끌 수 있는 야간경관 랜드마크 미비

나 과업의 목적

○ 서울로에서의 아름다운 야간경관 연출을 위한 개선계획 수립

○ 야간경관 관광자원 확보로 체류형 관광객 증대 등 관광산업 활성화에 기여

3. 과업기간

○ 용역 착수일로부터 365일(장기계속계약, 1차분 : 착수일로부터 2018.12.31.)

※ 계약시, 차수별 계약금액(율)에 따라 차수별 과업기간 조정 가능

4. 과업의 내용

가. 과업범위

○ 공간적 범위

- 서울로에서 보이는 경관 및 그 경관 주변 일대(서울시)

○ 시간적 범위

- 기준년도 : 2018년

- 목표년도 : 2020년 ~ 2024년

○ 내용적 범위(협의에 의해 변경가능)

- 공간적 범위에 대한 야간경관 기초조사 실시

- 근경, 중경, 원경별 및 방위별 야간경관 형성 개선계획

- 경관 시설 및 조명 유형별 야간경관 개선방안 마련

․ 경관 시설 : 도로(철길 포함), 빌딩, 아파트, 공원 등

․ 조명 유형 : 공간조명(가로등, 보안등, 공원등), 장식조명(미디어파사드 포함), 광고조명(조명이용 간판, 전광판, 디지털사인 등)

- 민관 협의를 통한 민간소유 조명개선방안 및 지원방안 마련

- 야간경관 형성 실행방안 및 로드맵 제시

나. 과업의 기본방향

○ 야간경관 랜드마크 발굴 및 주변 조명과의 차별화

- 역사․문화 시설, 철길 등 야간경관 개선을 통한 관광자원 확보

○ 원근별, 방위별, 시설별 특색있는 야간경관 연출

- 미디어벨트 형성, 빛의 스카이라인 형성, 철길 야간경관 특화 등

○ 현란하고 과도한 빛을 내는 광고조명의 휘도 하향 조정

○ 서울로에서의 야간경관에 어울리는 조명 밝기 및 색온도 마련

○ 민관 협력을 통한 아름다운 야간경관 연출

다. 과업내용

① 과업 관련 국내․외 주요 야간경관 사례 및 제도 조사/분석

- 야간경관 개선 관련 제도 및 절차 등 조사

- 국내․외 야간경관 우수도시 현황 및 주요 개선 사례조사

- 야간경관 수준향상을 위한 경관조명 연구사례 조사

- 야간경관 수준향상을 위한 조명 유형별 조명기술 및 적용 사례 조사

- 조사 내용 분석 및 적용 검토 등

② 서울로에서 보이는 경관구역 및 그 구역 주변 기초조사/분석

- 대상지역 도로, 시설, 공원, 각종 민간시설 등 기초조사

- 대상지역 공간조명, 광고조명, 장식조명 현황조사

- 대상지역 조명 특성 조사/측정(조도, 휘도, 색온도 등 광학특성)

- 조사 분석 종합 및 문제점 제시 등

③ 서울로에서 보는 야간경관 계획과제 도출 및 기본 구상

- 야간경관 계획과제 도출

․ 원근별, 방위별, 시설별 야간경관 수준향상을 위한 계획과제

→ 미디어벨트 형성, 빛의 스카이라인 형성, 철길 야간경관 특화 등

․ 기타 서울로에서의 야간경관 수준향상을 위한 계획과제

- 계획과제별 야간경관 형성 기본 구상 제시

․ 계획과제별 정체성, 역사성, 상징성, 관광활성화 등이 포함한 기본 구상

④ 야간경관 계획과제별 개선계획 수립

- 근경, 중경, 원경별 야간경관 형성 개선계획

․ 원근 경관별, 시설별 야간경관 형성 개선계획 마련

- 파노라마(방위별) 야간경관 형성 개선계획

․ 남쪽 : 서울역 ~ 서울스퀘어 방향

․ 북쪽 : 북부역세권 ~ 연세빌딩 방향

․ 서쪽 : 만리동 ~ 중림동 일대

․ 동쪽 : 퇴계로 일대

- 시설별 야간경관 개선방안 마련 및 특화 경관 발굴

․ 도로(도로, 골목길, 철길 등) : 공간조명(가로등, 보안등), 장식조명

․ 건물(빌딩, 주택 등) : 장식조명, 미디어파사드, 광고조명

․ 공원(소공원, 남산 등) : 공간조명, 장식조명

․ 숭례문 등 랜드마크 : 장식조명

․ 기타 야간경관 수준향상을 위한 시설물 야간경관 개선 등

- 관광명소화를 위한 빛축제(페스티벌), 빛의거리 등 야간경관 특화 발굴

․ Media Art, Media Street, Laser조명, 사운드시스템 연동 등

⑤ 계획 실현을 위한 민간소유 조명개선방안 및 지원방안 마련 등

- 민간조명 개선 등 야간경관 수준향상을 위한 민관협력 방안

- 민간조명 개선 지원방안, 제도개선방안 등

⑥ 개선계획의 지속가능한 실천을 위해 연차별 세부사업 마련

- 사업비 산출 및 로드맵 제시

⇒ 계약 차수별 과업수행내용

차수	과 업 수 행 내 용
1차	① 과업 관련 국내․외 주요 야간경관 사례 및 제도 조사/분석 ② 서울로에서 보이는 경관구역 및 그 구역 주변 기초조사/분석 ③ 서울로에서 보는 야간경관 계획과제 도출 및 기본 구상
2차 이후	④ 야간경관 계획과제별 개선계획 수립 ⑤ 계획 실현을 위한 민간소유 조명개선방안 및 지원방안 마련 등 ⑥ 기본계획의 지속가능한 실천을 위해 연차별 세부사업 마련

※ 계약시, 차수별 계약금액(율)에 따라 차수별 과업내용 조정 가능

제2장 일반사항

1. 주요업무 사전승인

○ 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

(1) 착수신고서, 과업수행계획서 및 최종보고서

(2) 관계기관과의 협의사항

(3) 용역 수행자의 교체

(4) 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

2. 착수, 과업수행 및 공정보고

○ 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

○ 용역수행처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 기본계획이 되도록 하여야 한다.

가. 착수신고서

○ 계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

(가) 사업 책임기술자 선임계(이력서 첨부)

(나) 기술용역 예정공정표

(2) 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

(가) 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 해당분야 경력관리기관 경력증명서

(나) 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

나. 과업수행계획서 제출

○ 과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내(용역의 규모, 기간, 종류 등에 따라 발주기관에서 조정)에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서 (공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서

(2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(3) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(4) 참여기술자 경력사항 확인서

(5) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

다. 업무협의 및 공정보고

(1) 보고 시기

· 다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

(가) 조사 및 자료수집 완료시

(나) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

(다) 자문회의시

(라) 성과품 작성시

(마) 준공시

(바) 공정 보고시

(사) 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

(2) 월간 정기 공정보고

· 계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음달 5일까지 용역감독자에게 제출하여야 한다.

(가) 과업추진내용 및 공정현황

(나) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

(다) 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항포함)

(라) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

(마) 참여기술자 현황

(바) 다음달 과업수행 계획

(3) 중간보고 및 최종보고

· 계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 용역 감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(가) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

(나) (분기, 반기) 1회 이상의 중간보고서

(다) 주요계획의 설정과 변경시

(4) 작업일지 작성

· 과업착수와 동시에 작업일지(건설기술 개발 및 관리 등에 관한 운영규정, 훈령 제730호 2011.9.17 참조)를 작성하여 제출하여야 한다.

· 제출시기 및 방법은 월간보고시 회의내용, 특기사항 등을 기록하여 제출하여야 한다.

3. 용역감독 등

가. 용역감독

○ 발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역단계별 과업 추진내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

○ 발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

4. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

○ 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업 수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라도 설계과오나 오류등이 있어 이에 대한  발주기관의 수정, 보완 요구시에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 관계기술자와 협력

○ 본 용역 수행 중 전문업체 및 협력기관 등 관계기술자와 상호 협력하여야 하며 자료제공 요구 시 사전 발주기관의 승인 후 제공하여야 한다.

다. 문서의 기록비치

○ 계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업 추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

라. 안전관리의 의무

○ 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 하며, 계약상대자 책임 이외의 사유에 대하여는 기술용역 계약 일반조건에 따른다.

바. 법률준수의 의무

○ 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5. 관계기관 협의 및 인․허가

○ 계약상대자가 작성할 인․허가 서류종류와 기관 명기

○ 관계기관과 협의(문화재 등)시 특히 고려할 요소 명기

○ 계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계 공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의주체는 발주기관) 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

6. 건설기술심의위원회 심의 등(필요할 경우)

가. 심의시기

(1) 건설기술심의위원회의 설계심의는 해당설계 완료 2개월 전에 받아야 한다.

(2) 좋은빛위원회의 빛공해방지심의는 건설기술심의위원회의 설계심의 이전에 완료하여야 한다.

(3) 기타 설계자문 등은 다음과 같은 경우를 포함하여 2회 이상 받도록 하되 시기는 발주기관과 협의하여 조정한다.

(가) 착수단계

(나) 중간단계

(다) 마무리단계

(라) 설계내용 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을 위하여 자문을 받을 필요가 있는 경우 등 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

나. 심의준비

(1) 계약상대자는 발주기관으로부터 설계심의, 빛공해심의 등에 대한 계획이 통보되면 심의에 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

(2) 설계심의용 성과품의 표지는 본 편람 “제8장 부록”의 [별표1]을 참조하고 빛공해 심의 등 기타 심의를 위한 성과품의 표지는 발주기관과 협의하여 정한다.

다. 심의결과 반영

○ 계약상대자는 심의 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석․검토하여 발주기관에 조치 계획을 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

라. 설계감리

○ 발주기관은 필요시 관계법령에 의한 설계감리를 시행할 경우 계약상대자에게 그 내용을 서면으로 통보하여야 한다.

7. 신기술의 도입 등

○ 계약상대자는 건설기술관리법 시행규칙 제32조 제1항 제5호에 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교 분석하여 건설공사에 적용 가능 여부를 검토하여 설계 보고서에 수록하고 동법 시행령 제42조 제3항에 따라 특별한 사유가 없는 한 신기술을 건설공사의 설계에 반영하여야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

○ 신기술을 반영하는 경우에는 건설기술심의위원회 심의(공사비가 100억원 이상)나 건설신기술 활용심의위원회 심의 또는 자문(공사비가 100억원 미만)을 받아야 한다.

8. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

○ 계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

나. 과업성과품 발간시 유의사항

○ 계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

○ 보안관리의 책임

- 계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

9. 타 계약상대자와의 업무한계

○ 공동도급일 경우에는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

10. 과업내용변경

○ 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 용역감독자는 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제334호, 2010.10.26.)에 따른다.

11. 용역수행자의 교체

○ 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

○ 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

○ 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

12. 용어의 해석

가. 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

나. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여 작성한다.

(1) 성과품 작성에 사용하는 용어

(가) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

(나) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

(다) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

(라) 정부제정 제기준 용어

(마) 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

(2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

(가) 한글 맞춤법

(나) 외래어 맞춤법

(다) 기본 외래어 용어집 등 참조

(3) 성과품 작성에 사용하는 문장구성

(가) 성과품에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양

(나) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

(다) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

(라) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

(4) 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

(가) 애매한 표현 배제

“원칙적으로”, “대체로”, “충분한”, “관련○○” 등의 애매한 표현을 최대한 배제

(나) 주어의 명확화

- 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 “누가”, “무엇을”, “어떻게” 해야 하는지를 명확하게 기술

-  “발주기관은”, “계약상대자는”, “용역감독자는” 등 주어명시

(다) 약어사용

- 가능한 약어를 사용하지 말 것

- 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다. 약어는 다음 경우에 사용한다.

① 해당업 분야에서 제정된 협약

② 사전에 수록되어 있는 약어

③ KS 규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

④ 규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

⑤ 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

(5) 성과품 작성시 서술 원칙

(가) 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

(나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

(다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

(라) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

(마) 정확한 문법으로 기재할 것

(바) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

(사) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

(아) 모순된 항목은 배제할 것

(자) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

(차) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

(카) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

(타) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

13. 설계 등 손해배상

가. 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 발주기관은 보험 또는 공제가입에 따른 비용을 용역비용에 계상하여야 한다.

14. 계약상대자의 시정요청

○ 계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

- 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

- 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

- 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역업무를 지연시킬 때

15. 용역 성과품의 품질관리

○ 계약상대자는 최종 용역보고서 및 설계도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 책임기술자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

○ 용역성과물이 계약에 미흡한 경우 계약상대자에게 보완을 요구할 수 있으며, 이를 이행하지 않을 경우 계약을 해지 할 수 있다.

16. 발주기관의 제공자료

○ 계약상대자의 요청이 있을 경우 발주기관은 본 용역과 관련 있는 연관분야 관련 자료를 확보 가능한 범위에서 제공할 수 있다.

제3장 기술사항

1. 적용규정 및 설계기준

가. 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 용역완료 전까지 수정된 최신 설계기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

나. 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

다. 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

2. 과업 수행지침

가. 기본지침

(1) 본 용역은 서울로에서 보는 야간경관 범위의 민간조명과 공공조명 일체를 개선하여 야간경관의 수준을 향상시킬 수 있도록 대상지역을 조사, 분석하여 기본계획을 수립하여야 한다.

(2) 기본계획 수립 성과물은 전문가 자문 등을 통해 최종 확정하며, 이에 따른 용역 성과물의 제고 방안을 마련하여야 한다.

(3) 야간경관 수준향상에 방안을 양적· 질적으로 제시하여야 한다.

(4) 우리시 도시 관련 유사 용역애서 제시한 지표를 충분히 숙지하여 상호 유기적으로 연계 할 수 있는 실현 가능한 계획이어야 하며, 계획 수립에 있어 일반인도 알기 쉽도록 내용을 명확히 하여야한다.

(6) 본 용역과 관련된 현행 법규, 정책, 제도의 개선 및 건의 내용을 포함한다.

(7) 기타 계획 작성에 필요한 사항은 관련법령, 조례, 지침 등에서 정하는 바에 따른다.

나. 세부지침

(1) 일반사항

(가) 현황조사의 구체적 수량 및 내용은 “기술용역”에 직·간접적으로 관련된 사항으로 하고, “기술용역”의 질적 수준을 높이기 위해 필요한 특정사항의 조사를 포함한다.

(나) 각종 분석 및 전망은 과학적 기법으로 분석·정리하여, 본 사업 추진시 실질적인 기초자료로서 제시하여야 하며, “기술용역”은 물론 향후 다른 목적을 위하여 참고 활용할 수 있도록 체계적으로 분석·정리하여야 한다.

(2) 야간경관 및 경관조명 관련법규 및 국내․외 사례조사

- 본 관련법규 및 사례조사는 구체적인 사업추진에 필요한 프로세스와 최근의 세계적인 경관조명의 기술적, 예술적 경향(트렌드)를 반영할 수 있는 기초자료로 활용이 가능토록 하여야 한다.

(3) 야간경관 개발을 위한 현황조사 및 분석

- 본 조사·분석은 대상지역을 구체적으로 설정하고 이를 달성하기 위한 조사, 측정, 설문과 분석 등을 통하여 ‘서울로에서 보는 야간경관 기본계획’ 에 적용하여야 한다.

- 현황 및 사례조사를 토대로 대상지 전체의 야간경관에 대한 콘셉트와 공간별 세부디자인, 실행계획을 제시하여야 한다.

(4) 기본계획

- 본 계획은 조사, 사례 등 기초자료를 토대로 서울로에서 보는 야간경관 기본계획을 설정할 수 있도록 하여야 한다.

- 역사·문화·지역·시설물 특성이 반영된 야간경관 자원을 발굴하여 계획기간별로 단기/중기/장기 프로젝트로 구분하여 개선방안을 제시하여야 한다.

- 경관시설 및 조명 유형별 개선안은 체계적인 형태, 조형적 예술성이 있어야하며, 개성적인 분위기를 창출하고 아름다운 경관을 연출하여 관광자원화 할 수 있도록 계획하여야 한다.

- 민간건축물 경관은 서로 조화롭게 하고 개별 또는 전체 건물을 동시에 연출할 수 있는 시스템을 계획하여야 하며, 기존 시설을 최대한 이용하여 투자비용이 최소가 되도록 계획한다.

- 사업구간내 주요 건축물, 공원, 광장, 문화재 등 주변환경과 조화를 이룰 수 있어야하며, 이와 연계하여 시민에 볼거리와 즐길수 있는 이벤트 야간경관 디자인을 계획하여야 한다.

- 민간건축물, 옥외 광고물 소유주의 자발적인 참여을 위하여 사례 분석을 통한 조명개선 방안과 지원방안에 대한 창의적인 대안을 제시하여야 한다.

- 최근 세계적으로 활용괴고 있는 정보통신기술(ICT), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅제이터(Big Data) 등 첨단기술을 적용한 효율적이고 체계적인 야간경관 운영 시스템을 계획하여야 한다,

- 타 부서에서 수행하는 야간경관 관련 용역에 대하여 요청 받은 사항 및 요청 하여야 할 사항 등 상호 협력하여야 하며 상호 보완성을 유지하여야 한다.

3. 특기사항

가. 과업수행 중 정책변경 등으로 지속적인 용역수행이 어려울 경우 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

나. 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

다. 본 과업 완료 후에도 경미한 추가 작업 또는 미비한 작업은 수급인 부담으로 과업성과를 신의성실에 입각하여 신속히 보완 제출하여야 한다.

라. 최종보고서는 인쇄 전 그 내용에 대하여 우리시와 협의하여야 한다.

마. 당해 용역의 추진경위에 대하여 보고서에 반드시 명기하여야 한다.

바. 각종 보고서의 내용은 착수보고회, 중간보고회, 자문회의 및 최종보고회 등 검토 가능한 수준이어야 하며, 수급인이 보고자료를 제작하여 제출하여야 한다.

4. 성과품

가. 작성지침

(1) 기술용역 종합보고서

(가) 체계적으로 서술식 작성을 원칙으로 한다.

(나) 수록 내용

- 과업내용 중 주제별 실행방안 수립 및 작성

- 기본계획

(2) 과업수행 계획서

- 개조식으로 작성하며 도표 위주로 구성하고 필요한 경우 도면을 첨부한다.

(3) 중간, 최종보고서

(가) 개조식 작성을 원칙으로 한다.

(나) 기초조사 분석, 정리, 계획내용 및 도면을 포함하되 관련기관 협의와 중간평가․보고자료 등 평가시 활용 가능한 수준으로 수정 보완하여 작성한다.

나. 제출내용

구 분	성과품 및 제출자료 종류	수 량	비 고
성 과 품 (최종)	기술용역 종합보고서	50부	칼라 옵셋 인쇄(A4,210mm×297mm)
	기술용역 요약보고서	50부
	관련도면	10부
	조감도	10부	칼라 옵셋 인쇄(A4,210mm×297mm) - ‘야간경관 계획과제 도출 및 기본 구상’, ‘야간경관 계획과제별 기본계획’ 에 대해 조감도(칼라) 제출
	성과물 수록 CD	10부	성과품 제출시 CD로 납품
보고서및자료	과업수행 계획서 및 착수계	3부
	보안대책 관련 자료	3부
	중간보고서	10부	1차 준공시
	중간보고자료(자문회의 등)	1식	개최 시 지정
	최종보고서(안)	3부
	공정보고	1부	매월