과 업 내 용 서

[용역명 : 하수암거 내진성능평가 용역]

2019. 02.

	서울특별시 (물재생계획과)

= 목   차 =

제1장. 일반사항

1.1 과업의 명칭 ………………………………………………………………… 4

1.2 과업의 목적 ………………………………………………………………… 4

1.3 과업의 범위 ………………………………………………………………… 4

1.3.1 시설물의 개요 및 대상범위 (공간적 범위)………………………… 4

1.3.2 과업의 내용 (내용적 범위)…………………………………………… 4

1.3.3 과업기간 (시간적 범위) ……………………………………………… 4

1.4 주요업무의 사전승인 ……………………………………………………… 5

1.5 과업수행 및 공정보고‥…………………………………………………… 5

1.5.1 과업수행방법 …………………………………………………………… 5

1.5.2 착수신고서 제출………………………………………………………… 5

1.5.3 과업수행계획서 제출‥………………………………………………… 6

1.5.4 업무협의 및 공정보고 ………………………………………………… 6

1.6 자문회의‥…………………………………………………………………… 7

1.7 용역 감독 등………………………………………………………………… 7

1.8 계약상대자의 책임 ………………………………………………………… 7

1.9 관계기관 협의 ……………………………………………………………… 8

1.10 내진성능에 우수한 신기술 도입 검토  ……………………………… 8

1.11 보안 및 비밀유지 ………………………………………………………… 8

1.12 과업 내용 변경 …………………………………………………………… 9

1.13 용역수행자의 교체………………………………………………………… 9

1.14 계약상대자의 시정 요청…………………………………………………10

1.15 자료요구․질의 등 ………………………………………………………10

1.16 용역성과품의 품질관리 …………………………………………………10

1.17 해약조건 ……………………………………………………………………10

1.18 발주기관의 제공자료 ……………………………………………………11

1.19 적용기준 및 시방서………………………………………………………11

1.20 과업내용서의 해석 ………………………………………………………11

1.21 특기사항  …………………………………………………………………11

제2장. 과업수행

2.1 과업수행 적용기준 …………………………………………………………12

2.2 문헌분석 및 설계도면 등 관련 자료 수집 및 검토· 분석 …………12

2.3 현장조사 및 지반조사………………………………………………………13

2.4 내진성능평가…………………………………………………………………13

2.5 내진 보수·보강 방안 제시…………………………………………………13

제3장. 보고서 작성

3.1 보고서 작성 일반  …………………………………………………………14

3.2 성과품 제출 …………………………………………………………………14

제1장. 과업 개요

1.1 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 "하수암거 내진성능평가 용역"으로 칭하고, 서울특별시 물재생계획과를 "발주기관"이라 하고, 용역사를 "계약상대자"라 칭한다.

1.2 과업의 목적

기존 70·80년대에 설계된 하수암거에 대하여 현재 기준의 내진해석방법으로 내진성능평가를 실시하여 기존 하수암거의 지진 대응능력을 파악하고, 이를 통해 향후 하수도 시설 내진대책을 세우는데 기초 데이터로 사용하고자 한다.

1.3 과업의 범위

1.3.1 시설물의 개요 및 대상범위(공간적 범위)

과업 대상		비고
시설물	4개구 관내 간선하수암거 中	종로구, 성북구, 동대문구, 관악구
선 정	대표단면 총 30곳	- 시기별(70년대, 80년대, 90년대) - 규격별(사이즈, 련수 등)

1.3.2 과업의 내용(내용적 범위)

1) 문헌분석 및 설계도면 등 기초자료 수집 및 검토·분석

2) 현장조사 및 지반조사

3) 내진성능평가 (간략평가와 정밀평가) 및 목표제시

4) 보수·보강 및 유지관리 방안 제시

5) 보고서 작성

6) 위에 기술되지 않았으나, 본 과업수행 완성을 위해 발주기관이 요구하는 사항

1.3.3 과업기간(시간적 범위)

1) 본 과업기간은 착수일로부터 180일로 한다.(공휴일 등 휴지일수 포함)

2) 과업 추진은 합리적인 공정계획에 따라 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 얻어 과업 기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 경우

② 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 과업의 중단 또는 내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 과업수행 계획단계에서 예기치 못했던 일로 변경이 불가피 하게 된 때

④ 기타 과업과 관련 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때

1.4 주요업무의 사전승인

1) 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관의 승인을 받아야한다.

① 착수신고서 및 과업수행계획서의 내용 변경

② 내진성능평가 계획의 주요 내용 및 방침의 설정 또는 변경

③ 기타 감독의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

2) 과업시행중 발주기관의 계획 또는 방침변경 등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는 발주기관은 계약상대자와 사전 협의․결정하며, 결정사항에 대하여 계약상대자는 지체 없이 이행하여야 한다.

1.5 과업수행 및 공정보고

1.5.1 과업수행방법

1) 계약상대자는 본 과업내용서와 관련된 법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단될 경우 발주기관과 상호 협의하여 처리하여야 한다.

3) 계약상대자는 과업수행시 발주기관의 지휘․감독을 받아야 하며, 부당하다고 판단되는 지휘․감독사항에 대하여는 반드시 이의를 제기하여 상호 협의하여 처리하여야 한다.

1.5.2 착수신고서 제출

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 기술용역을 착수하여야 하며 관계법령에서 정한 관련서류 및 다음 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 사업책임기술자 선임계 (이력서 및 해당분야 교육이수필증 포함)

※ 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 등 공인기관의 경력증명서, 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류를 함께 제출

2) 분야별 참여기술자 자격증사본 및 교육이수필증 포함

3) 참여기술자의 보안각서

4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

1.5.3 과업수행계획서 제출

계약상대자는 과업착수 후 15일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 발주기관에 제출하여 승인을 받아 업무를 진행하여야 한다.

1) 과업수행 방향

2) 세부수행계획

3) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

4) 용역 추진일정 및 예정공정표

1.5.4 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 본 과업 착수 후 수행일정계획에 따라 아래사항이 포함된 공정보고서를 작성 제출하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을 별도로 보고하여야 한다.

① 과업 추진내용 및 공정 현황

② 투입 인원 현황

③ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

2) 단계별 보고회

계약상대자는 용역 진행 단계별로 다음 보고회를 개최하여야 한다.

① 월간 정기공정보고

② 착수보고회 : 착수일로부터 30일 이내

③ 중간보고회 : 공정률 30% ~70% 진행시 1~2회

④ 최종보고회 : 계약만료일 30일 이전

1.6 자문회의

계약상대자는 착수시, 중간 및 최종공정 진행단계에서 외부 전문가 자문회의를 개최하여 수행중인 과업에 대한 중간 검토를 받고 자문회의에서 제시된 의견을 반영하여 발주처와 협의한 후 보고서를 보완하여야 한다.

1.7 용역 감독 등

1) 용역 감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 동원 현황

② 용역 단계별 과업 추진내용 및 공정현황

③ 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역 점검

발주기관은 용역 품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독공무원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

1.8 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.9 관계기관 협의

1) 계약상대자는 본 과업 중 관련기관과의 사전협의 및 설명이 필요한 경우에는 성실히 협조해야한다.

2) 계약상대자는 협의시 필요한 자료를 작성(협의주체는 발주기관)하여야 하며, 작성자료에 대하여는 계약상대자가 책임진다.

1.10 내진 성능에 우수한 신기술 도입 검토

1) 계약상대자는 우수한 신기술·신공법에 대해 적극 검토하여 용역보고서에 신기술의 적용가능 여부를 명시하여야 한다.

2) 계약상대자는 내진성능에 우수한 신기술·신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 유지관리 방안으로 제시하고자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한다.

3) 계약상대자는 신기술·신공법 등의 선진 외국자료를 이용하기 위하여 해외자료 등 선진사례를 수집하고 조사, 비교하고 도입 타당성이 확보되었을 경우 보수방안으로 제시 한다.

1.11 보안 및 비밀유지

1) 계약상대자는 과업수행 기간 중 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며, 보안규정을 준수하여야 한다.

2) 계약상대자는 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 과업수행계획서 제출시 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품은 발주기관의 허락없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

4) 과업수행 중 발생한 폐기물은 소각처리 하여야 하며, 작업용 보안사진은 발주기관의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

5) 기타 보안규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

6) 본 과업 수행과 관련하여 습득한 기록, 자료 등은 발주기관의 사전승인 없이 본 업무와 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 과업수행원 모두에게 이를 주지시켜야 한다.

1.12 과업 내용 변경

1) 용역수행 중 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

2) 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

3) 주요 용역과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

① 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

② 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

③ 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

④ 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

1.13 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피할 경우 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

1.14 계약상대자의 시정 요청

계약상대자는 용역감독자가 다음에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

1.15 자료요구∙질의 등

1) 발주기관은 과업수행이 지연되지 않도록 발주기관에서 보유 또는 입수할 수 있는 과업관련 기초자료(정보)를 과업착수 후 빠른 시일 내 무상으로 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 추가로 관련자료를 발주기관에 요청할 수 있다.

2) 계약상대자는 발주기관에 용역수행과 관련된 질의, 문제 등을 서면으로 제출할 수 있으며, 발주기관은 서면접수 후 14일 이내에 서면으로 회신한다.

1.16 용역성과품의 품질관리

용역의 실명화를 통한 성과품의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및 도면에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자(용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

1.17 해약조건

1) 본 계약은 다음의 경우에 해당하는 경우 해약할 수 있다.

① 발주기관의 정당한 지시에 불응할 때

② 정당한 이유없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행 착수하지 않을 때

③ 계약상대자의 귀책사유로 용역수행기한까지 기술용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우

④ 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 부정행위가 있는 경우

1.18 발주기관의 제공자료

1) 본 시설물의 도면 및 자료는 발주기관 보관자료를 이용하되, 필요시 계약상대자가 보유한 자료를 활용할 수 있으며, 보고서 등 용역성과품은 전산화 하여야 한다.

2) 국내에서 발간되지 않는 자료의 경우, 해외기관의 인증된 자료를 활용할 수 있다.

3) 외국의 예나 문헌 인용 및 기타자료를 참고하는 경우에도 반드시 출처와 근거를 명시하고 최근 자료를 수집 정리하여 발주기관에 제출하여야 한다.

1.19 적용기준 및 시방서

적용기준 및 시방서는 가장 최근의 기준 및 시방서를 적용하며, 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

1.20 과업내용서의 해석

과업내용서 해석에 대한 의견차가 있을 경우에는 서로 협의․조정하여야 하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 "지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부)"에 따른다.

1.21 특기사항

1) 발주기관 요구시 계약상대자는 용역 종료 후라도 각종 심의시 필요할 경우 동 동역의 결과물에 대한 설명 또는 설명서 작성, 출석설명 등 최대한 업무에 협조하여야 한다.

2) 용역수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구·발전시킬 수 있으며, 이 경우 발주기관의 승인을 거친다.

제2장. 과업수행

2.1 과업수행 적용기준

규정 및 설계기준은 착수 직전의 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련 규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련 규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 결정한다.

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법

2) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토해양부고시)

3) 터널 및 지하공동구 내진성능 평가 및 향상요령(국토해양부,한국시설안전공단)

4) 공동구 안전점검 및 정밀안전진단 매뉴얼(국토해양부)

5) 공동구 설계기준(국토해양부)

6) 국토해양부 및 관련부처 발행 각종 훈령,예규 및 지침서 등 (내진성능평가 관련)

7) 상수도시설 내진설계기준 마련을 위한 연구(환경부,1999)

8) 상수도시설 내진설계 기준(환경부)

9) 상수도시설 내진성능평가 요령 개선연구(K-water,2013)

10) 기존 상하수도 시설 내진보강계획 수립지침(환경부)

11) 하수도법 및 하수도설계기준(환경부)

12) 내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)

13) 콘크리트구조 설계기준(국토교통부)

14) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

15) 국토교통부 발행 각종 관련 표준시방서

16) 지하매설물 안전관리요령(국토교통부)

17) 건설기술관리법 품질시험 규정

18) 서울특별시 지반조사 편람

19) 서울특별시 전문시방서

20) 기타 관련 환경부,국토교통부 및 관련 학회에서 발간한 각종 표준시방서 및 지침서

21) 지진재해대책법, 지진재해대책법 시행령

2.2 문헌분석 및 설계도면 등 관련 자료 수집 및 검토·분석

1) 국내·외 안전진단 및 내진성능평가와 관련된 연구보고서 등을 분석한다.

2) 준공도면, 설계보고서, 구조계산서 및 안전점검 등의 관련 자료 일체 수집 및 검토·분석한다.

3) 시설물의 보수·보강과 관련된 기술 자료를 수집 ·분석한다.

2.3 현장조사 및 지반조사

1) 현 구조물의 상태와 설계도서와의 차이점을 조사한다.

2) 지반침하, 액상화 정도, 지하매설물 현황 등의 주변현황을 조사한다.

3) 서울시 지반정보통합관리시스템을 통한 지반정보 자료를 수집 활용한다.

2.4 내진성능평가

1) 합리적·공학적 접근의 지진해석으로 내진성능의 목표를 제시한다.

2) 수집 및 검토된 기존의 설계도서와 정밀안전진단 결과를 분석 평가하고 현장조사를 통하여 확인된 구조물의 현재 상태를 반영하여 저항강도(capacity) 및 내진해석을 통한 소요 내진성능(demand)을 산정하여야 한다.

3) 저항강도와 소요내진성능을 비교함으로서 내진보강 필요성을 결정하여야 한다.

4) 내진성능평가수준, 내진성능평가구간에 대한 선정(30개구간중 암거 대표단면 해석 포함) 및 보수․보강 수준은 발주기관과 협의 후 실시한다.

5) 해석방법(응답변위법, 응답진도법, 동적해석법 등)은 발주기관과 합의하여 적합한 내진해석방법(간략과 정밀방법)을 선택한다.

- 간략평가 : 등가정적해석법, 모드 스펙트럼해석법

- 정밀평가 : 시간이력해석법, 비선형해석법

6) 선택된 내진해석방법의 결과물인 내진해석결과를 비교·분석한다.

2.5 내진 보수·보강 방안 제시

1) 각 구조 부재의 강도 및 변형성능에 따른 저항능력을 비교, 검토하여 내진대책 수립의 필요여부를 파악한다.

2) 필요시 보강공법의 적정성, 보강효과, 경제성, 시공성 등을 고려하여 신기술을 포함 최적의 보수·보강 방법을 제시한다.

제3장. 보고서 작성

3.1 보고서 작성 일반

1) 보고서는 용역 수행에 따른 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며 "세부지침"에 의거하여 작성한다.

2) 보고서는 본 보고서와 부록으로 구분하여 작성하여야 하며, 본 보고서에는 본 과업에서 수행한 사항만을 작성하며 일반적인 진단 원칙, 분석방법, 이론, 구조해석 데이터 등 공통으로 적용되는 사항들은 부록에 수록한다.

3) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야 한다.

4) 기술분야별 성과는 상호연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성하여야 하며, 부록 작성시 관련자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index)등을 작성하여 삽입시켜야 한다.

5) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 이 경우 한글을 병용하여야 하고 단위는 SI단위계를 사용한다.

6) 과업 수행에 사용한 공식 자료와 통계는 그 근거와 발행년도를 제시하여야 한다.

7) 내진성능평가용역 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 "공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조"의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

8) e-보고서는 효율적이고 체계적인 보관 및 활용을 위해 한글, PDF, CAD 등 전산 파일로 별도 작성하여 제출하여야 한다.

3.2 성과품 제출

계약상대자는 본 용역의 모든 성과품 초안을 과업종료 30일전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야 하며, 검토 받은 용역성과품을 수정․보완하여 감독관의 확인을 받은 후 최종성과품을 과업종료시까지 제출하여야 한다.

1) 성과품 제출

- 종합보고서(부록 및 사진첩 포함) : 50부

- 모든 성과품 파일 : 1식   (CD 및 저장매체(e-보고서 포함)

※ 성과품 종류, 규격 및 부수 등은 발주기관의 요청에 따라 변경될 수 있음