구조장비 소모성 물품 구매 사양서

□ 품   명 : 구조용 로프

□ 용   도 : 고층건물 레펠링

장비명	로 프	모델명 (규격)	개인로프8mm-REEP8	제조회사	LANEX a.s.
그림/사진
용 도	◇ 고층건물의 화재, 산악조난 사고나 수난 구조 시에 구조대원이 구조 활동 시에 식별이 잘되는 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조 활동을 할 수 있는 장비로써 단일직조로 되어있으며 방수성재질로 직조된 제품 이어야함.
제 원 및 특 징	◇ 브랜드명 : 톈돈 ◇ 상품명 : TENDON REEP 8mm ◇ 굵 기 : 8mm ◇ 길 이 : 100m ◇ 재 질 : 폴리아마드 ◇ 무 게 : 39.8gr/1M ◇ 충격력 : 1.640dan ◇ 용 도 : 각종 구조활동
기 타	예상단가 : 33만원

□ 품   명 : 다목적공구함

□ 용   도 : 소형 장비 휴대

장비명	다목적공구함	모델명 (규격)	TSBG 다용도공구함	제조회사	제일전기
그림/사진
용 도	◇ 생활구조대 활동시 각종 소형장비 휴대
제 원 및 특 징	◇ 제 원 - 재질 : 철판 - 크기 : 39cm×18cm - 색상 : 노란색
기 타	◇ 예상단가 : 22,000원

□ 품   명 : 레펠장갑 1

□ 용   도 : 고층건물 레펠링 및 산악사고시 사용

장비명	CMC 레펠장갑	모델명 (규격)	CMC-000	제조회사	CMC Rescue (미 국)
그림/사진
용 도	◇ 각종 화재, 재난 등의 구조,구급,구호활동 시 구조 대원의 안전을 위해 기본적으로 착용하는 개인 보호용 장갑.
제 원 및 특 징	◇ 제 원 - 재질 : 피타드 아모르 탄 레더, 스판덱스 - 봉제사 : 케블라 - 색상 : 검정, 검정/탄 - 사이즈 : S, M, L, XL ◇ 특 징 - 각종 구조 활동시 로프, 구조 장비등을 사용 시 열, 습기, 한기, 찰과상등으로부터 손을 보호 할 수 있도록 고안됨. - 이중 덧댐 가죽 손바닥. - 착용감과 통기성을 향상 시킨 스판덱스 손등. - 사용자의 이름을 마킹 가능한 인너 라벨.
기 타	◇ 예상단가 : 6만원

□ 품   명 : 다목적칼

□ 용   도 : 절단 등 다목적

장비명	다목적칼	모델명 (규격)	Gerber Suspension22-41471	제조회사	GERBER
그림/사진
용 도	◇ 생활구조대 출동시에 절단 등 여러 가지 활용
제 원 및 특 징	◇ 제원 및 특징 - 폈을 때 나이프 : 15.2cm - 접었을 때 나이프 : 8.9cm - 무게 : 255g - 핸들재질 : 스테인레스 - 캅질재질 : ballistic nylon - 구성품 : needlnose펜치, 와이어커터, 나이프, 톱니나이프, 가위, 크로스포인트, 스크류드라이버, 스몰/미디어 스크류드라이버, 캔오프터, 병오프너, 밧줄연결구멍
기 타	◇ 예상단가 : 5만원

□ 품   명 : 방화두건

□ 용   도 : 화재현장에서 머리,안면 목부분 보호

장비명	방화두건	모델명 (규격)	SCA 1203H	제조회사
그림/사진
용 도	◇ 화재진압이나 인명구조 현장에서 화염분출이나 위험물질의 폭발시 발생하는 열기로부터 대원의 머리와 목, 안면부위를 보호
제 원 및 특 징	◇ 제원 및 특징 - 공기호흡기 착용후에도 사용가능 - 인두와 목부분을 충분히 감싸는 구조 - 무게 : 약90g - 겨울철과 여름철의 기온변화 및 세탁등에 변형되지 않는구조 - 가볍고 부드러우며 땀흡수력이 우수 - 공기호흡기 착용시 사용자에 필요에 따라 노출창의 크기 조절
기 타	◇ 예상단가 : 10만원