구 조 장비 수요조사 카드
기관명	영등포소방서 여의도119안전센터			우선 순위	1
장비명	말벌제거용 스크레퍼	제조사	ANY TECH	모 델 명	AT-W9003XH
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	말벌제거용이	사용부서	여의도	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	말벌 제거용
필요성	빌딩외벽이나 높은 벽에 붙은 말벌집을 벽에서 제거하는데 현재 사용가능 장비가 없음
장비 사진
현 모델 선정사유	- 가벼운 카본으로 제작하여 휴대가 편리하며 튼튼합니다. - 스크래퍼 날은 교환이 용이 하도록 제작하였습니다. - 3단으로 확장이 가능한 봉은 휴대가 간편하기 때문에 이동시 불편함이 적으며, 전체 무게도 가벼워 작업시 무게감이 없습니다. - 고정식이 아닌 고강도 스프링을 이용 휘어짐이 가능하여 작업이 편리합니다.
기타	● 제 원(재질: 카본, 알루미늄, 길이: 최소 1590mm~최대3690mm (±10mm) 무게: 약 1110g (±10g), 날넓이: 125mm ● 구 성( 스크래퍼 본체 1)

구 조 장비 수요조사 카드
기관명	영등포소방서 여의도119안전센터			우선 순위	2
장비명	말벌제거용 그물망	제조사	ANY TECH	모 델 명	AT-W8001DH
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	말벌제거용이	사용부서	여의도	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	말벌 제거용
필요성	현장에서 그물망을 밑에 놓은후 말벌제거용 스크레프로 벌집을 떼어놓은후 망에 담을수 있음
장비 사진
현 모델 선정사유	- 가벼운 재질의 카본을 사용하여 가볍게 제작하였으며, 휴대가 용이하며 3단으로 확장됩니다. - 별도의 조작을 하지 않고, 고강도 스프링을 이용 벌집망의 방향을 자유로이 조절 할 수 있습니다. 그물망은 질기고 틈이 아주 촘촘한 그물을 사용하였으며, 2단으로 분리되는 망은 벌통을 따로 빼낼 필요없이 즉시 처리가 가능
기타	● 제 원(길이: 190 cm (최대 약380cm) , 무게: 약1.6 kg, 원지름: 40cm ● 구 성(그물망 본체 1개, 예비 그물망 1개 )

구 조 장비 수요조사 카드
기관명	영등포소방서 여의도119안전센터			우선 순위	3
장비명	잔류전류감지기	제조사	태광전자	모 델 명	TK-1500V
보유기준	1	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	내용년수경과	사용부서	여의도	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	측정용
주 요 사 양
용도	비 접촉식 잔류 전류 감지
필요성	출동현장에서 비 접촉으로 잔류전류 감지하여 대원안전을 위함
장비 사진
현 모델 선정사유
기타	보유장비(1개) 내용년수 경과

구 조 장비 수요조사 카드
기관명	영등포소방서 여의도119안전센터			우선 순위	4
장비명	스크래퍼 빠루	제조사	모쿠바(일본)	모 델 명	C13-1100, C13-600
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	각각1
보강사유	현장활동 강화	사용부서	여의도	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴용
주 요 사 양
용도	문개방등
필요성	창문 보호구조물 제거등
장비 사진
현 모델 선정사유	고급 특수강 사용으로 충격과 마모에 매우강함
기타	C13-1100 110cm, 1.8kg, C13-600 60cm, 1.2kg