붙임2

도로조명등 현황

□ 총  괄

○ 장소별

계	터널등	지하차도등	가로등	경관조명	화랑고가 내부점검등
6,798	5,007	970	307	450	64

○ 광원별

계	나트륨	메탈	CDM	LED	형광등	백열등
6,798	2,680	147	658	2,741	508	64

※ 화랑고가내부 백열등 60W 64개, 월릉교 LED경관등 450개(18W 350, 6W 100)

□ 터널

시 설 명		계	나트륨		CDM	LED			형광등	삼파장
			250	150	200	150	120	22×3	T5-28	55
북악	차도	886				466		420
	보행로
구기	차도	732	442					290
	보행로	154							154
자하문	차도	673			440			233
	보행로	116							116
동망봉	차도	804	624	180
	보행로
삼청	차도	313	313
	보행로
공릉	차도	509	509
	보행로	32								32
솔샘	차도	318	318
	보행로
사직	차도	400	124				276
	보행로	70							70
계 (5,007)	차도	4,635	2,330	180	440	466	276	943
	보행로	372							340	32

□ 지하차도

시 설 명		계	나트륨	MH	LED			형광등
			250	200	120	54 (40)	23	28×2	55	20
창동	차도	192			192
	보행로	62				54	8
녹천	차도	192			192
	보행로	18				14	4
방학	차도	12			12
	보행로	16				(16)
하계	차도	147		147
	보행로	132						116		16
월계	차도	34	34
	보행로	17				13			4
월계2	차도	84	84
월계3	차도	8			8
	보행로	4			4
정릉	차도	12	12
솔샘	차도	20	20 20(BL160W)
계	차도	721	170	147	404
	보행로	249			4	97	12	116	4	16

□ 가로등

구 분	시 설 명	노폭 (m)	설치연장 (m)	조도 (lx)	경간 (m)	등주형식		가로등
						Type	본수	광원	등수
합 계		CDM 218개, LED 89개				Y주 S주	103본 101본		307
고가	화랑고가	16	480	40	40	E8.5-18	27본	CDM250	27등
차도	창동지하차도	21	166	35	35	E8Y-15 E8-15	13본 3본	LED150	29등
	녹천지하차도	19	167	35	35	E8Y-15 E8-15	12본 4본	LED150	28등
	방학지하차도	20	176	35	35	E7Y-15	16본	LED150	32등
	하계지하차도	21	221	35	30	SE10Y-20	16본	CDM250	32등
	월계지하차도	20	223	35	35	E7Y-15	16본	CDM250	32등
	월계2지하차도	18	178	35	25	R8Y-25 R8-25	8본 8본	CDM150	24등
	월계3지하차도	18	257	35	25	R8Y-25 R8-25	12본 12본	CDM150	36등
	정릉지하차도	6	150	45	30	E9Y-20 E9-25	2본 5본	CDM250	9등
교량	노원교 (노원교길)	20	115	30	30	E10Y-20 E10-20	1본 7본	CDM250	9등
	상계교 (방학로)	27	150	30	40	E12-20 E9-20	4본 2본	CDM250	6등
	창동교 (노해길)	37	111	15	40	E12Y-25	4본	CDM250	8등
	녹천교 (창동길)	32	130	30	27	E10Y-20 E10-20	2본 8본	CDM250	12등
	도봉제1교 (마들길)	25	50	15	40	E9Y-20 E9-20	1본 3본	CDM250	5등
	월계1교 (월계로)	20	125	30	30	E10-25	6본	CDM250	6등
	월릉교 (화랑로)	35	175	30	20	SR10-28	12본	CDM250	12등