모의훈련 단계별 세부 계획

□ 모의훈련 개요

○ 일 시 : 2023. 4. 27.(목) 11:00 ~ 16:30

○ 모의훈련 상황

구 분		11:00	13:30	14:00	15:00	15:20	16:00	16:30
풍수해 대비 모의훈련 ∘기상상황 : 집중호우 ∘팔당댐방류량 : 최대 17,000㎥/sec	기 상 청	호우주의보	호우경보	호우경보	경보해제	-	-	-
	팔당댐방류량	2,000㎥/sec	3,000㎥/sec	5,000㎥/sec	15,000㎥/sec	17,000㎥/sec	5,000㎥/sec	3,000㎥/sec
	비상근무 명령	보강단계	1단계	2단계	3단계	한강수위 주시	피해확인	비상해제
	부서 및 센터	시설점검	대피준비 및 시작	대 피	대피완료	작업계획 수립	응급조치 및 “뻘” 청소

□ 단계별 조치내용

시간	기상청 발표	팔당댐 방류량 (㎥/sec)	한강재난안전대책본부	시설물 및 공사장 관련부서	안내센터
11:00	호우주의보 발령	2,000	⚪보강단계 발령: 상황반(보좌관) ⚪강우량, 팔당댐방류량, 수위확인: 실무반 전원 ⚪상황전파 (업무공지): 행정지원반, 구조반 ⚪호우대비 시설물점검 지시: 상황반	⚪담당부서 및 안내센터 시설물담당 점검 및 순찰 실시 ⚪하천 시설물 및 공사장 관리상태 점검 (해당과) ⚪선박 계류상태 점검 (수상안전과) ⚪취약지역 점검 및 순찰 (각 부서 및 안내센터) ➜ 점검 및 순찰결과 2시간 이내 보고

시간	기상청 발표	팔당댐 방류량 (㎥/sec)	한강재난안전대책본부	시설물 및 공사장 관련부서	안내센터
13:30	호우경보 발 령	3,000	⚪비상1단계 발령: 상황반(보좌관) ⚪상황전파(업무공지 및 문자전송), 팔당댐 방류량 SNS게시 및 전파 : 행정지원반, 구조반 - 간부, 본부요원 및 시설물담당 - 관련업체, 공사장 등 ⚪비상근무조 소집 (1조): 상황반 ⚪시설물 대피준비 지시: 대피반 ⚪관리 시설물⦁공사장 점검내용 및 조치사항 확인 : 행정지원반, 구조반	⚪안전관리 조치여부 파악 - 위탁/민간업체 매뉴얼 참고 - 시설물 및 공사장점검 지속시행 → 필요시 현장직접 확인 ⚪부서별 시설물 안전관리 확인 ➜ 1단계 조치사항 보고 - 시민활동지원과 : 자전거 관련 - 운영총괄과 : 매점 관련 - 수상기획과 : 유선장, 세빛섬, 수상택시 등 - 수상안전과 : 선박운행 중지 관련 - 환경수질과 : 화장실 관련 - 생태환경과 : 공사장 및 관리시설 - 공원여가과 : 암벽장, 드론 관련 - 녹지관리과 : 수목, 그늘막 등 - 공원시설과 : 수영장, 주차차량 - 시설관리과 : 공사장 및 관리시설 - 기전설비과 : 승강기, 조명등 등 - 기반시설과 : 공사장 및 분수 ➜ 2단계 조치사항 보고	【11개 공원 여건별로 시행】 ⚪공원 이용제한 안내방송 ⚪시설물 대피준비 및 대피안내 - 자체, 위탁, 민간시설물 ⚪시설물 대피장소 확인 ⚪주차차량 대피유도, 진입통제 ➜ 1단계 조치사항 보고 【여의샛강】 ⚪이용객 출입통제·승강기 사용제한 【전 센터】 ⚪안내센터별 시설물 대피 준비
13:45		4,000
14:00	호우경보	5,000	⚪비상2단계 발령: 상황반(통제관) ⚪업무공지 및 문자전송: 행정지원반,구조반 ⚪비상근무조 소집 (2조): 상황반 ⚪시설물 대피 지시: 대피반		【양화, 망원, 난지, 이촌】 ⚪안내센터별 시설물 대피 준비 【반포, 강서】 ⚪안내센터별 시설물 대피 시작 ⚪이용객 출입통제·승강기 사용제한

시간	기상청 발표	팔당댐 방류량 (㎥/sec)	한강재난안전대책본부	시설물 및 공사장 관련부서	안내센터
14:15	호우경보	7,000	⚪비상2단계 임무 지속수행 ⚪1단계 조치사항 확인: 행정지원반, 구조반	⚪부서별 관리 시설물 및 공사장 안전관리 확인 지속 수행 ⚪중대시민재해 관련 1종 시설물 (신곡수중보, 잠실수중보, 난지연결브릿지) 풍수해 및 화재대비 대피 메시지 발송 및 대피 시작	【광나루, 여의도, 잠실, 잠원, 뚝섬 】 ⚪안내센터별 시설물 대피 준비 ⚪육갑문 폐쇄여부 확인⦁보고 ⚪육갑문 폐쇄(옥수나들목) ⚪팔당댐 방류량 및 수위확인 ⚪관리시설 순찰 및 점검으로 피해 사전예방 ➜ 2단계 조치사항 보고 【이촌, 망원, 광나루, 양화, 여의도, 난지, 잠실】 ⚪안내센터별 시설물 대피 시작 ⚪이용객 출입통제·승강기 사용제한
14:30		10,000
14:45		12,000
		14,000			【뚝섬, 잠원】 ⚪안내센터별 시설물 대피 시작 ⚪이용객 출입통제·승강기 사용제한
15:00	호우 경보 해제	15,000	⚪비상 3단계 발령: 상황반(통제관) ⚪시설물 대피상황 확인: 대피반 ⚪한강수위 및 팔당방류량 지속 모니터링 : 실무반 전원	➜ 3단계 조치사항 보고 ⚪침수 피해상태 확인 ⚪한강수위 및 방류량 확인	⚪모든 시설물 대피상태 유지 ⚪침수 피해상황 확인 ⚪시설별 피해 복구계획 수립
15:20	-	17,000	⚪비상 3단계 임무 지속 수행	⚪비상 3단계 임무 지속 수행	⚪피해복구 작업계획 수립 ➜ 3단계 조치사항 보고
15:30	-	15,000	⚪공원별 시설물 피해 확인: 복구반 ⚪수위저하에 따라 복구지시: 복구반 ⚪공원별 침수피해에 따라 뻘 제거 장비 및 인력작업 지시: 복구반 ⚪비상단계 조정(2단계, 1단계): 상황반(통제관)	⚪피해상황 확인 및 복구계획 수립 ⚪시설물파손 응급조치 ➜ 피해 및 조치사항 보고	⚪대피 시설물 원상복구 작업 ⚪침수지역 뻘 처리 요청(이촌) - 장비 및 인력 등 요청 ⚪제방 등 주요시설물 파손 시 응급조치 ⚪뻘 제거 작업 및 청소 ➜ 피해 및 조치사항 보고
15:50		10,000
16:00		5,000
16:30	-	3,000 미만	⚪비상해제: 상황반(보좌관)

시설물대피 준비	시설물대피 시작
반포(4,000㎥/s) 강서(4,500㎥/s) 양화(5,000㎥/s) 망원(5,000㎥/s) 난지(5,000㎥/s) 이촌(6,000㎥/s) 광나루(7,000㎥/s) 여의도(9,000㎥/s) 잠실(10,000㎥/s) 잠원(12,000㎥/s) 뚝섬(13,000㎥/s)	반포(5,000㎥/s) 강서(5,000㎥/s) 이촌(7,000㎥/s) 망원(8,000㎥/s) 광나루(9,000㎥/s) 양화(9,000㎥/s) 여의도(10,000㎥/s) 난지(10,000㎥/s) 잠실(11,000㎥/s) 뚝섬(14,000㎥/s) 잠원(14,000㎥/s)