문화재 방재시설 안전점검 체크리스트

1. 일반현황

문화재명 (유형, 문화재명)		점검자 (업체, 성명)
업무담당자		점검일자

2. 점검내용

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	점검결과 (○, ×)
1	점검 및 교육	․정기점검(월 1회 이상) 여부
		․소화, 경보, 방범시설 작동 및 사용 교육(분기 1회 이상) 실시 여부
		․관계인의 방재시설 사용요령 숙지 여부
2	매뉴얼	․안전관리(화재대응, 재난 초기대응, 피난 등)매뉴얼의 보유 여부
		․매뉴얼의 최근 업데이트 여부(문화재보호법 제14조 의거 연 1회 이상 실시)
		․매뉴얼의 현장 배치 여부
3	비상연락망 및 보고체계 구축	․비상연락망 구축 여부
		․비상 상황 보고체계 구축 여부
		․비상연락망 및 보고체계 적정위치 비치 여부
4	경보설비(감지기, 자탐설비, 자속설비 등)	․감지기의 정상작동 여부
		․수신기 정상작동 여부
		․자동화재속보설비 송수신 정상작동 여부
5	소화설비(옥외소화전, 호스릴, 방수총 등)	․각종 소화설비의 정상작동 여부(기능 중점)
		․소화설비의 소화활동 시 장애요소 여부(문 개폐상태, 주위 적재물, 부속설비 등)
6	피난설비(해당 시설물만 작성)	․피난유도등 등 피난설비 정상 작동 여부
		․대피 유도 담당자 지정 여부
		․비상시 대피요령 현장 배치 여부
7	방범설비	․CCTV 및 모니터링 정상작동 여부
		․CCTV영상 시․군․구 영상 전송 여부
8	점검자 종합의견

입회자 :             (인)

(인)

문화재 안전점검 세부지적사항 및 현장사진

문화재명/시설명	점검결과						비고
	점검항목	세부지적사항
ㅇ ㅇ ㅇ (보물 제 ㅇ호)	매뉴얼						매뉴얼 01
ㅇ ㅇ ㅇ (보물 제 ㅇ호)							매뉴얼 02
ㅇ ㅇ ㅇ (보물 제 ㅇ호)							매뉴얼 03
ㅇ ㅇ ㅇ(보물 제 ㅇ호)				ㅇ ㅇ ㅇ(보물 제 ㅇ호)		ㅇ ㅇ ㅇ(보물 제 ㅇ호)
사 진 (크기 : 500~600KB, 너비 53mm, 높이 50mm)			사 진 (크기 : 500~600KB, 너비 53mm, 높이 50mm)		사 진 (크기 : 500~600KB, 너비 53mm, 높이 50mm)
매뉴얼 01>			매뉴얼 02>		매뉴얼 03>