비굴착갱생(신기술)적용을 위한 조사표

□ 공 사 명 :

□ 공사개요 :

□ 심사전 검토사항

○ 기존관의 재질이 구조적으로 건전하여 갱생사용 가능여부(시편채취 등) : 적정

- 최근 5년간 누수발생 건수 : 0건

○ 수도정비기본계획 등 향후 공급계획을 검토하여 관경의 적정여부 : 적정

□ 조사사항

연번	조 사 항 목	계 (m)	굴착가능 (m)	굴착곤란 (m)	비고
1	철도, 하천, 제방 등으로 굴착이 어려운 구간	-	-	-
2	전기, 통신, 가스, 하수관 등 지하매설물의 산재로 굴착공사가 어려운 구간
3	교통량이 많은 주요 간선도로로 일부 교통을 통제할 경우 민원발생 예상구간
4	굴착공사시 차량통행이 불가능한 지선도로, 일방통행로, 뚝방길 등
5	굴착 및 비굴착공사의 개략공사비 산출하여 예산절감 효과가 적고 향후 유지관리가 어려운 구간(심도)
6	시장, 상가밀집 등 지역특성상 굴착으로 영업활동에 불편을 끼쳐 민원이 발생 할 수 있는 지역
7	기타 지역(도로굴착, 소음 분진민원 등)
	합 계
종합의견 : 총 연 장 : 참고 사항: ※ 지하 지장물도 작성 첨부(지하매설물 현황을 종합심사하여 굴착여부 판단) ※ 조사항목별 해당구간이 중복되는 경우 하위 항목의 연장은( )로 표기하고 ( )안 수치는 합계에 산입하지 아니함. ※ 굴착, 비굴착부분을 통합하여 발주하는 공사는 부분별 연장 기록