사전검토 요청시「자체 점검표」(발주부서용) [`22.1.26.개정]

공 사 명
발주단위	단독공사 □ 건축, □ 토목, □ 기계, □ 조경 복합공사 □ 건축 + □ 토목 + □ 기계 + □ 조경
공사기간	착수일로부터 ○개월	건설업종류	□ 종합건설업 □ 전문건설업

설계내역                                                            (단위 : 천원)

추정금액 (A=B+C+E)	추정가격=공급가격 (B)	부가가치세 (C)	도급금액 (D=B+C)	관급비(E)
				도급자관급	관급자관급

연번	구 분	공사 계약심사 의뢰 시 검토 사항	시행 유무
1	계약심사대상 여부 및 예산액 확인	계약심사 요청금액이 예산액을 초과하지 않았는가? (□ 예산편성, □ 방침, □ 기타 )	Y/N □□
		건설산업기본법 제2조 제4호에 의한 건설공사로 추정금액 5억원 이상인가? ※ 자치구는 시비 재배정사업과 국비·시비 보조사업만 계약심사대상이고, 예산 재원이 특별교부금, 기부금 등은 계약심사대상 아님	Y/N □□
		「서울특별시 계약심사 업무처리규칙」을 준수하였는가?	Y/N □□
		특정제품 / 신기술·특허공법 선정심사 대상 여부를 확인 후 해당 규정에 따른 심사를 받았는가? ※ 관련규정 : 특정제품(서울시 조례), 신기술·특허공법(행안부예규)	Y/N □□
		실시설계 완료 후 최종 발주단계에서 계약심사를 요청하였는가?	Y/N □□
2	제출서류 확인	공사 계약심사 요청서(‘19.10.10. 개정)를 작성하였는가?	Y/N □□
		설계도서가 누락되었는지 확인하였는가? · 공사원가계산서 및 내역서: Excel파일(연계공종간 수식연결 확인), XML파일(호환검증 확인) · 수량산출서, 시방서, 설계도면: Excel파일 또는 PDF파일 · 견적서(2개업체 이상, 견적서 비교목록 포함) ※호환검증시스템 링크주소(https://pccs.g2b.go.kr:8784/c3r/index.do)	Y/N □□
		설계도면 중 가설시설물(비계, 동바리 등) 도면을 포함하였는가?	Y/N □□
3	원가계산서 작성 세부사항 확인	최근에 조달청에서 발표한 원가계산 제비율 적용기준을 적용하였는가?	Y/N □□
		복합공사인 경우 총괄원가계산서를 건축, 토목, 기계, 조경, 합계로 구분하여 작성하고 주공정 제비율 기준을 적용하였는가? (별표 참고)	Y/N □□
		전문공사인 경우 아래 제비율 항목을 확인하였는가? · 환경보전비: 기타공사 적용 · 일반관리비: 전문공사 적용 · 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 : 전문건설업 종류별 적용	Y/N □□
		문화재수리업인 경우 아래 제비율 항목을 확인하였는가? · 문화재수리 원가계산 제비율 적용 · 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증서발급수수료: 적용 제외 · 건설하도급대금지급보증서발급수수료: 적용 제외	Y/N □□
		간접노무비, 기타경비 · 공사규모(재료비+직접노무비+산출경비)및 공사기간을 확인하여 적용하였는가?	Y/N □□
		4대보험료(공사기간 8일 이상인 경우 반영) · 최근 고시된 기준을 반드시 확인하여 적용하였는가?	Y/N □□
		산업안전보건관리비(총공사비 2천만원 이상인 건설공사에 반영) · 대상액을 재료비(도급자관급 포함), 직접노무비의 합계로 산출하여 적용하되, · 도급자관급 포함인 경우, 2가지 계산식으로 산출된 금액 중 작은 금액으로 적용 하였는가? · 계산식에 포함된 도급자 관급자재비는 부가세 및 조달 수수료가 제외되었는가? · 원가계산서 제비율 적용기준 참조	Y/N □□
		안전관리비(건설공사 안전관리 지침, 국토교통부 고시) · 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사, 지하10m이상 굴착하는 건설공사, 폭발물을 사용하는 건설공사, 10~16층 미만 건설공사 또는 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사, 항타 및 항발기가 사용되는 건설공사 등에 해당되어 안전관리비를 산출경비에 적용하였는가?	Y/N □□
		품질관리비 · 품질관리 및 품질시험계획 대상임을 확인하고 품질관리 비용을 계상하였는가? - 품질관리계획수립 대상공사: 총공사비 500억원 이상 건설공사, 다중이용건축물로 연면적 30,000㎡ 이상 건설공사, 계약에 품질관리계획을 수립하도록 되어 있는 건설공사 - 품질시험계획수립 대상공사: 총공사비 5억원 이상인 토목공사, 연면적 660㎡ 이상인 건축물 건축공사, 총공사비 2억원 이상인 전문공사, 설계도서에 품질시험계획을 수립하도록 되어있는 건설공사	Y/N □□
		고용개선지원비 · 주휴수당, 국민연금·건강보험 지원분, 고용개선장려금을 설계내역서 및 원가계산서 이윤 밑에 PS공종으로 반영하였는가? ※ 자치구는 국민연금·건강보험 지원분, 고용개선장려금은 미반영 · 전자인력관리시스템 단말기 비용을 고용개선지원비에 합산하여 반영하였는가?	Y/N □□
		일반관리비, 이윤 · 추정가격 기준으로 요율을 적용하였는가?	Y/N □□
		작업부산물 · 신축공사 시 발생하는 작업부산물인 경우, 내역서 재료비에 감액 시켜 적용하였는가? · 철거공사 시 발생하는 작업부산물의 경우, 원가계산서 이윤 아래 칸에 넣어 제비율 적용제외 공종으로 감액 처리 하였는가?	Y/N □□
		건설폐기물처리비 · 100톤 이상일 경우 분리발주 대상이므로 상차비만 내역서에 포함하였는가?	Y/N □□
		관급자재비 · 도급자관급, 관급자관급으로 구분하였는가?	Y/N □□
4	내역서 및 일위대가 작성 확인	최근에 발표(매년 1월, 9월 발표)된 시중노임단가를 적용하였는가?	Y/N □□
		최근 발표된 시중 물가조사지(물가자료, 물가정보, 거래가격, 유통물가 등) 중 2개 이상 단가를 적용하였는가?	Y/N □□
		최신 개정 표준품셈을 적용하여 산출하였는가?	Y/N □□
		↳ 품셈 이중계상 확인 여부, 재료 및 노임에 할증을 적용하였는가? (주간작업으로 가능한 공종을 야간작업 할증을 주었는지 여부/ 지세별 할증 등 적정성 확인 여부 확인)	Y/N □□
		↳ 품셈에 명확한 근거가 없는 경우 적정한 근거(질의 회신 등)를 적용하여 단가산출 하였는가?	Y/N □□
		추정가격 100억 미만 공사임에도 표준시장단가로 적용하였는가? (→ 표준시장단가로 적용한 경우 표준품셈으로 적용할 것.)	Y/N □□
		시방서, 도면, 내역서, 일위대가, 단가 등 설계도서가 서로 일치함을 확인하였는가?	Y/N □□
		잔토처리 운반비는 경비항목으로 일괄 적용하였는가?	Y/N □□
		1식 단가 없이 품셈형식(일위대가)으로 산출하였는가?	Y/N □□
		견적서는 2개 업체이상 비교하고 부가세, 이윤 등 제비율을 제외하였는가?	Y/N □□
		견적서 단가가 현장설치도 인지 확인하였는가?	Y/N □□
		설계내역서 공종 중에 실제 시공시 불필요한 공종이 포함되어 있는가?	Y/N □□
		공통 가설공사 중 경비항목으로 분류할 공정을 확인하였는가?	Y/N □□
		설계시행단계에서 강관비계·동바리가 아닌 시스템비계·동바리를 설계에 반영하였는가? (※공공공사 추락사고 방지에 관한 지침, 국토부)	Y/N □□

검토내역

[별표] 예시

+전자인력시스템단말기