사전점검 결과보고

[ 00 분야]

코 드	내 용	소속/담당자	상 태

□ 점검결과

○ 점검내용

○ 판단기준(예)

○ 감리단, 시공사 의견

□ 조치 보완계획

□ 최종의견

○

붙 임  사전점검 점검표 1부, 보완사항 조치계획서 1부.

사전점검 점검표

□ 안전분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)						비 고
		적합	부적합		보완
안전- 01	노반 시설물
011	- 노반의 정리상태
012	- 절․토 사면의 안전성
013	- 안전울타리 및 출입문의 상태(안내문,위험표지)
014	- 방음벽 설치상태
015	- 옹벽개소 등 안전펜스 설치상태
안전- 02	터널 시설물
021	- 대피소 설치상태
022	- 피난 유도등(표지포함) 설치 적정여부
023	- 터널내 조명설치 적정여부
024	- 터널 방재설비설치 적정여부
025	- 대피촉진시설물설치 적정여부
026	- 터널갱문 안전펜스 설치 적정여부
027	- 인명구조장비 설치
안전- 03	전기 시설물
031	- 각종 시설물 접지상태
032	- 전기위험표지 설치상태
033	- 비상등기구 설치상태
034	- 전기시설물 방호설비 설치상태

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
안전- 04	승강장 설비
041	- 선로출입문 설치상태
042	- 안전펜스 및 안전선 설치상태
안전- 05	건축한계 저촉 여부(측정결과 확인)
051	- 전철/전력설비(전철설비, 조명등, 전주 등)
052	- 신호설비(신호기, 선로변 신호설비 등)
053	- 선로변 통신설비(연선전화기 등)
054	- 기타 각종 건축물 및 선로변 시설물
안전- 06	기 타
061	- 건널목, 도로 등 횡단개소 안전설비 설치상태
062	- 각종 위험 안내표지 설치상태
063	- 시설물 주변 정리정돈 상태
064	- 기타 안전관련 사항

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 운전분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
운전- 01	운전보안장치 설치상태
011	- 신호기 설치위치 및 투시거리 적정여부
운전- 02	각종 표지 설치의 설치상태
021	- 선로제표(거리표,곡선표,구배표 등) 확인
022	- 열차정지표지, 무인역표지 등 운전 관계표지
023	- 절연구간표지 등 전차선 관계표지
운전- 03	역구내
031	- 승무원 이동통로 및 안전설비의 적정성
운전- 04	기타 열차운전 관련 사항
041	- 기타 점검사항

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 토목분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목 : ○ 표기)			비고
		적합	부적합	보완
노반- 01	토목 시설물
011	- 시공기면 상태(폭 기록 확인)
012	- 스크린도어 설치후 승강장 연단 마감상태
013	- 열차대피용 손잡이 등 부대시설 설치상태
014	- 구조물 균열 및 누수 보수상태
015	- 건축한계 저촉여부
노반- 02	터널 시설물
021	- 라이닝 콘크리트 상태 및 누수여부
022	- 시공 이음부 처리상태
023	- 터널 방재설비 설치상태 확인(설계도서-설비)
024	- 배수구의 토사 및 이물질 퇴적 상태
025	- 터널 갱문부 사면 상태
026	- 건축한계 저촉여부
노반- 03	기타
031	- 시설물 주변 정리정돈 상태
032	- 구조물 시공이음 및 내부 면정리 상태
033	- 바닥면 배수로 구배 및 물고임 발생정도
034	- 타분야 작업으로 인한 구조물 손상여부
035	- 기타 점검 사항

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 궤도분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
궤도- 01	궤도 설치상태
011	- 궤간
012	- 수평
013	- 고저
014	- 방향
015	- 레일표면상태
016	- 체결장치 체결상태
017	- 침목 균열여부
궤도- 02	도상 설치상태
021	- 콘크리트도상 균열 여부
022	- 도상자갈의 상태확인(자갈부족 등)
023	- 배수시설 설치상태
궤도- 03	분기기 설치상태(궤간, 백게이지 등)
031	- 침목, 레일, 체결장치 손상여부(육안검사)
032	- 분기부 선형검사(궤간, 줄, 면, 백게이지등)
궤도- 04	각종 표지의 설치상태 확인
041	- 시설물명칭 등 유지보수를 위한 표지
042	- 각종 선로제표 설치상태
궤도- 05	기타
051	- 시설물 주변 정리정돈 상태
052	- 기타 궤도관련 보완사항

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에

대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 건축분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목 : ○ 표기)			비고
		적합	부적합	보완
건축- 01	일반사항
011	- 건물과 배치도면의 일치여부 확인
012	- 여객 이동동선 및 접근로 설치상태
013	- 조경수 및 조경시설물 설치상태
014	- 대합실 및 승강장 주변 배수로 설치상태
건축- 02	대합실, 승강장 건축 마감여부
021	- 천장마감 상태(천장판넬 등)
022	- 벽체마감 상태(벽체판넬, 조적벽체 등)
023	- 바닥마감 상태(화강석, 유도블록 등)
024	- 계단 핸드레일 규격, 높이, 고정방법
025	- 유지관리 설비(점검구 등) 설치상태
건축- 03	외부 시설물 및 출입구
031	- 캐노피 설치상태
032	- E/V 설치상태
033	- 외부 환기구 설치상태
034	- 배수구 및 트렌치 설치상태
035	- 차수판 설치(E/V, 출입구) 상태
건축- 04	편의시설
041	- 조형물, 의자 등 설치 상태
042	- 교통약자 편의설비 설치 상태
건축- 05	승강장 축소구간
051	- 출입문 개폐 및 잠금 상태
052	- 연단부 안전난간 설치 상태

점검분야관리코드	점 검 항 목	점 검 결 과 (해당항목 : ○ 표기)			비고
		적합	부적합	보완
건축- 06	기타
061	- 안내사인 부착 상태
062	- 배수구 및 트렌치 설치상태
063	- 기능실 출입문 개폐 및 잠금상태
064	- 셔터 작동상태 및 점검구 설치상태
065	- 수직천장판 고정상태

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에

대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 기계분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)							비 고
		적합		부적합			보완
기계- 01	승강장안전문(PSD)설비
011	- PSD 구조체 상태
012	- 비상전원 등 전원공급 장치 작동상태
013	- 개별제어반 및 가동도어 작동상태
014	- 구동부 동작상태
015	- 센서류 작동상태
016	- 비상도어 작동상태
017	- 선로출입문 작동상태
018	- 승강장 조작반 및 승무원 조작반 작동상태
019	- 역무실 종합제어반 작동상태
기계- 02	승강설비
021	- 승강설비 본체 설치 및 구조물 상태
022	- 전원공급 및 동작상태
023	- 안전장치 설치 및 작동상태
024	- 비상통화장치 설치여부
025	- 안내문 부착상태

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)							비 고
		적합		부적합			보완
기계- 03	소방설비
031	- 외관, 구조 등 소방 관련법규 적정여부
032	- 자동화재탐지설비 등 경보설비 작동상태
033	- 유도등 등 피난설비 작동상태
034	- 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 연결송수관 설비 작동상태
035	- 소화기 및 인명구조기구 설치여부
036	- 가스계 소화설비 작동상태
037	- 제연설비 작동상태
038	- 화재시 연동장치 작동상태
039	- 소화배관의 동결방지조치 여부
기계- 04	공조설비
041	- 냉동기 및 부대설비 설치 및 작동상태
042	- 공조기, 송풍기 설치 및 작동상태
043	- 공조덕트 및 공조배관 설치상태
044	- 데미스터 등 필터류 설치 및 작동상태
045	- 각종 센서 및 안전장치 정상동작여부
046	- 본선 급배기 송풍기 설치 및 작동상태
기계- 05	위생설비
051	- 저수조, 급수펌프 등 급수설비 작동상태
052	- 오수펌프 등 정화조 부대설비 작동상태
053	- 위생기구 및 위생배관 적정설치 여부
054	- 본선 집수정 펌프 작동상태 및 배관상태

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)							비 고
		적합		부적합			보완
기계- 06	자동제어설비
061	- 종합제어반 작동상태
062	- DDC 및 현장제어반 등 작동상태
063	- 관제실 감시 및 제어시스템 작동상태

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 송변전분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야 관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
송변전- 01	송전선로
011	- 사용전검사필증 확인(전기안전공사)
012	- 송전설비 검사 및 시험점검표 결과 확인
013	- 송전설비 안전상태 ․지중 : 맨홀상태, 케이블 지지철물
송변전- 02	변전설비
021	- 사용전검사필증 확인(전기안전공사)
022	- 변전설비 검사 및 시험 점검표 결과 확인
023	- 각종 기기의 접지 시공상태 확인
송변전- 03	변전설비 종합시험
031	- 종합연동 시험결과 확인
032	- 보호계전기 정정치 산출근거 및 정정여부 확인
033	- 전철제어반 각종 계기류 동작상태 확인
034	- 저압배전반 동작상태 확인
송변전- 04	변전설비 방호장치
041	- 무인감시장치 시험결과 및 동작상태 확인
송변전- 05	기타
051	- 비상조명등 설치 및 동작상태
052	- 각종 소화설비 및 환기설비 동작상태
053	- 바닥 도장 상태
054	- 각종 매뉴얼, 운전취급서 등
055	- 기타 송변전 관련 사항(예비품리스트포함)

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 전차선분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야 관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
전차선- 01	T-Bar (필요시 시공기록 확인)
011	- 지지물 설치상태
012	- 표지류 설치상태
013	- 전차선 편위, 높이 시공상태
전차선- 02	급전선로(측정기록부 확인)
021	- 케이블 절연측정 및 내압시험 결과확인
022	- 정급전선 단말부 열화 및 지지애자 크리 트 체결상태
023	- 부급전선 접속상태
전차선- 03	자동신축장치
031	- 전차선 물림상태
032	- 지지점 설치의 적정여부
전차선- 04	구분장치(절연구분, 동상용 구분)
041	- 본체의 수평 및 스키드 조정상태
전차선- 05	흐름방지장치
051	- 양방향 장력의 적정여부
052	- 턴버클 조정 및 금구류 이완상태
전차선- 06	건넘선장치
061	- 본선과 측선의 상호간격 및 고저차 적정여부
062	- 분기부와 본선부 강체전차선의 편위 적정여부
063	- 균압선 접속 및 손상상태

점검분야 관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
전차선- 07	기 타
071	- 전차선 관계표지 설치 적정성
072	- 전차선 설치현황 SCADA 및 CTC관제센터 반영여부
073	- 건축한계 저촉여부
074	- 기타 전차선 관련 사항

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 전력분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)					비 고
		적합	부적합		보완
전력- 01	GIS반
011	- 공장 시험성적서 확인
012	- 현장검사 및 시험점검표 확인
전력- 02	수․배전 설비
021	- 수․배전반 설치위치의 적정성 확인
022	- 수․배전반 설비 공장 시험성적서 확인
023	- 수․배전반 설비의 설치상태
024	- 각종 퓨즈, 차단기 용량의 적정여부
전력- 03	수․배전 선로
031	- 케이블 접속 및 단말처리 상태
032	- 개폐기․피뢰기․변압기 외부상태
033	- 수전케이블 절연내력 및 절연저항 적정여부
전력- 04	전등․전열 설비
041	- 조명등기구 배치의 적정성 확인
042	- 터널 조명등 점등상태
043	- 전등, 개폐기 및 콘센트 설치위치 적정여부
044	- 전선관, 전선, 각종 개폐기의 적정규격 준수여부 확인
045	- 전력간선 및 부하회로별 케이블 적정여부
전력- 05	원격제어설비
051	- 전력 계통 그래픽 구성 적정여부
052	- 각종 기기 조작기능 정상여부
053	- 각종 기기 동작상태 현시 정상여부
054	- 전압․전류․전력량 원격 검침 이상여부

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
전력- 06	기 타
061	- 각종 설비의 외관상태
062	- 각종 표지의 설치상태
063	- 변압기 접지선 설치여부
064	- 시설물 침수 우려개소 확인
065	- 주요 설비의 접지측정치 적정여부
066	- 기타 전력 관련 사항

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 신호분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

관제 설비	시 험 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
연동 기능 시험	- Console Software/열차제어 기능
	- Console Software/현장제어 기능/ 진로제어(진로)
	- Console Software/현장제어 기능/ 진로제어 (Block)
	- Console Software/현장제어 기능/ 진로제어 (Fleet)
	- Console Software/현장제어 기능/ 선로전환기 제어
	- Console Software/현장제어 기능/ 선로전환기 제어(Block)
	- Console Software/현장제어 기능/ 역제어모드 변경
	- Console Software/현장제어 기능/ 회차모드 제어
	- Console Software/현장제어 기능/ 비상정지 제어
	- Console Software/현장제어 기능/ 진로자동 점검
	- Console Software/현장제어 기능/ TSR 제어(역별)
	- Console Software/현장제어 기능/ TSR 제어(궤도)
	- Console Software/일반업무 기능
	- Console Software/DIA 기능
	- Console Software/화면표시 기능
	- Console Software/ 타기능 / 설비 테이블 조회(UPS)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)				비 고
		적합	부적합	보완
신호- 01	선로전환기
011	- 설치위치/상태
012	- 쇄정적정여부
013	- 간류/쇄정상태
014	- 동작시간적정여부
015	- 현장표시등과 전환 방향 일치 여부
016	- 제어계전기와 전환 방향 일치 여부
017	- 동작전원적정여부
신호- 02	진로표시기
021	- 설치기준/위치적정 여부
022	- 진로표시기확인거리
023	- 진로현시 시험
024	- 건식상태 높이 등의 적정여부
신호- 03	신호기장치
031	- 설치기준/위치적정
032	- 신호기 확인거리
033	- 신호현시상태
034	- 건식상태, 높이등의 적정여부
035	- 신호시와 첨단과의 관계 적정여부
신호- 04	표지류
041	- 설치기준/위치적정
042	- 표지류확인거리
043	- 건축한계 적정여부
신호- 05	기구함 및 접속함
051	- 단자(크립) 접속상태
052	- 케이블 선명찰 확인
053	- 건축한계 적정여부

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
신호- 06	제어 및 전원케이블
061	- 케이블 설치상태
062	- 제어및 전원선 용량 적정성
신호- 07	트러프 및 전선관
071	- 트로프/ 전선관 설치상태
072	- 트로프/ 전선관 외관상태

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.

사전점검 점검표

□ 통신전자분야	점 검 자
	철도시설관리자			철도운영자
○점검기간 : ~	소속			소속
	직위			직위
○점검구간 : ~	성명		(서명)	성명		(서명)

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
열차운행설비
통신- 01	디지털전송설비
011	- 전송회선 이중화 동작상태 시험
012	- 예비전원설비 동작 상태(이중화 포함)
013	- 주요기기 이중화부 동작상태(통신선로절체 포함)
014	- 데이터 설정 값 백업
015	- 클럭 동기화 상태 설정 확인
016	- 설비장애 및 인터페이스 차단시 경보 기능확인 시험
017	- 장비 내외부 청소상태
018	- 접지 상태
통신- 02	열차무선설비
021	- 기지국, 중계기 동작상태 시험
022	- 기지국/중계기 이중화 보드 절체 기능
023	- 열차무선설비 기능 확인 [(역, 열차간 통화시험(개별, 그룹, 비상))
024	- 전송설비와 인터페이스 상태
025	- 열차무선 통화 품질상태
026	- 예비전원설비 동작 상태(이중화 포함)
027	- 장비 내외부 청소상태
028	- 접지 상태
통신- 03	대열차공간화상전송설비
031	- 케이블 및 커넥터 접속 상태
032	- 영상송출 상태
033	- 동작상태 및 Status LED 확인
034	- 분할기 제어 기능 상태
035	- 안테나 케이블 연결 상태
036	- 전원공급 상태 및 장비 내, 외부 청소

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
통신- 04	화상전송설비
041	- 영상 저장 및 검색 기능시험
042	- 카메라제어 및 연동시험(고정상태 포함)
043	- 접지 상태
044	- NVR 녹화 및 검색 기능 상태
045	- 화재연동장치 기능 및 동작 상태
046	- P/T 카메라 제어기능
047	- 이벤트 영상 표출 기능
048	- 콘솔 및 모니터 동작상태
통신- 05	관제전화설비
051	- 각종 커넥터 접속 상태
052	- Gateway와 연동 상태
053	- 개별/그룹/일제 통화 기능 상태
054	- Switching hub 동작상태 및 Status LED 확인
056	- Switching hub Configuration Backup
057	- Gateway E&M과 방송설비, 지하재방송설비 연동 상태
058	- Gateway FXS와 각 종 호출 통화 장치 연동 상태
059	- 각종 호출 통화 장치 호출응대 기능 상태
0510	- 관제전화기 관제원과의 통화 기능 상태
여객서비스설비
통신- 06	행선안내게시기
061	- LSE/TDI
	: HSE와 화상, 방송, TDI 인터페이스 기능
	: 문안 스케줄 기능
	: DB 이중화 기능
	: 열차 운행 정보 표출 기능
	: HSE(서버)에서 LSE 제어 기능
	: 행선 및 접근정보 표출 상태
	: 문자 및 시각정보 표출 상태
	: TDI Controller 동작 상태
	: 전원 공급 상태 및 FAN 동작상태
	: 장비 내, 외부 청소
통신- 07	자동방송설비
071	- 본체
	: 열차무선, 행선안내게시기 연동상태
	: NMS 경보 및 이벤트 내역 상태
	: 화재감지기 연동 상태
	: 역사별 개별 및 그룹, 상선, 하선, 대합실 선택방송 기능

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
072	: 음성 및 데이터 전송기능
	: 관제장치와 관리역간 원격제어 기능
	: 주제어기 동작상태
	: 전원공급상태 및 청소상태
073	- 원격조정기
	: 원격 방송 송출 상태
	: 화재감지기 연동 방송 상태
	: 상선, 하선, 대합실 SW 기능
	: 케이블 배선 상태 및 청소상태
	: 전원공급상태
통신- 08	종합무선중계설비
081	- FM 송, 수신 기능 상태
082	- DMB 송, 수신 기능 상태
083	- TV 송, 수신 기능 상태
084	- 비상방송 송출 기능 상태
085	- 사령실 원격 비상방송 상태
086	- 각종 커넥터 접속 상태 및 케이블 라벨 상태
087	- 수신 상태(모니터)
088	- 안테나 고정 상태
089	- 케이블 배선 상태 및 장비 청결 상태
통신- 09	시각장애인음향설비
091	- 안내 멘트 송출 상태
092	- 안내 음량 상태
093	- 전원 공급 상태
094	- 취부 및 고정 상태
운영관리설비
통신- 10	출입통제설비
101	- 공통 전원공급상태
102	- 공통 장비 내외부 청소상태
103	- ACU
	: 출입카드 리더기 감지, 해정시험
	: 화재접점 출입구 비상 열림 연동시험
	: CARD 등록 모드 기능
	: MEMORY CLEAN 기능
	: OPEN 신호 후 DOOR 열림/닫힘 기능 상태
	: 중앙 출입통제 시스템과 통신상태
	: ALL PASS MODE 기능
104	- RF CARD READER/ELECTRIC MAGNETIC LOCK
	: LED 표시 상태 확인
	: RF CARD 인식 상태

점검분야관리코드	점 검 항 목	점검결과 (해당항목 : ○ 표기)			비 고
		적합	부적합	보완
통신- 11	종합집중관리설비
111	- 공통 장비 내외부 청소상태 및 전원공급 상태
112	- 집중관리 조작반
	: 각종 설비 정상 동작 상태 모니터링 기능
	: 장애 내역 검색 기능 및 출력 기능
	: 설비별 장애 이력 검색 기능
	: 설비별 장애 이력 통계 기능
	: 모니터 GUI 화면 표출 상태
	: 중앙 출입통제 시스템과 통신상태
113	- 스위칭 허브
	: 동작상태 및 Status LED 확인
	: DATA 통신 상태
114	- 장애데이터 수집기
	: 설비별 인터페이스 상태
	: 장비 모니터링 상태
	: 장비 설정 기능
통신- 12	UPS(무정전전원설비)
121	- 경보표시기능상태
122	- 제어기능상태
123	- 입출력 전압 및 출력 전류
124	- Cell별 전압 및 내부저항
125	- EMS 장애표시 상태
126	- 전조 청결 및 외관상태
127	- 외함 접지상태
통신- 13	기타 통신설비
131	- 비상통화장치 통화 상태 및 카메라 도작 상태
132	- 연선전화 통화시험 및 방송시험
133	- 누설동축케이블 분배기 및 연결부 접속 상태
134	- 누설동축케이블 종단저항 부착상태
135	- 접지 및 FRAME 고정상태
136	- 안테나 고정상태
137	- 통신선로 절연상태
138	- 통신케이블(광,동) 시공상태 및 측정결과 확인
139	- 통신관로 및 인수공 시공상태
통신- 14	AFC
141	- 장비배치 및 설치위치 적정성
142	- 역무자동화설비 설비별 모듈설치 적정성
143	- 자동개집표기와 화재수신기 연계 반영 여부

※ 전문기관 검사 및 철도운영자와 합동시험 등을 통해 정상기능이 확보되었다고 인정되는 시설에 대해서는 측정기록 확인으로 대체할 수 있다.