서강대교 합동점검 동선도

범 례

: 1팀 점검동선

: 2팀 점검동선

: 3팀 점검동선

: 4팀 점검동선

: 5팀 점검동선

: 6팀 점검동선

: 7팀 점검동선

: 교량 상면동선

: BOX내부, 바닥판 점검로 동선

: 교량하부 동선

: 하부 출입구

팀별 점검구간 분할

구 분	1-Team (교량기획팀)	2-Team (교량관리팀)	3-Team (특수교량팀)	4-Team (강구조교량팀)	5-Team (강남일반교량팀)	6-Team (강북교량일반팀)	7-Team (기술점검팀)
점 검 구 간	○본교P9~A2 - PSC BOX내부(상류) - 바닥판 하면 점검로	○닐센아치 P8~P9 상류 - 닐센아치 보강거더 내부 - 닐센아치 내부	○닐센아치 P8~P9 하류 - 닐센아치 보강거더 내부 - 닐센아치 내부	○접속교 A1~P8 상,하류 - 접속교 내부 및 받침 하부 교대, 교각	○본교P9~A2 하류 - PSC BOX내부 - 교량상부	○A,B램프 상,하부 - BOX내부 - 램프상부	○본교A1~A2 상류, A1~P9 하류 - 교량상부
비고	P25진입	P8진입 → P9진출	P9진입 → P8진출	도보조사	P25진입 → P9진출	P5진입	도보조사

서강대교 집결지 위치도

시청출발 → 서소문고가차도 진입 → 서소문로 좌회전 → 마포대교 진입 → 마포대교남단(국회의사당방면) 우회전 →  서강대교 주차장 도착