▢ 서울시 계획 또는 건설 중인 교량 현황

- 교 량 명 : 월드컵대교(가칭)

- 공 사 일 : 2010.3.22. ~ 2020.8.31.

- 교면포장공법 : 에폭시수지+규사(신기술 제186호), 고무아스팔트(신기술 제364호)

- 포 장 공 법 : 일반 아스콘포장(토공부)

- 신기술여부 : 신기술 제186호(유효기간 : ‘99.07.07~‘04.07.06)

신기술 제364호(유효기간 : ‘03.03.20~‘11.03.19)

- 공법채택 사유

① Epoxy Zinc가 도포된 강바닥판에 고강도 규사를 살포하여 강바닥판에 강한 미끄럼 방지층을 형성 강바닥판에 아스콘 접착성을 증대

② 간접가열 용융방식을 적용한 고무아스팔트 도막방수재에 자착식 유리섬유펠트를 접착하는 복합식 교면방수 공법