설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 위  치 : 노원구 상계동 441-3번지 일대

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
	∘주민협의체를 구성하여 공동체 활성화 방안을 강구하고 주민참여 공원녹지 조성	∘주민협의체 의견 반영	○
	∘본 사업대상지와 인접한 공영주차장2, 3은 도시계획시설 공공공지로 결정하여 공원녹지를 조성하고, 감소한 주차대수 확보방안으로 주차장을 지하화 하여 주차공간을 확보할 수 있도록 주차장 특별회계 예산 확보 등에 대해 주차장 관리부서와 협의 및 검토	∘교통지도과 협의 완료 ->예산확보 어려움.	○
	[출입구 계획] ∘북쪽 출입구는 유모차와 휠체어가 출입할 수 있도록 검토 ∘공영주차장 2,3과 사업 대상지 연결로 확보를 위해 계획된 출입구는 체육시설 상부 화단 쪽으로 위치 변경 검토	∘1/12의 경사로 확보 반영 ∘ 체육시설 상부화단쪽으로 재배치	○
	[수목식재] ∘수목 생육과 대상지 환경을 고려하여 수종을 단순화하고, 수종 선택 재검토 ex) 수호초와 꽃잔디는 생육환경이 다름에도 동일 화단에 계획 식재되어 있음 ∘토심에 맞는 수종 및 규격으로 검토 ∘진입 잔디마당은 유지관리 측면을 고려하여 삭제 하고, 기존 화단을 연장하여 녹지 조성	∘ 수종 단순화, 수종변경 ∘ 토심에 적정하도록 관목위주 식재 ∘ 진입잔디마당 삭제, 기존화단 연장 하여 녹지조성	○
	[시설물 계획] ∘주 출입구에 계획된 음수대는 화단으로 변경하고, 급‧관수를 위해 필요한 음수대는 적정 위치에 재배치 및 QC밸브 설치 검토 ∘북서쪽 주차장 벽면과 이격된 화단은 벽면에 붙이고, 투시형 휀스(트랠리스 등) 등을 도입하여 인근 거주 주민이 불편함이 없도록 계획 변경 검토 ∘플랜트는 토압에 견딜 수 있도록 계획하고, 세부 단면 보완 ∘파고라 하부 주 출입구 방향으로 계획된 앉음벽 방향 조정 ∘파고라 아래에 천창이 배치되어 있어 하부 휴식 공간 일부를 사용할 수 없으므로 파고라 배치 재검토 ∘이격되어 있는 기존 상부 주차장 옹벽과 신규 공원녹지 벽면을 합벽하여 유지관리에 용이하도록 검토하고 파고라 아래 천창은 재배치 ※ 합벽이 어려울 경우 파고라 아래 천장은 삭제	∘주출입구부분 음수대는 화단으로 변경, 음수대는 체육시설 좌측으로 재배치 ∘이격거리를 없에고, 투시형휀스 도입 ∘플랜트 조적 0.5B->1.0B로 조정 ∘앉음벽 방향 조정 ∘파고라 및 천창 배치 조정 ∘이격거리 없애고, 천창은 파고라와 간섭되지 않도록 재배치	○

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
	[방수방근 계획] ∘방수시트 벽체마감 관련 조경토 라인 이상 방수시트 마감 수치를 도면에 표기 ∘방수‧방근 세부도면 보완	∘방수․방근 마감수치 등 도면보완	○
	[기타] ∘주차장 관리부서 협의 결과 제출 ∘협의결과에 따른 조경계획을 사전에 우리시와 협의 후 서면심사	∘협의결과 공문 첨부 ∘서면심사 완료	○

2018.  4.    .

작성자 :  직        성명         (서명)

확인자 :  직        성명         (서명)

서울특별시장 귀하