품목별 세부규격서
장 비 명	해정기 (만능 문개방기)	모델명/제조사	에니테크
장비사진
장 비 상세규격	◇ 용 도 : 각종 방화문 개방 훈련용 방화문, 해정기 셋. ◇ 제 원 ○ 방화문 - 재질 : 스틸 각 파이프 (가이드 100/50-2.5T, 바닥면 100/50-2.5T) 스틸 체크판넬 바닥판 SCT 스틸 스프링 - 크기 : 908 × 970 × 730 - 방화문 구성 : 방화문 개방 3종 세트 - 성능 : Multiful Reset Doorlock System ○ 방화문 해정기 - 무 게 : 약 1 kg - 재 질 : 크롬 도금된과 RQP가공된 디자인의 특수합금강 - 크 기 : 40 cm - 특 징 : 특수설계에 의한 고성능 문개방기로 더욱더 신속, 정확, 간단하게 모든 문등을 개방하며 누구나 손쉽게 운용 할 수 있는 장비. 각종 문 개방 훈련을 위한 반영구적 개방 훈련장치.
구매신청사유	방화문 개방시 사용
예산소요액	100,000(십만원)