〔별지 제4호서식〕

구조보트(710호) 관리카드

차 명 : 중형보트          차량등록번호 : 서울소방 710호          차량소속 : 수난구조대(반포)

차 종	등록일자	구입가격(천원)					제작회사
		보조금	교부세	지방비	기증등		차 체		특 장
중형보트	2014.9.23.			392,500			다오요트 SPC-144021		엔진:SUZUKI
전 장	전 폭	전 고		엔진출력		물탱크용량		홈탱크용량
8.31m	3.0m	2.8m		350HP x2		-		-
그 밖의 특기사항	․ 톤수 : 4.12톤 ․ 엔진 : VERADO 350HP 6500rpm, 가솔린엔진2기 ․ 흘수 : 0.60M 가솔린엔진 2기(1기당 350PS, 257KW) ․ 승선인원 : 10명 ․ 엔진제작사 : MERCURY(318KG X2) ․ 최대속력 : 52노트(96km/h) ※ 환산 1Kts/1.852km/h ․ 연료탱크 : 600 L ․ 항해시간 : 3h(출력 80% -76km/h) ․ 선체재질 : Aluminum(알루미늄합금)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

의장품
발전기 : HONDA EU65is (Gasoline Engine) 소방펌프 : VC72AS(이동식경형소방펌프/동해하이테크 항해장비 : RADER – HDS-12M-3G DGPS - HDS-12M-FISHFINDER 통신장비 : VHF형 – SIMRAD RS-10 UHF - M80UCS(MOTOROLA) DTRS – M8600(MOTOROLA) 신호/탐색장비 : 탐조등(리모트컨트롤식), 항해등, 경광등, 앰프, 블랙박스 구명조끼 10개, 부명부환 4개
차 량 이 력
소방서	파출소	배치기간	변동사유		비 고
특수구조단	반포수난	2014.09.23	진수(납품) 및 검수		`14.9.29.검수
※2014.9.30. 서울710호(반포수난구조대), 서울709호(뚝섬수난구조대)에 배치함.
차 량 담 당 자
계 급	성 명	기 간	계 급	성 명	기 간
소방사	이인혁(1팀)	14.09.23~15.01.14
소방장	박영삼(2팀)	14.09.23~15.01.14
소방교	신화영(3팀)	14.09.23~15.01.14
소방교	이석범(1팀)	15.01.14~현재
소방사	이병호(2팀)	15.01.14~현재
소방사	이인혁(3팀)	15.01.14~현재

★하자보수기간 : 2014.9.29.~2016.9.28.(2년간)

입고일시	출고일시	수리내역	수리비용(천원)	정비업체명	확인
2014.11.28.	2014.11.28.	엔진오일, 기어오일 교체함 (운전시간 좌95시간,우98시간)		자체정비 (100시간정비)	이병호
2014.12.22. ~12.23.	2015.01.06.	우현엔진 자동꺼짐현상으로 ㈜대양마린 문과장외 1명 방문, 점검한바 원인 못찾아 공장입고조치후 재장착함.	A/S (연료계통과 PCM보트교체함.)	(주)대양마린	이병호
2015.02.11.	2015.02.11.	연료탱크 개방점검 소제, 운전시간(P194,S57)	A/S	다오요트	이석범
2015.02.13.	2015.02.13.	엔진오일 및 필터,연료필터 1차&2차 필터 교환, 운전시간(P195H, S58H)		자체정비 (100시간정비)	이석범
2015.02.16.	2015.02.16.	하부기어오일 교환, 운전시간(P198H, S61H)		자체정비 (100시간정비)	이병호
2015.03.03.	2015.03.03.	좌우현 점화플러그 교환, 냉각수 서모스텟 점검, 엔진상태 디지털 점검, 운전시간(P221H, S84H)	A/S	대양마린	이석범
2015.04.10.	2015.04.10.	엔진상태 디지털 점검, 운전시간(P225H, S118H)	A/S	대양마린	이인혁
2015.05.08.	2015.05.08.	좌현 PCM모듈 교환, 운전시간(P261→0H, S154H)	A/S	유니온마린	이인혁
2015.06.08.	2015.06.08	좌현 엔진 버티칼 샤프트 수리, 운전시간(P42H, S196H)	A/S	유니온마린	이인혁
2015.10.20.	2015.10.20.	엔진오일 및 필터교환, 기어오일교환, 점화플러그 교환, 선박수선하부 고압세척, 운전시간(P253H, S409H)		자체정비 (300시간)	이석범
2015.12.24.	2015.12.24.	우현 FSM 연료압레귤레이터 교환 P(448H),S(606H)	A/S	유니온마린	이석범
2016.1.13.	2016.1.13.	좌우현 점화플러그 교환 엔진 상태 점검 P(458H),S(616H)	A/S	대양마린	이석범
2016.5.17.	2016.5.18.	좌우현 엔진 교환 (제조사 리콜 조치로 신품으로 교환)	A/S	대양마린	이석범

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

입고일시	출고일시	수리내역	수리비용(천원)	정비업체명	확인
2016.8.4.	2016.8.4.	좌우현 엔진오일 및 필터 교환, 점화플러그 교환(12pcs), 어탐센서 수리. 우현 서모스텟 밸브 교환, P(130H),S(131H)		자체정비	이석범
2016.11.9.	2016.11.9.	좌우현 엔진오일 및 필터 교환,좌우현 1차,2차 연료필터 교환 점화플러그 교환(12pcs), 좌우현 하부기어 오일교환P(280H),S(280H)		자체정비	이병호
2017.3.10	2017.3.10	우현 엔진 점화플러그 교환(6pcs)S(430H)		자체정비	이석범
2017.4.19.	2017.4.21.	좌우현 엔진오일 및 필터 교환,좌우현 1차,2차 연료필터 교환 점화플러그 교환(12pcs), 좌우현 하부기어 오일교환, 에어필터교환,아노드 킷트 교환, P(475H),S(476H)	2,245,000	아라엠에스	이인혁

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

※탑재장비별 주요제원

항해 및 통신장비

가. Radar : LOWRANCE HDS-12 Gen2 Touch 3G

나. GPS 플로터 : LOWRANCE HDS-12 Gen2 Touch

다. 이미지어탐 : LOWRANCE HDS-12 LSS-1

라. 이미지소나 : LOWRANCE HDS-12 LSS-1

다. UHF : Motorola M80UCS

라. DTRS : Morarola M8600

마. VHF : SIMRAD RS-12

바. 마그네틱 콤파스 : 습식

2. 의장

가. 자가복원장치 : 선체기울임 90°이상 감지시 에어백 작동.

나. 의 자 : 조정석2, 실내2(장의자), 실외1(장의자)

다. 조종대창문 : 강화유리 12T

라. 선미출입문 : 수밀문

마. 크리트 : STS306 4개설치

바. 방현대(400(h)*300(b)mm)- 폼(foam)

사. 국기봉 : 2개

아. 윈도우 와이퍼 : 2개

자. 자동빌지펌프 : 5,678ℓ/h

차. 리프팅 고리 : 4개

3. 기관장비

가. 엔    진 : Mercury Verado 350HP * 2대

나. 연료탱크 : 600ℓ

다. 소방펌프(모니터,관창,배관포함) : 동해하이테크 VC72AS, SL-23A-4, SL-79MT 65A, STS)

4. 전기장비

가. 축전지 : 선내용 200AH 3기설치

나. 스위치패널 : Portsupply 8P, 5426036

다. 주배전반 : 주문제작

라. 냉난방기 : 1.8kw(난방기준)이상

마. 발전기 : Honda EU65IS, 6.5kw, 인버터방식

바. 자동서치라이트 : GOLIGHT, H.I.D.

사. 수동서치라이트 : 폴라리온(주) X1-HID

아. 장방형경광등 : WS-NRS108L(무선스포트)

자. 싸이렌 앰프(스피커포함) : WS-SA302(WS-SU300)