차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <펌프탑재>

##센터	차량번호(차종)	담당자

평가 기준		세부평가항목	확인사항
◦ 차량 관리 및 펌프 조작
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점		차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)		복장 확인 (제스처 및 구령)
		주변 안전 확인
		차량 고임목 확인
		주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성 ※ 항목별 부적절 시 감점 –1점(메인밸브→5초→PTO→RPM 조작) ※ 방수 경로 배관계통도 설명(펌프 흡입측과 토출측 구분하여 설명)		작동순서 여부 적정성
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 방법, 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점		폼 작동 순서
		폼 조절밸브 적정 사용
◦ 조작능력(무전기 미사용시 감점)
․ 중계방수 방법(평가관 A차 B차 지정) ※ 먼저 펌프차 0.5MPA 방수 중 탱크차 중계방수로 1MPA 방수 (엔진RPM 조절 불가) ※ 중계방수 중 펌프차 물탱크로 급수(2개 방법 중 차이점 설명)		응급상황에 따라 점검 및 조치 능력 확인
․ 흡수 후 방수(평가관 지정장소/100MM 직결관)
․ 신속한 방수 방법(공동현상 방지) ※ 배관내 공기 제거방법(배관에 공기가 차는 이유 및 자체급수구로 공기가 제거되지 않는 이유 설명)
◦ 비상조작 방법(특장전원 고장 시 응급조치)
․ P.T.O. 조작 방법 ※ 비상컨트럴 판넬 조치와 PTO 수동레버 조치의 차이점 설명		2개 이상 조치 방법
․ 메인밸브 조작 방법 ※ 비상컨트럴 판넬와 에어솔레노이드 밸브 조작방법 (에어메인 솔레노이드밸브의 역할 설명)
․ 펌프 RPM 조작 방법(2가지)
․ 펌프차 시동 끈 상태에서 탱크차를 활용한 펌프차 방수(중계구 및 방수구 이용)
․ 동절기 조치방법 ※ 진공펌프와 부동액을 활용한 조치방법
총 평

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표<소형사다리펌프>

##센터	차량번호(차종)	담당자

평가 기준		세부평가항목	확인사항
◦ 차량 관리 및 펌프 조작
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점		차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)		복장 확인 (제스처 및 구령)
		주변 안전 확인
		차량 고임목 확인
		주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성 ※ 항목별 부적절 시 감점 –1점(메인밸브→5초→PTO→RPM 조작) ※ 방수 경로 배관계통도 설명(펌프 흡입측과 토출측 구분하여 설명)		작동순서 여부 적정성
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 방법, 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점		폼 작동 순서
		폼 조절밸브 적정 사용
◦ 소형사다리 조작능력
․ 소형사다리 전개 능력		사다리 조작 능력도 및 비상조치 능력 (상10점, 중8점, 하6점)
․ 소형사다리 방수포 방수
․ 소형사다리 비상조치 능력
◦ 비상조작 방법(특장전원 고장 시 응급조치)
․ P.T.O. 조작 방법 ※ 비상컨트럴 판넬 조치와 PTO 수동레버 조치의 차이점 설명		2개 이상 조치 방법 (상10점, 중8점, 하6점) (상5점, 중4점, 하3점)
․ 메인밸브 조작 방법 ※ 비상컨트럴 판넬와 에어솔레노이드 밸브 조작방법 (에어메인 솔레노이드밸브의 역할 설명)
․ 펌프 RPM 조작 방법(2가지)
․ 펌프차 시동 끈 상태에서 탱크차를 활용한 펌프차 방수(중계구 및 방수구 이용)
․ 동절기 조치방법 ※ 진공펌프와 부동액을 활용한 조치방법
총 평

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <화학차>

현장대응단	차량번호	담당자

평가 기준		세부평가 항목	확인사항
◦ 차량안전 확보
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점		차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)		복장 확인 (제스처 및 구령)
		주변 안전 확인
		차량 고임목 확인
		주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성 ※ 항목별 부적절 시 감점 –1점(메인밸브→5초→PTO→RPM 조작) ※ 방수 경로 배관계통도 설명(펌프 흡입측과 토출측 구분하여 설명)		작동순서 여부 적정성
․ 신속한 방수 방법(공동현상 방지) ※ 배관내 공기 제거방법(배관에 공기가 차는 이유 및 자체급수구로 공기가 제거되지 않는 이유 설명)
◦ 폼 / 소화약제 조작방법
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 방법, 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점		폼 작동 순서 (상10점, 중8점, 하6점)
		폼 조절밸브 적정 사용 (상5점, 중4점, 하3점)
․ 소화 약제별 사용 방법 및 응급처지 ※ 소화 약제 배관 계통 설명(약제 경로) 및 비상조치 방법		약제별 사용방법 숙지
◦ 비상조작 방법(특장전원 고장 시 응급조치)
․ P.T.O. 조작 방법 ※ 비상컨트럴 판넬 조치와 PTO 수동레버 조치의 차이점 설명		2개 이상 조치 방법 (상10점, 중8점, 하6점) (상5점, 중4점, 하3점)
․ 메인밸브 조작 방법 ※ 비상컨트럴 판넬와 에어솔레노이드 밸브 조작방법 (에어메인 솔레노이드밸브의 역할 설명)
․ 펌프 RPM 조작 방법(2가지)
․ 펌프차 시동 끈 상태에서 탱크차를 활용한 펌프차 방수※ 중계구 및 방수구 이용
․ 동절기 조치방법 ※ 진공펌프와 부동액을 활용한 조치방법
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <고가차>

현장대응단	차량번호(차종)	담당자

평가 기준		세부평가 항목	확인사항
◦ 차량 관리 및 사다리 조작
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점		차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)		복장 확인 (제스처 및 구령)
		주변 안전 확인
		차량 고임목 확인
		주차브레이크 작동
◦ 사다리 조작능력
․ 사다리 전개시 안정성(흔들림, 승강기, 조작순서 등)		조작방법의 적정성 (상20점, 중15점, 하10점)
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점		유압PTO, 쿠루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서
․ 운전석 PTO작동, 고임목 설치, 잭 부판설치 및 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점		아우트리거 정상작동 여부 아우트리거 조작 순서
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점		펌프차량을 이용한 사다리차 중계 조작 능력
◦ 수동 조작 및 응급조치 방법(상황부여)
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) ※ 아우트리거, 붐(승강기 수동조작) ※ 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점(항목별 1점 감점)		수동조작 순서 (상10점, 중8점, 하6점)
		보조엔진 활용
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부		센서 위치 숙지 (상10점, 중8점, 하6점)
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점		방향 선택밸브 조작숙지
◦ 기타 사항
․ 무전기 사용여부		점검부에 따른 점검 (상10점, 중8점, 하6점)
․ 전반적인 조작 능숙도
총 평

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <굴절차>

현장대응단	차량번호(차종)	담당자

평가 기준		세부평가 항목	확인점검
◦ 차량안전 확보
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점		차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)		복장 확인 (제스처 및 구령)
		주변 안전 확인
		차량 고임목 확인
		주차브레이크 작동
◦ 굴절 사다리 조작능력
․ 굴절붐 전개시 안정성(흔들림, 바스켓, 조작순서 등)		조작방법의 적정성 (상5점, 중4점, 하3점)
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점		유압PTO, 쿠루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서
․ 운전석 PTO작동, 고임목 설치, 잭 부판설치 및 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점		아우트리거 정상작동여부 아우트리거 조작순서
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점		펌프차량을 이용한 사다리차 중계 조작 능력
◦ 수동 조작법 응급조치 방법(상황부여)
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) ※ 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점 -1점		수동조작 순서 (상10점, 중8점, 하6점)
		보조엔진 활용
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부		센서 위치 숙지 (상10점, 중8점, 하6점)
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점		방향 선택밸브 조작숙지
◦ 기타 사항
․ 무전기 사용여부		점검부에 따른 점검 (상10점, 중8점, 하6점)
․ 전반적인 조작 능숙도
총 평

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

소방차량 점검능력 및 차량상태 점검표(차량별 점검)

##센터	차종	차량번호	담당자

평가 기준		세부평가 항목	확인사항
◦ 주간점검(일일점검 생략하고 주간점검만 실시)
․ 주간점검 능력 및 점검일지의 이해도 ※ 펌프 탑재 소방차는 일일점검 중 방수압(0.7MPA) 시험만 시행		소방차량 주간점검 능력 정상여부 판단 능력 등
․ 주간점검일지 작성여부 확인(’22. 1월 ~) ※ 고장발생보고(문서) = 119행정정보시스템 입력 = 점검일지 작성		시스템 입력(3점) 일지작성(2점)
․ 자동구리스 작동방법 숙지 ※ 수동조작방법 및 작동시간 세팅 방법 ※ 전용그리스 사용여부 및 그리스 양 적합여부(MIN 이상)		1건 지적시( - 1점)
◦ 차량상태 점검(하부 물세차 시 “0점”처리)
․ 타이어 공기압(100PSI이상) ※ 뒤바퀴 더블 타이어 공기압 및 휠 변경 여부		1건 지적시( - 1점)
․ 소방차 하부 점검 ※ 판 스프링 파손 및 쇽업쇼버 누유 등 ※ 하부 그리스 떡짐(자동그리스 배관 파손으로 인한 떡짐 등)		1건 지적시( - 1점)
․ 각종 오일 및 냉각수 체크(정상범위 인지 여부) ※ 오토밋션 오일은 시동 중 체크		1건 지적시( - 1점)
․ 차량 청결(실외 및 실내 청결 등) ※ 구급차 외관(테이프 또는 보조스템 파손, 과도한 손상 등) ※ 구급차 보조스템 파손 된 경우 ⇒ 제거할 경우 인정		1건 지적시( - 1점)
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

호흡보호장비 확인 점검 결과표

◇ ##센터 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	세 부 점 검 사 항	확인사항
공기충전기	공기충전기 사용방법(무작위 2명에 질문)
	공기충전기 관리상태 확인
	안전관리규정 준수여부 확인
	안전관리책임자 의무이행 사항 확인
	소모품 적정시기 교환 여부
	사용 후 배수밸브(드레인 밸브) 점검 확인
	공기충전기 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
	공기충전실 환기 조치 등 확인
	흡입필터 오염상태 확인
	흡입호스 연결상태 확인
	오일 점검(적정량, 적정오일)
	사용 후 점검 상태 확인
	외관 부식, 오염상태 등
	안전교육일지 기록관리 사항
	점검대장 기록관리 사항 등
안전충전함 (방화벽)	안전충전함 사용방법(무작위 2명에 질문)
	안전충전함 관리상태 확인
	안전충전함 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
	외관 부식, 오염상태 등
	각 부분 오일 또는 압축공기 누설 확인
공기호흡기	사용방법(무작위 2명에 질문)
	용기 위생상태 확인
	용기 관리(공기호흡기 세트 및 차량 예비용기)
	용기 압력 확인
	용기 안전검사 실시 여부
	용기 위생검사 실시 여부
	용기 보관대 확인
	용기 보유현황 확인(수량 일치여부)
	용기 보유현황 확인(충전기한 일치여부)
	고장용기 처리(수량, 조치 등 관리)
	노후용기 관리(보관방법)
	119행정정보시스템 기록관리 사항
	점검대장 기록관리 사항 등
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

진압장비 확인점검 결과표

◇ ##센터 :                                  (부서명 :              )

장 비 명		세 부 점 검 사 항	확인사항
엔진식장비 및 배터리식 장비 (체인톱/ 동력절단기/ 송·배풍기/ 이동식발전기)		장비사용 방법 (명칭, 용도 작동법 등)
		소모품 교체 방법(절단날, 시동줄 등)
		장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
		점검, 정비 상태
		외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
		기타 사항
화재진압장비 (다목적관창/ 링벨브/ 셀라관창 등)		장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		관리방법 적정 여부
		점검,정비 상태
		기타 사항
생활안전장비 (시건개방/차량 벌집제거장비/ AV개방장비/ 동물포획장비/ 컷쏘 등)		장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		관리방법 적정 여부
		점검,정비 상태(정기점검, 정비)
		기타 사항
열화상카메라		장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		베터리 충전상태
		점검,정비 상태
		기타 사항
공기공급기		장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		관리방법 적정 여부
		점검,정비 상태
		기타 사항
행정사항		소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태
		119행정정보시스템상 개인안전장구 수령여부
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

구조장비 확인점검 결과표

◇ ##센터 :                               (부서명 :              )

장 비 명	세 부 점 검 사 항	확인사항
행 정 사 항	구조장비 관련 행정사항 확인 - 구조장비 보관상태, 관리카드 및 점검부 - 화약류 및 마취제 관리, 물품관리스템(보유수량) - 고장이력관리 및 수리내역 확인
일반구조용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
	마취총 사용법 및 마취제 관리상태 - 마취제 사용기한 경과 및 보관함 2중 잠금장치 등
	신규배정 장비 부분 - 개인랜턴, 구조조끼 등 활용 및 사용법, 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
산악구조용 장 비	장비 사용법 및 관리방법 등 적정 여부
	외관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
	신규배정 장비 부분 - 추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
수난구조용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
	장비 작동 및 잠수용 공기통 등 - 잠수장비 호흡기/잔압계, 용기충전 및 누기 여부
	드라이슈트 관리상태 - 기밀상태, 지퍼상태, 손목/목 씰 상태
	신규배정 장비 부분 - 부력조끼, 빙판구조 썰매 등 사용법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
화생방/대테러 구 조 용	보호의류 등 관리상태 - 지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태
	누출방지 장비 관리상태 - 누출방지 본드, 슬리브, 누출 방지 쐐기, 수거용기 등
	신규배정 장비 부분 - 흡착제, 공기주입형 누출키트 활용도 및 사용법 숙지 상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
측 정 용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
	각 장비별 센서 상태 - 교체주기, 교체여부, 검 교정여부 등
	신규배정 장비 부분 - 방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
절단구조용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
	엔진부 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
	절단 날 부분 - 절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
	신규배정 장비 부분 - 배터리 절단기, 링쏘 등 사용법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

장 비 명	세 부 점 검 사 항		확인사항
중량물작업용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
	유압 엔진 펌프 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
	유압호스 부분 - 연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
	장비 작동 - 장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
	신규배정 장비 부분 - 지지대, 배터리 유압장비 등 작동 방법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
탐색구조용장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
	매몰자 탐지기등 작동방법 숙지 및 관리상태
	신규배정 장비 부분 - 매몰자 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
파 괴 용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
	파괴용 날 부분 - 파괴용 날 관리 상태, 여분의 파괴용 날 보유 여부
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
보호장비	공기호흡기 관리 및 사용요령
	화재구조헬멧 활용 상태 - 물받이 부착, 랜턴 장착 여부
	대원 탈출장비 활용 상태 - 휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
	신규배정 장비 부분 - 안전안경, 개인경보기, 안전화 등 활용 및 사용법 숙지 상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
	각 장비별 관리상태 - 엔진 상태, 배터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
	보조 및 기타장비 작동법 숙지 상태 - 공기안전매트, 열화상카메라, 송배풍기 등
	신규배정 장비 부분 - 영상촬영장비, 유도등, 고압세척기 등 사용법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

구급장비 확인점검 결과표

◇ ##센터 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	세 부 점 검 사 항	확인사항
행 정 사 항	구급 문서 이행 사항 확인
	구급장비 편람 등 대장 확인
환자평가장비	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
응급처치장비	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송장비	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급의약품	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
감염방지장치	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
활동보조장비	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	세 부 점 검 사 항		확인사항
재난대응장비	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
교육실습장비	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
감염관리실 및 구급창고	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

통신장비 확인점검 결과표

◇ ##센터 :                                (부서명 :                 )

장 비 명	세 부 점 검 사 항		확인사항
유선 장비	수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법
	IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
	전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기	시스템 운영 및 긴급 조치사항 등
종합지령대	사용법(담당자에 질문)
	장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비	사용법(담당자에 질문)
	점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
	녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
통합비상전파시스템	통합비상전파시스템 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
차 량 국 무선장비	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
휴 대 국 무선장비	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

소방시설점검장비확인 점검결과표

◇ 예방과 :                                 (부서명 :                )

장 비 명	세 부 점 검 사 항	확인사항
행 정 사 항	소방시설 점검장비 관련 행정사항 확인
소화기구 점검장비	사용방법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	각 장비별 관리상태 <소화기고정틀, 저울, 내부조명기, 반사경, 메스실린더 또는 비커, 캡스패너, 가압용기스패너>
축전지설비 점검 장비	사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	비중계, 스포이드 관리상태 절연저항계, 전류전압 측정계 관리상태
옥외/옥내 소 화 전 점검장비	사용방법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	소화전 밸브 압력계 관리상태
	방수압력측정계 관리상태
스프링클러 포소화설비 점검 장비	사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	포콜렉터, 포콘테이너 관리상태 헤드 취부 렌치, 방수압력측정기 관리상태
이산화탄소 하론설비 분말설비 청청소화설비 점검장비	사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	입도계, 검량계, 토크렌치, 습도계 관리상태
	기동관 누설시험기, 레벨메터 관리상태
경보설비 점검장비	사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	열/연기 감지기 시험기 및 공기주입시험기 관리상태
	절연저항계,전류전압측정기,누전기 관리상태
무선통신 보조설비 점검장비	사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
	무전기 관리 및 충전상태

장 비 명		세 부 점 검 사 항	확인사항
제연설비 점검장비		사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
		풍속계, 폐쇄력측정기, 차압계 관리상태
통로유도등 비상조명등 점검 장비		사용법, 장비에 대한 이해도 및 정비 상태 등 기타 사항
		조도계 관리상태
총 평

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)