신림119안전센터 등 2개소 옥상녹화·텃밭 조성공사 시설내역

1. 공 사 개 요

가. 공 사 명 : 신림119안전센터 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성 공사

나. 총공사비 : 141백만원

다. 공사기간 : 2016. 09. 26 ~ 2016. 11. 24

라. 발 주 처 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

마. 도 급 자 : 태광개발(주) 김 희 준

바. 하자기간 : 2016. 11. 28 ~ 2018. 11. 27 (조경공사)

사. 주요 공종

신림119안전센터	난곡119안전센터
•식 재 공 사 : 교목(고산향나무 등 4종, 26주) 관목(남천 등 8종, 320주) 초화류(구절초 등 21종, 6,592본) •식재기반공사 : 녹화기반(바닥) 156.15㎡ •시설물 및 포장 : 데크, 야외테이블 등 14종	•식 재 공 사 : 교목(청단풍 등 4종, 19주) 관목(사철나무 등 9종, 485주) 초화류(감국 등 19종, 5,260본) •식재기반공사 : 녹화기반(바닥) 142.76㎡ •시설물 및 포장 : 데크, 야외테이블 등 14종

아. 조성 사진

신림119안전센터	난곡119안전센터

2. 시설내역(신림119안전센터)

▷ 방수공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
신림119	복합방수방근(비노출)	바닥	213.66	㎡
	복합방수방근(노출)	바닥	16.14	㎡
	복합방수방근(비노출)	벽체(방근용)	29.13	㎡
	복합방수방근(노출)	벽체(방근용)	3.38	㎡

▷ 우배수공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
신림119	배수판설치	500*500*T50	156.15	㎡
	점검구	200*200*250	12	Set
	스프링클러		1	EA

▷ 식재기반공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
신림119	인공토부설		27.79	㎥
	멀칭재	T10	156.15	㎡

▷ 식재공사

종 류		수 종 명	규 격	수량	단위	비 고
신림119	교목	고산향나무	H1.5	5	주
		소나무(둥근형)	H1.0*W1.2	6	주
		공작단풍	H1.5*R5	1	주
		산딸나무	H2.0*R5	3	주
	관목	남천	H0.8*2가지	40	주
		황금측백	H0.4*W0.3	10	주
		회양목	H0.3*W0.3	30	주
		수수꽃다리	H1.0*W0.2	10	주
		영산홍	H0.3*W0.3	10	주
		자산홍	H0.3*W0.3	30	주
		조팝나무	H0.6*W0.3	20	주
		화살나무	H0.6*W0.3	30	주
	초화	구절초	8cm	180	본
		금강애기기린초	8cm	230	본
		꽃범의꼬리	8cm	160	본
		꽃잔디레드킹	8cm	180	본
		꽃잔디화이트	8cm	120	본
		꽃향유	10cm	140	본
		꿩의다리(노랑)	8cm	170	본
		노랑숙근코스모스	8cm	140	본
		돌단풍	10cm	160	본
		맥문동	8cm	360	본
		무늬억새	10.2cm	170	본
		부처꽃	8cm	160	본
		비비추	8cm	100	본
		샤스타데이지	10cm	170	본
		수호초	8cm	190	본
		스텔라원추리	2~3분얼	180	본
		아스타(발라드)	8cm	180	본
		억새(그린라이트)	10.2cm	200	본
		옥잠화	8cm	130	본
		헤데라하이베로니카	L20cm	46	본
		줄사철	8cm	20	본

▷ 시설물/포장공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
신림119	데크A	H221	2	EA
	데크B	H221	1	EA
	데크C	H221	1	EA
	야외테이블	벤치4,원탁1	2	조
	조적계단A	2단	1	EA
	조적플랜터	H300*W190	8.5	M
	트랠리스	W1500*H1800	3.5	경간
	안전휀스	H600*W1500	47	경간
	텃밭상자	1680*580*170	3	EA
	급수전	W570*H489*L680	1	EA
	물확	D350*H210-230	4	EA
	수목명찰	150*95*700	28	EA
	데크로드	600*1000*T21	11.9	M
	디딤석	400*400*T30	43	EA

3. 시설내역(난곡119안전센터)

▷ 방수공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
난곡119	복합방수방근(비노출)	바닥	193.64	㎡
	복합방수방근(노출)	바닥	45.07	㎡
	복합방수방근(비노출)	벽체(방근용)	13.85	㎡
	복합방수방근(노출)	벽체(방근용)	9.06	㎡

▷ 우배수공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
난곡119	배수판설치	500*500*T50	142.76	㎡
	점검구	200*200*250	12	Set
	스프링클러		1	EA

▷ 식재기반공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
난곡119	인공토부설		27.33	㎥
	멀칭재	T10	142.76	㎡

▷ 식재공사

종 류		수 종 명	규 격	수량	단위	비 고
난곡119	교목	고산향나무	H1.5	3	주
		소나무(둥근형)	H1.0*W1.2	6	주
		공작단풍	H1.5*R5	1	주
		청단풍	H2.0*R5	1	주
	관목	남천	H0.8*2가지	20	주
		사철나무	H1.0*W0.3	55	주
		황금측백	H0.4*W0.3	10	주
		회양목	H0.3*W0.3	50	주
		수수꽃다리	H1.0*W0.2	20	주

종 류		수 종 명	규 격	수량	단위	비 고
난곡119	관목	영산홍	H0.3*W0.3	35	주
		자산홍	H0.3*W0.3	50	주
		조팝나무	H0.6*W0.3	20	주
		화살나무	H0.6*W0.3	30	주
	초화	구절초	8cm	110	본
		금강애기기린초	8cm	120	본
		꽃범의꼬리	8cm	140	본
		꽃잔디레드킹	8cm	110	본
		꽃잔디화이트	8cm	110	본
		꽃향유	10cm	180	본
		꿩의다리(노랑)	8cm	140	본
		노랑숙근코스모스	8cm	130	본
		돌단풍	10cm	220	본
		맥문동	8cm	150	본
		무늬억새	10.2cm	180	본
		부처꽃	8cm	120	본
		비비추	8cm	130	본
		샤스타데이지	10cm	180	본
		수호초	8cm	130	본
		아스타(춘추)	8cm	130	본
		억새(호피)	10.2cm	170	본
		옥잠화	8cm	150	본
		원추리	8cm	150	본

▷ 시설물/포장공사

공종	품명	규격	수량	단위	비고
난곡119	데크D-1	H221	1	EA
	데크E-1	H221	1	EA
	직선형 계단	H3500	1	식
	야외테이블	벤치4,원탁1	2	조
	조적계단B	2단	1	EA
	조적플랜터	H300*W190	34.0	M
	트랠리스	W1500*H1800	5.0	경간
	안전휀스	H600*W1500	33.0	경간
	목재상자	1800*800	2	EA
	급수전	W570*H489*L680	1	EA
	물확	D350*H210-230	4	EA
	수목명찰	150*95*700	29	EA
	데크로드	600*1000*T21	8.1	M
	디딤석	400*400*T30	49	EA