나들목 점검 복명서

주무관		과 장
협 조

□시설물명 :       나들목      □시설물번호 :

□구   조 : 철근콘크리트조     □규   모 : 폭 =    m, 연장 =     m

□점 검 일 : 2015 .   .

점검자 : 직          성명

점검자 : 직          성명

【세부점검사항】

구 분

항 목

지적사항

조치계획

비 고

수 문

외관상태(문비 및 권양기)

천정,벽면

콘크리트면 부식

균열 또는 파손

누수 상태

도장 벗겨짐, 부식

청소 상태

바닥 및 포장

요철 및 균열

배수로 정비상태

안전시설

통행제한높이, 표지판부착

가드레일 및 난간

손상여부

도장상태 (청소, 재도장)

배수펌프

배수펌프 상시가동

가능여부

집수정 및 유도수로

준설상태

비상발전기

발전기 가동상태

각종계기류 파손불량

조명설비

램프의 점등상태

(부점등 여부)

수중보 점검 복명서

주무관		과 장
협 조

□시설물명 :      수중보      □시설물번호 :

□구   조 :                  □규   모 : 폭 =     m, 연장 =     m

□점 검 일 : 2015   .   .

점검자 : 직          성명

점검자 : 직          성명

【세부점검사항】

구 분

항 목

지적사항

조치계획

비 고

구조물

콘크리트,강재의 부식 상태

부재의휨,뒤틀림 상태

균열, 누수 상태

박리, 박락 상태

재료분리 상태

청소 상태

안전시설

가드레일, 난간상태

각종 표지판 상태

소화설비

소화기의 적정수량 배치

(바닥100㎡당 1단위)

소화기 충약 시기

(2년1회 적정)

수전설비

각종기기 상태

접지설비의 이상 여부

기계설비

기기류 작동 상태

기기류 손상 상태

비상발전기

발전기 가동 상태

각종 계기류 파손 불량

기타사항

각종 위험 요인

제방 점검 복명서

주무관		과 장
협 조

□시설물명 :       지구       □구   조 : 제방 및 호안

□점 검 일 : 2015   .   .

점검자 : 직          성명

점검자 : 직          성명

【세부점검사항】

구 분

항 목

지적사항 (개략적인 위치표시)

응급조치 및 조치계획

종합평가

(A~E급)표 기

표준제

제체

앞비탈

앞턱

둑마루

뒷마루

뒷턱

축단 및 기타

호안

호안머리

비탈덮기

기초

밑다짐

소구 멈춤

떼붙임

흉벽

기타 위험요인

직립제

제체

앞비탈

앞턱

둑마루

뒷비탈

뒷턱

축단

기타

옹벽

말뚝

석축

기타시설물

도로교량 및 보도육교 점검 복명서

주무관		과 장
협 조

□시설물명 :

□구   조 :                  □규   모 : 폭 =     m, 연장 =     m

□점 검 일 : 2015   .   .

점검자 : 직          성명

점검자 : 직          성명

【세부점검사항】

구 분

항 목

지적사항

조치계획

비 고

구조물

콘크리트,강재의 부식 상태

부재의휨,뒤틀림 상태

균열, 누수 상태

박리, 박락 상태

재료분리 상태

청소 상태

안전시설

가드레일, 난간상태

각종 표지판 상태

소화설비

소화기의 적정수량 배치

(바닥100㎡당 1단위)

소화기 충약 시기

(2년1회 적정)

수전설비

각종기기 상태

접지설비의 이상 여부

기계설비

기기류 작동 상태

기기류 손상 상태

비상발전기

발전기 가동 상태

각종 계기류 파손 불량

기타사항

각종 위험 요인